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[bookmark: _GoBack]ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к приказу министерства
имущественных отношений
Самарской области
от 30.07.2024 № 1537


Границы охранной зоны существующей газораспределительной сети
«Здание ГРП - 120, с.Зеленовка»

	Местоположение охранной зоны:
Самарская область, муниципальный район Ставропольский, сельское поселение Васильевка, с. Зеленовка

	Система координат МСК-63, зона 1

	Сведения о характерных точках границ объекта

	Обозначе-ние характер-ных точек границ
	Координаты, м
	Метод определения координат характерной точки
	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Мt), м
	Описание обозначения точки на местности 
(при наличии)

	
	X
	Y
	
	
	

	1
	422487,41
	1338545,85
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0,10
	-

	2
	422514,64
	1338543,36
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0,10
	-

	3
	422517,05
	1338569,68
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0,10
	-

	4
	422489,83
	1338572,17
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0,10
	-

	1
	422487,41
	1338545,85
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0,10
	-




ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к приказу министерства
имущественных отношений
Самарской области
от 30.07.2024 № 1537

Границы охранной зоны существующей газораспределительной сети
«Газопровод низкого давления по ул. Победы, Луговая, Заречная, с. Выселки»

	Местоположение охранной зоны:
Самарская область, муниципальный район Ставропольский, сельское поселение Выселки, с. Выселки

	Система координат МСК-63, зона 1

	Сведения о характерных точках границ объекта

	Обозначе-ние характер-ных точек границ
	Координаты, м
	Метод определения координат характерной точки
	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Мt), м
	Описание обозначения точки на местности 
(при наличии)

	
	X
	Y
	
	
	

	1
	436813,05
	1317644,83
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0,10
	-

	2
	436816,80
	1317643,45
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0,10
	-

	3
	436819,56
	1317650,94
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0,10
	-

	4
	436822,06
	1317650,03
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0,10
	-

	5
	436817,76
	1317637,27
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0,10
	-

	6
	436898,75
	1317611,10
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0,10
	-

	7
	436939,49
	1317737,81
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0,10
	-

	8
	437004,31
	1317716,24
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0,10
	-

	9
	437035,07
	1317810,91
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0,10
	-

	10
	437168,73
	1317771,55
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0,10
	-

	11
	437176,09
	1317769,25
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0,10
	-

	12
	437193,31
	1317762,98
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0,10
	-

	Обозначе-ние характер-ных точек границ
	Координаты, м
	Метод определения координат характерной точки
	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Мt), м
	Описание обозначения точки на местности 
(при наличии)

	
	X
	Y
	
	
	

	13
	437193,06
	1317762,29
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0,10
	-

	14
	437192,58
	1317762,41
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0,10
	-

	15
	437180,37
	1317725,18
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0,10
	-

	16
	437165,23
	1317679,53
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0,10
	-

	17
	437155,64
	1317650,70
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0,10
	-

	18
	437155,11
	1317650,90
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0,10
	-

	19
	437150,10
	1317635,45
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0,10
	-

	20
	437153,90
	1317634,22
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0,10
	-

	21
	437157,62
	1317645,69
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0,10
	-

	22
	437158,13
	1317645,50
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0,10
	-

	23
	437169,02
	1317678,27
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0,10
	-

	24
	437184,17
	1317723,92
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0,10
	-

	25
	437195,21
	1317757,58
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0,10
	-

	26
	437195,60
	1317757,48
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0,10
	-

	27
	437197,74
	1317763,52
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0,10
	-

	28
	437202,95
	1317778,95
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0,10
	-

	29
	437210,37
	1317801,66
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0,10
	-

	Обозначе-ние характер-ных точек границ
	Координаты, м
	Метод определения координат характерной точки
	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Мt), м
	Описание обозначения точки на местности 
(при наличии)

	
	X
	Y
	
	
	

	30
	437219,78
	1317830,49
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0,10
	-

	31
	437228,20
	1317855,58
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0,10
	-

	32
	437238,52
	1317886,57
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0,10
	-

	33
	437266,32
	1317970,49
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0,10
	-

	34
	437284,98
	1318026,30
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0,10
	-

	35
	437294,90
	1318057,57
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0,10
	-

	36
	437314,84
	1318119,71
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0,10
	-

	37
	437325,60
	1318151,09
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0,10
	-

	38
	437328,43
	1318159,77
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0,10
	-

	39
	437344,59
	1318154,48
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0,10
	-

	40
	437392,04
	1318141,74
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0,10
	-

	41
	437409,54
	1318136,97
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0,10
	-

	42
	437399,85
	1318107,58
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0,10
	-

	43
	437392,34
	1318082,37
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0,10
	-

	44
	437388,71
	1318069,96
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0,10
	-

	45
	437385,52
	1318060,13
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0,10
	-

	46
	437389,33
	1318058,90
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0,10
	-

	Обозначе-ние характер-ных точек границ
	Координаты, м
	Метод определения координат характерной точки
	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Мt), м
	Описание обозначения точки на местности 
(при наличии)

	
	X
	Y
	
	
	

	47
	437392,53
	1318068,78
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0,10
	-

	48
	437396,17
	1318081,23
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0,10
	-

	49
	437403,67
	1318106,38
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0,10
	-

	50
	437414,01
	1318137,73
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0,10
	-

	51
	437429,04
	1318184,81
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0,10
	-

	52
	437435,60
	1318205,10
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0,10
	-

	53
	437454,56
	1318263,49
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0,10
	-

	54
	437464,13
	1318293,50
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0,10
	-

	55
	437473,11
	1318322,03
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0,10
	-

	56
	437475,68
	1318329,98
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0,10
	-

	57
	437489,75
	1318377,65
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0,10
	-

	58
	437500,08
	1318409,31
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0,10
	-

	59
	437507,09
	1318431,14
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0,10
	-

	60
	437513,98
	1318452,49
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0,10
	-

	61
	437520,54
	1318472,67
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0,10
	-

	62
	437526,15
	1318491,68
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0,10
	-

	63
	437522,31
	1318492,81
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0,10
	-

	Обозначе-ние характер-ных точек границ
	Координаты, м
	Метод определения координат характерной точки
	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Мt), м
	Описание обозначения точки на местности 
(при наличии)

	
	X
	Y
	
	
	

	64
	437516,72
	1318473,86
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0,10
	-

	65
	437510,17
	1318453,72
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0,10
	-

	66
	437503,28
	1318432,36
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0,10
	-

	67
	437496,28
	1318410,55
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0,10
	-

	68
	437485,93
	1318378,83
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0,10
	-

	69
	437471,86
	1318331,16
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0,10
	-

	70
	437469,29
	1318323,23
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0,10
	-

	71
	437460,32
	1318294,72
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0,10
	-

	72
	437450,75
	1318264,72
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0,10
	-

	73
	437431,79
	1318206,33
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0,10
	-

	74
	437425,23
	1318186,04
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0,10
	-

	75
	437427,13
	1318185,42
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0,10
	-

	76
	437425,23
	1318186,03
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0,10
	-

	77
	437410,78
	1318140,78
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0,10
	-

	78
	437393,09
	1318145,60
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0,10
	-

	79
	437345,73
	1318158,32
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0,10
	-

	80
	437329,68
	1318163,57
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0,10
	-

	Обозначе-ние характер-ных точек границ
	Координаты, м
	Метод определения координат характерной точки
	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Мt), м
	Описание обозначения точки на местности 
(при наличии)

	
	X
	Y
	
	
	

	81
	437335,67
	1318181,58
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0,10
	-

	82
	437349,36
	1318222,54
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0,10
	-

	83
	437351,47
	1318228,96
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0,10
	-

	84
	437360,89
	1318257,44
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0,10
	-

	85
	437383,55
	1318327,29
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0,10
	-

	86
	437393,94
	1318357,12
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0,10
	-

	87
	437396,59
	1318364,72
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0,10
	-

	88
	437409,08
	1318403,06
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0,10
	-

	89
	437423,47
	1318448,08
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0,10
	-

	90
	437436,77
	1318488,49
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0,10
	-

	91
	437442,44
	1318504,53
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0,10
	-

	92
	437455,53
	1318538,99
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0,10
	-

	93
	437451,79
	1318540,41
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0,10
	-

	94
	437438,67
	1318505,86
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0,10
	-

	95
	437432,97
	1318489,74
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0,10
	-

	96
	437419,66
	1318449,29
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0,10
	-

	97
	437405,28
	1318404,30
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0,10
	-

	Обозначе-ние характер-ных точек границ
	Координаты, м
	Метод определения координат характерной точки
	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Мt), м
	Описание обозначения точки на местности 
(при наличии)

	
	X
	Y
	
	
	

	98
	437392,82
	1318366,04
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0,10
	-

	99
	437390,16
	1318358,43
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0,10
	-

	100
	437379,74
	1318328,53
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0,10
	-

	101
	437357,10
	1318258,70
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0,10
	-

	102
	437347,67
	1318230,21
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0,10
	-

	103
	437345,57
	1318223,81
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0,10
	-

	104
	437331,88
	1318182,84
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0,10
	-

	105
	437324,63
	1318161,02
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0,10
	-

	106
	437321,82
	1318152,39
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0,10
	-

	107
	437311,03
	1318120,93
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0,10
	-

	108
	437291,08
	1318058,78
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0,10
	-

	109
	437281,19
	1318027,57
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0,10
	-

	110
	437262,53
	1317971,75
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0,10
	-

	111
	437234,72
	1317887,83
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0,10
	-

	112
	437224,41
	1317856,85
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0,10
	-

	113
	437215,97
	1317831,73
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0,10
	-

	114
	437206,57
	1317802,91
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0,10
	-

	Обозначе-ние характер-ных точек границ
	Координаты, м
	Метод определения координат характерной точки
	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Мt), м
	Описание обозначения точки на местности 
(при наличии)

	
	X
	Y
	
	
	

	115
	437199,16
	1317780,23
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0,10
	-

	116
	437194,62
	1317766,77
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0,10
	-

	117
	437177,37
	1317773,04
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0,10
	-

	118
	437171,86
	1317774,76
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0,10
	-

	119
	437185,23
	1317814,09
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0,10
	-

	120
	437188,07
	1317822,18
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0,10
	-

	121
	437205,18
	1317873,67
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0,10
	-

	122
	437214,93
	1317902,91
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0,10
	-

	123
	437230,32
	1317949,30
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0,10
	-

	124
	437239,99
	1317979,23
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0,10
	-

	125
	437249,91
	1318009,14
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0,10
	-

	126
	437253,99
	1318022,19
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0,10
	-

	127
	437272,76
	1318076,45
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0,10
	-

	128
	437293,92
	1318139,74
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0,10
	-

	129
	437303,76
	1318168,91
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0,10
	-

	130
	437316,60
	1318207,69
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0,10
	-

	131
	437325,33
	1318234,22
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0,10
	-

	Обозначе-ние характер-ных точек границ
	Координаты, м
	Метод определения координат характерной точки
	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Мt), м
	Описание обозначения точки на местности 
(при наличии)

	
	X
	Y
	
	
	

	132
	437326,77
	1318233,80
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0,10
	-

	133
	437330,36
	1318244,49
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0,10
	-

	134
	437329,44
	1318244,96
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0,10
	-

	135
	437335,68
	1318264,22
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0,10
	-

	136
	437339,01
	1318274,60
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0,10
	-

	137
	437345,27
	1318293,14
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0,10
	-

	138
	437353,19
	1318316,43
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0,10
	-

	139
	437372,39
	1318374,34
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0,10
	-

	140
	437375,75
	1318383,76
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0,10
	-

	141
	437394,50
	1318439,02
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0,10
	-

	142
	437406,40
	1318473,03
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0,10
	-

	143
	437422,06
	1318515,33
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0,10
	-

	144
	437432,65
	1318546,04
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0,10
	-

	145
	437428,87
	1318547,35
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0,10
	-

	146
	437418,28
	1318516,63
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0,10
	-

	147
	437402,65
	1318474,42
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0,10
	-

	148
	437390,72
	1318440,34
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0,10
	-

	Обозначе-ние характер-ных точек границ
	Координаты, м
	Метод определения координат характерной точки
	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Мt), м
	Описание обозначения точки на местности 
(при наличии)

	
	X
	Y
	
	
	

	149
	437371,96
	1318385,05
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0,10
	-

	150
	437368,62
	1318375,68
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0,10
	-

	151
	437349,39
	1318317,69
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0,10
	-

	152
	437341,48
	1318294,43
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0,10
	-

	153
	437335,86
	1318277,77
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0,10
	-

	154
	437314,56
	1318284,91
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0,10
	-

	155
	437268,00
	1318301,93
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0,10
	-

	156
	437258,64
	1318305,32
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0,10
	-

	157
	437262,90
	1318317,33
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0,10
	-

	158
	437275,18
	1318351,13
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0,10
	-

	159
	437288,68
	1318389,84
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0,10
	-

	160
	437294,19
	1318405,43
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0,10
	-

	161
	437303,51
	1318430,73
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0,10
	-

	162
	437314,16
	1318461,26
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0,10
	-

	163
	437329,64
	1318505,80
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0,10
	-

	164
	437331,74
	1318511,69
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0,10
	-

	165
	437335,29
	1318522,01
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0,10
	-

	Обозначе-ние характер-ных точек границ
	Координаты, м
	Метод определения координат характерной точки
	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Мt), м
	Описание обозначения точки на местности 
(при наличии)

	
	X
	Y
	
	
	

	166
	437341,16
	1318541,38
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0,10
	-

	167
	437345,98
	1318560,45
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0,10
	-

	168
	437342,10
	1318561,43
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0,10
	-

	169
	437337,30
	1318542,45
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0,10
	-

	170
	437331,48
	1318523,24
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0,10
	-

	171
	437327,98
	1318513,04
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0,10
	-

	172
	437325,86
	1318507,12
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0,10
	-

	173
	437310,38
	1318462,58
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0,10
	-

	174
	437299,76
	1318432,12
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0,10
	-

	175
	437290,42
	1318406,77
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0,10
	-

	176
	437284,90
	1318391,15
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0,10
	-

	177
	437271,43
	1318352,50
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0,10
	-

	178
	437259,13
	1318318,66
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0,10
	-

	179
	437254,21
	1318304,81
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0,10
	-

	180
	437239,10
	1318265,00
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0,10
	-

	181
	437232,32
	1318245,07
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0,10
	-

	182
	437223,49
	1318222,34
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0,10
	-

	Обозначе-ние характер-ных точек границ
	Координаты, м
	Метод определения координат характерной точки
	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Мt), м
	Описание обозначения точки на местности 
(при наличии)

	
	X
	Y
	
	
	

	183
	437219,41
	1318211,62
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0,10
	-

	184
	437212,85
	1318193,88
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0,10
	-

	185
	437200,82
	1318197,93
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0,10
	-

	186
	437184,33
	1318165,28
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0,10
	-

	187
	437172,42
	1318141,62
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0,10
	-

	188
	437169,16
	1318143,00
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0,10
	-

	189
	437156,80
	1318117,02
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0,10
	-

	190
	437138,21
	1318078,37
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0,10
	-

	191
	437141,81
	1318076,64
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0,10
	-

	192
	437160,41
	1318115,30
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0,10
	-

	193
	437171,12
	1318137,82
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0,10
	-

	194
	437174,31
	1318136,47
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0,10
	-

	195
	437187,90
	1318163,47
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0,10
	-

	196
	437202,83
	1318193,03
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0,10
	-

	197
	437215,26
	1318188,85
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0,10
	-

	198
	437223,15
	1318210,20
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0,10
	-

	199
	437227,21
	1318220,89
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0,10
	-

	Обозначе-ние характер-ных точек границ
	Координаты, м
	Метод определения координат характерной точки
	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Мt), м
	Описание обозначения точки на местности 
(при наличии)

	
	X
	Y
	
	
	

	200
	437236,08
	1318243,70
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0,10
	-

	201
	437242,86
	1318263,64
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0,10
	-

	202
	437257,26
	1318301,57
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0,10
	-

	203
	437266,62
	1318298,17
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0,10
	-

	204
	437313,24
	1318281,14
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0,10
	-

	205
	437334,61
	1318273,97
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0,10
	-

	206
	437331,87
	1318265,45
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0,10
	-

	207
	437324,58
	1318242,95
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0,10
	-

	208
	437325,47
	1318242,50
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0,10
	-

	209
	437324,20
	1318238,72
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0,10
	-

	210
	437322,74
	1318239,16
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0,10
	-

	211
	437312,80
	1318208,94
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0,10
	-

	212
	437299,97
	1318170,17
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0,10
	-

	213
	437290,13
	1318141,02
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0,10
	-

	214
	437268,96
	1318077,72
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0,10
	-

	215
	437250,19
	1318023,44
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0,10
	-

	216
	437246,09
	1318010,33
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0,10
	-

	Обозначе-ние характер-ных точек границ
	Координаты, м
	Метод определения координат характерной точки
	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Мt), м
	Описание обозначения точки на местности 
(при наличии)

	
	X
	Y
	
	
	

	217
	437236,19
	1317980,49
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0,10
	-

	218
	437226,52
	1317950,53
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0,10
	-

	219
	437211,13
	1317904,17
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0,10
	-

	220
	437201,38
	1317874,94
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0,10
	-

	221
	437184,28
	1317823,44
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0,10
	-

	222
	437181,45
	1317815,42
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0,10
	-

	223
	437168,03
	1317775,92
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0,10
	-

	224
	437032,47
	1317815,85
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0,10
	-

	225
	437001,75
	1317721,31
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0,10
	-

	226
	436936,92
	1317742,88
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0,10
	-

	227
	436896,16
	1317616,14
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0,10
	-

	228
	436822,85
	1317639,84
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0,10
	-

	229
	436827,10
	1317652,46
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0,10
	-

	230
	436817,19
	1317656,06
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0,10
	-

	1
	436813,05
	1317644,83
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0,10
	-





ПРИЛОЖЕНИЕ 3
к приказу министерства
имущественных отношений
Самарской области
от 30.07.2024 № 1537


Границы охранной зоны существующей газораспределительной сети
«Газопровод высокого давления от места врезки в газопровод высокого давления до ГРП - 34 
с. Н. Санчелеево»

	Местоположение охранной зоны:
Самарская область, муниципальный район Ставропольский, 
сельское поселение Нижнее Санчелеево, с. Нижнее Санчелеево 

	Система координат МСК-63, зона 1

	Сведения о характерных точках границ объекта

	Обозначе-ние характер-ных точек границ
	Координаты, м
	Метод определения координат характерной точки
	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Мt), м
	Описание обозначения точки на местности 
(при наличии)

	
	X
	Y
	
	
	

	1
	441388,32
	1326439,39
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0,10
	-

	2
	441390,53
	1326441,89
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0,10
	-

	3
	441388,62
	1326443,77
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0,10
	-

	4
	441394,90
	1326450,68
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0,10
	-

	5
	441373,24
	1326468,91
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0,10
	-

	6
	441410,46
	1326514,10
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0,10
	-

	7
	441353,34
	1326562,57
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0,10
	-

	8
	441308,31
	1326600,27
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0,10
	-

	9
	441305,52
	1326597,41
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0,10
	-

	10
	441308,09
	1326594,69
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0,10
	-

	11
	441308,39
	1326594,99
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0,10
	-

	Обозначе-ние характер-ных точек границ
	Координаты, м
	Метод определения координат характерной точки
	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Мt), м
	Описание обозначения точки на местности 
(при наличии)

	
	X
	Y
	
	
	

	12
	441350,75
	1326559,52
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0,10
	-

	13
	441404,87
	1326513,60
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0,10
	-

	14
	441367,64
	1326468,40
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0,10
	-

	15
	441389,14
	1326450,29
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0,10
	-

	16
	441383,29
	1326443,86
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0,10
	-

	1
	441388,32
	1326439,39
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0,10
	-





ПРИЛОЖЕНИЕ 4
к приказу министерства
имущественных отношений
Самарской области
от 30.07.2024 № 1537


Границы охранной зоны существующей газораспределительной сети
«Газопровод низкого давления от места врезки в газопровод у д. 115 по ул. Бузыцкого до д. 73 – 33, 74 – 32, 77 – 133, 76а – 130 по ул. Чапаева и до д. 32, 34, 71, 73 по ул. Горького, с. Н. Санчелеево»

	Местоположение охранной зоны:
Самарская область, муниципальный район Ставропольский, 
сельское поселение Нижнее Санчелеево, с. Нижнее Санчелеево

	Система координат МСК-63, зона 1

	Сведения о характерных точках границ объекта

	Обозначе-ние характер-ных точек границ
	Координаты, м
	Метод определения координат характерной точки
	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Мt), м
	Описание обозначения точки на местности 
(при наличии)

	
	X
	Y
	
	
	

	1
	440990,38
	1326728,58
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0,10
	-

	2
	441095,05
	1326635,46
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0,10
	-

	3
	441127,46
	1326606,60
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0,10
	-

	4
	441164,12
	1326572,80
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0,10
	-

	5
	441301,68
	1326450,92
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0,10
	-

	6
	441350,90
	1326407,11
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0,10
	-

	7
	441366,29
	1326421,76
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0,10
	-

	8
	441371,52
	1326428,00
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0,10
	-

	9
	441317,60
	1326475,07
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0,10
	-

	10
	441217,62
	1326567,06
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0,10
	-

	11
	441119,28
	1326654,35
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0,10
	-

	Обозначе-ние характер-ных точек границ
	Координаты, м
	Метод определения координат характерной точки
	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Мt), м
	Описание обозначения точки на местности 
(при наличии)

	
	X
	Y
	
	
	

	12
	441021,76
	1326741,31
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0,10
	-

	13
	440883,37
	1326864,02
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0,10
	-

	14
	440863,92
	1326881,61
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0,10
	-

	15
	440866,60
	1326884,58
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0,10
	-

	16
	440886,03
	1326867,01
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0,10
	-

	17
	441024,43
	1326744,29
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0,10
	-

	18
	441121,93
	1326657,34
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0,10
	-

	19
	441220,32
	1326570,00
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0,10
	-

	20
	441320,27
	1326478,05
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0,10
	-

	21
	441374,08
	1326431,07
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0,10
	-

	22
	441375,16
	1326432,37
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0,10
	-

	23
	441377,47
	1326435,35
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0,10
	-

	24
	441376,26
	1326436,29
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0,10
	-

	25
	441378,64
	1326439,03
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0,10
	-

	26
	441382,69
	1326435,56
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0,10
	-

	27
	441379,49
	1326431,42
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0,10
	-

	28
	441387,70
	1326424,58
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0,10
	-

	Обозначе-ние характер-ных точек границ
	Координаты, м
	Метод определения координат характерной точки
	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Мt), м
	Описание обозначения точки на местности 
(при наличии)

	
	X
	Y
	
	
	

	29
	441438,59
	1326490,22
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0,10
	-

	30
	441495,61
	1326564,01
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0,10
	-

	31
	441515,28
	1326589,63
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0,10
	-

	32
	441513,08
	1326591,49
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0,10
	-

	33
	441509,64
	1326594,31
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0,10
	-

	34
	441512,24
	1326597,36
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0,10
	-

	35
	441514,07
	1326595,85
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0,10
	-

	36
	441519,18
	1326602,29
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0,10
	-

	37
	441536,63
	1326588,44
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0,10
	-

	38
	441528,65
	1326577,44
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0,10
	-

	39
	441510,49
	1326551,87
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0,10
	-

	40
	441511,48
	1326551,16
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0,10
	-

	41
	441509,16
	1326547,91
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0,10
	-

	42
	441504,91
	1326550,93
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0,10
	-

	43
	441525,41
	1326579,79
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0,10
	-

	44
	441531,15
	1326587,69
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0,10
	-

	45
	441519,83
	1326596,67
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0,10
	-

	Обозначе-ние характер-ных точек границ
	Координаты, м
	Метод определения координат характерной точки
	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Мt), м
	Описание обозначения точки на местности 
(при наличии)

	
	X
	Y
	
	
	

	46
	441517,15
	1326593,29
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0,10
	-

	47
	441520,77
	1326590,22
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0,10
	-

	48
	441498,77
	1326561,56
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0,10
	-

	49
	441441,75
	1326487,77
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0,10
	-

	50
	441390,79
	1326422,04
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0,10
	-

	51
	441403,83
	1326411,45
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0,10
	-

	52
	441400,34
	1326407,10
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0,10
	-

	53
	441452,33
	1326364,47
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0,10
	-

	54
	441456,20
	1326361,57
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0,10
	-

	55
	441507,25
	1326334,62
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0,10
	-

	56
	441552,50
	1326311,74
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0,10
	-

	57
	441614,12
	1326279,63
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0,10
	-

	58
	441686,45
	1326244,21
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0,10
	-

	59
	441751,79
	1326210,49
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0,10
	-

	60
	441837,09
	1326166,43
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0,10
	-

	61
	441885,93
	1326141,37
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0,10
	-

	62
	441928,39
	1326119,17
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0,10
	-

	Обозначе-ние характер-ных точек границ
	Координаты, м
	Метод определения координат характерной точки
	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Мt), м
	Описание обозначения точки на местности 
(при наличии)

	
	X
	Y
	
	
	

	63
	441979,15
	1326092,95
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0,10
	-

	64
	442029,76
	1326066,31
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0,10
	-

	65
	442120,82
	1326019,88
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0,10
	-

	66
	442203,40
	1325978,01
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0,10
	-

	67
	442218,68
	1325970,16
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0,10
	-

	68
	442216,85
	1325966,60
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0,10
	-

	69
	442201,59
	1325974,45
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0,10
	-

	70
	442119,00
	1326016,32
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0,10
	-

	71
	442027,90
	1326062,77
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0,10
	-

	72
	441977,32
	1326089,40
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0,10
	-

	73
	441926,54
	1326115,63
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0,10
	-

	74
	441884,10
	1326137,81
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0,10
	-

	75
	441835,26
	1326162,87
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0,10
	-

	76
	441749,95
	1326206,94
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0,10
	-

	77
	441684,69
	1326240,62
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0,10
	-

	78
	441612,31
	1326276,05
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0,10
	-

	79
	441550,69
	1326308,17
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0,10
	-

	Обозначе-ние характер-ных точек границ
	Координаты, м
	Метод определения координат характерной точки
	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Мt), м
	Описание обозначения точки на местности 
(при наличии)

	
	X
	Y
	
	
	

	80
	441505,39
	1326331,09
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0,10
	-

	81
	441454,05
	1326358,18
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0,10
	-

	82
	441449,86
	1326361,33
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0,10
	-

	83
	441397,83
	1326403,99
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0,10
	-

	84
	441397,25
	1326403,27
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0,10
	-

	85
	441380,01
	1326379,97
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0,10
	-

	86
	441440,00
	1326329,73
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0,10
	-

	87
	441500,41
	1326297,80
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0,10
	-

	88
	441585,55
	1326254,63
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0,10
	-

	89
	441601,01
	1326246,97
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0,10
	-

	90
	441632,87
	1326231,20
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0,10
	-

	91
	441690,24
	1326201,47
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0,10
	-

	92
	441691,02
	1326202,99
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0,10
	-

	93
	441710,32
	1326193,89
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0,10
	-

	94
	441709,40
	1326191,96
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0,10
	-

	95
	441749,98
	1326171,83
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0,10
	-

	96
	441767,80
	1326162,95
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0,10
	-

	Обозначе-ние характер-ных точек границ
	Координаты, м
	Метод определения координат характерной точки
	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Мt), м
	Описание обозначения точки на местности 
(при наличии)

	
	X
	Y
	
	
	

	97
	441817,38
	1326138,18
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0,10
	-

	98
	441842,07
	1326125,74
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0,10
	-

	99
	441857,77
	1326117,89
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0,10
	-

	100
	441923,60
	1326084,78
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0,10
	-

	101
	441975,71
	1326058,00
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0,10
	-

	102
	442012,45
	1326040,00
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0,10
	-

	103
	442014,13
	1326043,02
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0,10
	-

	104
	442048,88
	1326025,69
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0,10
	-

	105
	442102,80
	1325997,88
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0,10
	-

	106
	442137,48
	1325979,89
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0,10
	-

	107
	442166,62
	1325964,65
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0,10
	-

	108
	442204,26
	1325944,24
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0,10
	-

	109
	442214,37
	1325939,16
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0,10
	-

	110
	442212,58
	1325935,58
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0,10
	-

	111
	442202,41
	1325940,69
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0,10
	-

	112
	442164,77
	1325961,11
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0,10
	-

	113
	442135,64
	1325976,34
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0,10
	-

	Обозначе-ние характер-ных точек границ
	Координаты, м
	Метод определения координат характерной точки
	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Мt), м
	Описание обозначения точки на местности 
(при наличии)

	
	X
	Y
	
	
	

	114
	442100,97
	1325994,32
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0,10
	-

	115
	442047,09
	1326022,11
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0,10
	-

	116
	442015,76
	1326037,73
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0,10
	-

	117
	442014,10
	1326034,74
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0,10
	-

	118
	441973,88
	1326054,44
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0,10
	-

	119
	441921,81
	1326081,21
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0,10
	-

	120
	441855,98
	1326114,32
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0,10
	-

	121
	441840,27
	1326122,17
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0,10
	-

	122
	441815,60
	1326134,60
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0,10
	-

	123
	441766,02
	1326159,37
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0,10
	-

	124
	441748,21
	1326168,25
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0,10
	-

	125
	441704,11
	1326190,12
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0,10
	-

	126
	441704,99
	1326191,98
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0,10
	-

	127
	441692,81
	1326197,72
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0,10
	-

	128
	441691,96
	1326196,08
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0,10
	-

	129
	441631,10
	1326227,61
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0,10
	-

	130
	441599,24
	1326243,38
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0,10
	-

	Обозначе-ние характер-ных точек границ
	Координаты, м
	Метод определения координат характерной точки
	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Мt), м
	Описание обозначения точки на местности 
(при наличии)

	
	X
	Y
	
	
	

	131
	441583,74
	1326251,07
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0,10
	-

	132
	441498,54
	1326294,27
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0,10
	-

	133
	441437,76
	1326326,39
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0,10
	-

	134
	441374,55
	1326379,32
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0,10
	-

	135
	441394,08
	1326405,72
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0,10
	-

	136
	441395,98
	1326408,07
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0,10
	-

	137
	441398,22
	1326410,85
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0,10
	-

	138
	441386,74
	1326420,18
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0,10
	-

	139
	441376,98
	1326428,30
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0,10
	-

	140
	441375,84
	1326426,94
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0,10
	-

	141
	441369,21
	1326419,02
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0,10
	-

	142
	441352,33
	1326402,94
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0,10
	-

	143
	441289,79
	1326345,27
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0,10
	-

	144
	441293,33
	1326327,94
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0,10
	-

	145
	441293,42
	1326318,81
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0,10
	-

	146
	441294,72
	1326317,24
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0,10
	-

	147
	441273,41
	1326299,54
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0,10
	-

	Обозначе-ние характер-ных точек границ
	Координаты, м
	Метод определения координат характерной точки
	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Мt), м
	Описание обозначения точки на местности 
(при наличии)

	
	X
	Y
	
	
	

	148
	441271,77
	1326301,55
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0,10
	-

	149
	441265,40
	1326304,53
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0,10
	-

	150
	441255,96
	1326313,28
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0,10
	-

	151
	441204,48
	1326264,12
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0,10
	-

	152
	441190,23
	1326249,99
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0,10
	-

	153
	441187,42
	1326252,83
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0,10
	-

	154
	441201,72
	1326267,01
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0,10
	-

	155
	441255,92
	1326318,77
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0,10
	-

	156
	441267,66
	1326307,89
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0,10
	-

	157
	441273,77
	1326305,04
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0,10
	-

	158
	441289,42
	1326318,04
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0,10
	-

	159
	441289,33
	1326327,51
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0,10
	-

	160
	441285,42
	1326346,68
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0,10
	-

	161
	441347,97
	1326404,36
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0,10
	-

	162
	441299,02
	1326447,93
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0,10
	-

	163
	441161,46
	1326569,81
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0,10
	-

	164
	441124,75
	1326603,66
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0,10
	-

	Обозначе-ние характер-ных точек границ
	Координаты, м
	Метод определения координат характерной точки
	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Мt), м
	Описание обозначения точки на местности 
(при наличии)

	
	X
	Y
	
	
	

	165
	441092,39
	1326632,48
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0,10
	-

	166
	440987,72
	1326725,59
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0,10
	-

	167
	440811,47
	1326884,60
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0,10
	-

	168
	440814,23
	1326887,50
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0,10
	-

	1
	440990,38
	1326728,58
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0,10
	-





ПРИЛОЖЕНИЕ 5
к приказу министерства
имущественных отношений
Самарской области
от 30.07.2024 № 1537


Границы охранной зоны существующей газораспределительной сети
«Газопровод низкого давления от д. 1 до д. 27 по ул. Советская, от д. 2 до д. 68 по ул. Советская; от д. 1 до д. 15 по ул. Дорожная; от места врезки в газопровод по ул. Советская 30 – 32 до д.4 – 8 по 
ул. Пионерская, с. Выселки»

	Местоположение охранной зоны:
Самарская область, муниципальный район Ставропольский, сельское поселение Выселки, 
 с. Выселки

	Система координат МСК-63, зона 1

	Сведения о характерных точках границ объекта

	Обозначе-ние характер-ных точек границ
	Координаты, м
	Метод определения координат характерной точки
	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Мt), м
	Описание обозначения точки на местности 
(при наличии)

	
	X
	Y
	
	
	

	1
	437331,23
	1317334,27
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0,10
	-

	2
	437332,64
	1317338,01
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0,10
	-

	3
	437344,07
	1317333,71
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0,10
	-

	4
	437352,54
	1317331,38
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0,10
	-

	5
	437359,53
	1317352,17
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0,10
	-

	6
	437362,06
	1317359,77
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0,10
	-

	7
	437370,82
	1317387,76
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0,10
	-

	8
	437377,15
	1317406,55
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0,10
	-

	9
	437383,56
	1317428,02
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0,10
	-

	10
	437394,19
	1317459,47
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0,10
	-

	11
	437398,82
	1317473,72
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0,10
	-

	12
	437410,31
	1317507,47
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0,10
	-

	Обозначе-ние характер-ных точек границ
	Координаты, м
	Метод определения координат характерной точки
	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Мt), м
	Описание обозначения точки на местности 
(при наличии)

	
	X
	Y
	
	
	

	13
	437416,12
	1317526,26
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0,10
	-

	14
	437423,05
	1317548,70
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0,10
	-

	15
	437430,68
	1317571,88
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0,10
	-

	16
	437432,89
	1317578,48
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0,10
	-

	17
	437440,30
	1317599,40
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0,10
	-

	18
	437450,47
	1317633,14
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0,10
	-

	19
	437463,71
	1317672,42
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0,10
	-

	20
	437475,18
	1317708,90
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0,10
	-

	21
	437482,58
	1317730,96
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0,10
	-

	22
	437488,25
	1317747,97
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0,10
	-

	23
	437482,92
	1317750,26
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0,10
	-

	24
	437466,92
	1317755,78
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0,10
	-

	25
	437465,40
	1317750,08
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0,10
	-

	26
	437455,79
	1317719,75
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0,10
	-

	27
	437448,08
	1317693,91
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0,10
	-

	28
	437440,62
	1317668,84
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0,10
	-

	29
	437436,79
	1317669,98
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0,10
	-

	Обозначе-ние характер-ных точек границ
	Координаты, м
	Метод определения координат характерной точки
	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Мt), м
	Описание обозначения точки на местности 
(при наличии)

	
	X
	Y
	
	
	

	30
	437444,24
	1317695,05
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0,10
	-

	31
	437451,98
	1317720,96
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0,10
	-

	32
	437461,56
	1317751,20
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0,10
	-

	33
	437463,07
	1317757,11
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0,10
	-

	34
	437469,28
	1317777,54
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0,10
	-

	35
	437473,18
	1317789,76
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0,10
	-

	36
	437477,88
	1317805,66
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0,10
	-

	37
	437482,18
	1317820,69
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0,10
	-

	38
	437488,37
	1317841,89
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0,10
	-

	39
	437493,75
	1317859,51
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0,10
	-

	40
	437489,78
	1317861,03
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0,10
	-

	41
	437493,24
	1317872,98
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0,10
	-

	42
	437497,08
	1317871,87
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0,10
	-

	43
	437494,65
	1317863,45
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0,10
	-

	44
	437498,66
	1317861,91
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0,10
	-

	45
	437492,20
	1317840,73
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0,10
	-

	46
	437486,02
	1317819,57
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0,10
	-

	Обозначе-ние характер-ных точек границ
	Координаты, м
	Метод определения координат характерной точки
	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Мt), м
	Описание обозначения точки на местности 
(при наличии)

	
	X
	Y
	
	
	

	47
	437481,72
	1317804,56
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0,10
	-

	48
	437477,01
	1317788,62
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0,10
	-

	49
	437473,09
	1317776,33
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0,10
	-

	50
	437468,02
	1317759,63
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0,10
	-

	51
	437484,36
	1317753,99
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0,10
	-

	52
	437489,52
	1317751,78
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0,10
	-

	53
	437491,77
	1317758,51
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0,10
	-

	54
	437502,16
	1317789,73
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0,10
	-

	55
	437510,93
	1317816,02
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0,10
	-

	56
	437515,67
	1317829,89
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0,10
	-

	57
	437521,07
	1317847,03
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0,10
	-

	58
	437536,91
	1317900,48
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0,10
	-

	59
	437540,32
	1317899,44
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0,10
	-

	60
	437543,30
	1317908,31
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0,10
	-

	61
	437547,41
	1317921,28
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0,10
	-

	62
	437552,60
	1317940,13
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0,10
	-

	63
	437559,02
	1317961,50
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0,10
	-

	Обозначе-ние характер-ных точек границ
	Координаты, м
	Метод определения координат характерной точки
	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Мt), м
	Описание обозначения точки на местности 
(при наличии)

	
	X
	Y
	
	
	

	64
	437567,52
	1317989,48
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0,10
	-

	65
	437574,82
	1318012,90
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0,10
	-

	66
	437587,54
	1318052,15
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0,10
	-

	67
	437596,88
	1318083,67
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0,10
	-

	68
	437600,66
	1318097,41
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0,10
	-

	69
	437583,83
	1318103,17
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0,10
	-

	70
	437577,33
	1318105,68
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0,10
	-

	71
	437564,26
	1318066,14
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0,10
	-

	72
	437556,33
	1318041,83
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0,10
	-

	73
	437545,31
	1318009,61
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0,10
	-

	74
	437533,07
	1317972,26
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0,10
	-

	75
	437529,27
	1317973,50
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0,10
	-

	76
	437541,52
	1318010,90
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0,10
	-

	77
	437552,53
	1318043,08
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0,10
	-

	78
	437560,46
	1318067,39
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0,10
	-

	79
	437574,85
	1318110,92
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0,10
	-

	80
	437585,31
	1318106,88
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0,10
	-

	Обозначе-ние характер-ных точек границ
	Координаты, м
	Метод определения координат характерной точки
	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Мt), м
	Описание обозначения точки на местности 
(при наличии)

	
	X
	Y
	
	
	

	81
	437598,30
	1318139,49
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0,10
	-

	82
	437586,97
	1318142,30
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0,10
	-

	83
	437507,87
	1318161,41
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0,10
	-

	84
	437426,52
	1318183,52
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0,10
	-

	85
	437427,75
	1318187,33
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0,10
	-

	86
	437505,00
	1318166,33
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0,10
	-

	87
	437586,07
	1318146,64
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0,10
	-

	88
	437590,29
	1318161,01
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0,10
	-

	89
	437595,61
	1318177,10
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0,10
	-

	90
	437599,37
	1318189,15
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0,10
	-

	91
	437612,73
	1318230,36
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0,10
	-

	92
	437618,15
	1318245,33
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0,10
	-

	93
	437626,16
	1318271,14
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0,10
	-

	94
	437630,24
	1318285,92
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0,10
	-

	95
	437634,10
	1318284,86
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0,10
	-

	96
	437630,00
	1318270,02
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0,10
	-

	97
	437621,95
	1318244,05
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0,10
	-

	Обозначе-ние характер-ных точек границ
	Координаты, м
	Метод определения координат характерной точки
	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Мt), м
	Описание обозначения точки на местности 
(при наличии)

	
	X
	Y
	
	
	

	98
	437616,51
	1318229,07
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0,10
	-

	99
	437603,19
	1318187,96
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0,10
	-

	100
	437600,02
	1318177,82
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0,10
	-

	101
	437626,94
	1318169,98
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0,10
	-

	102
	437630,72
	1318182,89
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0,10
	-

	103
	437635,03
	1318196,33
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0,10
	-

	104
	437649,91
	1318243,47
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0,10
	-

	105
	437653,59
	1318254,72
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0,10
	-

	106
	437658,43
	1318271,52
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0,10
	-

	107
	437668,57
	1318301,71
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0,10
	-

	108
	437671,50
	1318312,04
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0,10
	-

	109
	437675,35
	1318310,95
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0,10
	-

	110
	437672,39
	1318300,53
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0,10
	-

	111
	437662,25
	1318270,32
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0,10
	-

	112
	437657,41
	1318253,54
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0,10
	-

	113
	437653,71
	1318242,23
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0,10
	-

	114
	437638,84
	1318195,12
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0,10
	-

	Обозначе-ние характер-ных точек границ
	Координаты, м
	Метод определения координат характерной точки
	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Мt), м
	Описание обозначения точки на местности 
(при наличии)

	
	X
	Y
	
	
	

	115
	437634,54
	1318181,72
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0,10
	-

	116
	437629,66
	1318165,02
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0,10
	-

	117
	437598,80
	1318174,01
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0,10
	-

	118
	437594,11
	1318159,82
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0,10
	-

	119
	437589,96
	1318145,68
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0,10
	-

	120
	437603,71
	1318142,26
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0,10
	-

	121
	437589,08
	1318105,53
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0,10
	-

	122
	437605,52
	1318100,00
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0,10
	-

	123
	437600,71
	1318082,54
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0,10
	-

	124
	437591,36
	1318050,96
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0,10
	-

	125
	437578,64
	1318011,71
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0,10
	-

	126
	437571,35
	1317988,32
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0,10
	-

	127
	437562,85
	1317960,35
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0,10
	-

	128
	437556,45
	1317939,07
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0,10
	-

	129
	437551,25
	1317920,15
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0,10
	-

	130
	437547,09
	1317907,04
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0,10
	-

	131
	437542,88
	1317894,48
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0,10
	-

	Обозначе-ние характер-ных точек границ
	Координаты, м
	Метод определения координат характерной точки
	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Мt), м
	Описание обозначения точки на местности 
(при наличии)

	
	X
	Y
	
	
	

	132
	437539,60
	1317895,48
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0,10
	-

	133
	437524,89
	1317845,82
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0,10
	-

	134
	437519,46
	1317828,60
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0,10
	-

	135
	437515,41
	1317816,77
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0,10
	-

	136
	437517,28
	1317816,27
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0,10
	-

	137
	437516,88
	1317814,58
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0,10
	-

	138
	437539,35
	1317806,37
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0,10
	-

	139
	437539,61
	1317807,27
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0,10
	-

	140
	437579,06
	1317797,49
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0,10
	-

	141
	437588,64
	1317794,44
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0,10
	-

	142
	437592,42
	1317806,25
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0,10
	-

	143
	437598,64
	1317826,26
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0,10
	-

	144
	437613,53
	1317872,01
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0,10
	-

	145
	437615,87
	1317879,80
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0,10
	-

	146
	437623,12
	1317904,49
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0,10
	-

	147
	437632,35
	1317934,66
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0,10
	-

	148
	437644,22
	1317971,07
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0,10
	-

	Обозначе-ние характер-ных точек границ
	Координаты, м
	Метод определения координат характерной точки
	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Мt), м
	Описание обозначения точки на местности 
(при наличии)

	
	X
	Y
	
	
	

	149
	437647,91
	1317970,29
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0,10
	-

	150
	437647,07
	1317966,37
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0,10
	-

	151
	437646,91
	1317966,41
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0,10
	-

	152
	437636,18
	1317933,49
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0,10
	-

	153
	437626,96
	1317903,36
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0,10
	-

	154
	437619,70
	1317878,65
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0,10
	-

	155
	437617,34
	1317870,77
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0,10
	-

	156
	437602,46
	1317825,07
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0,10
	-

	157
	437596,23
	1317805,03
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0,10
	-

	158
	437591,23
	1317789,43
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0,10
	-

	159
	437577,98
	1317793,64
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0,10
	-

	160
	437542,40
	1317802,46
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0,10
	-

	161
	437542,02
	1317801,13
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0,10
	-

	162
	437513,64
	1317811,50
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0,10
	-

	163
	437505,95
	1317788,47
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0,10
	-

	164
	437495,57
	1317757,25
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0,10
	-

	165
	437492,63
	1317748,45
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0,10
	-

	Обозначе-ние характер-ных точек границ
	Координаты, м
	Метод определения координат характерной точки
	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Мt), м
	Описание обозначения точки на местности 
(при наличии)

	
	X
	Y
	
	
	

	166
	437486,38
	1317729,68
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0,10
	-

	167
	437479,00
	1317707,70
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0,10
	-

	168
	437467,50
	1317671,14
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0,10
	-

	169
	437454,28
	1317631,92
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0,10
	-

	170
	437444,10
	1317598,15
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0,10
	-

	171
	437436,68
	1317577,21
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0,10
	-

	172
	437434,48
	1317570,63
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0,10
	-

	173
	437426,87
	1317547,51
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0,10
	-

	174
	437419,95
	1317525,08
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0,10
	-

	175
	437414,11
	1317506,23
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0,10
	-

	176
	437402,62
	1317472,48
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0,10
	-

	177
	437397,98
	1317458,19
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0,10
	-

	178
	437387,38
	1317426,81
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0,10
	-

	179
	437380,96
	1317405,34
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0,10
	-

	180
	437374,64
	1317386,56
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0,10
	-

	181
	437365,86
	1317358,50
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0,10
	-

	182
	437363,32
	1317350,89
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0,10
	-

	Обозначе-ние характер-ных точек границ
	Координаты, м
	Метод определения координат характерной точки
	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Мt), м
	Описание обозначения точки на местности 
(при наличии)

	
	X
	Y
	
	
	

	183
	437356,43
	1317330,30
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0,10
	-

	184
	437351,92
	1317317,34
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0,10
	-

	185
	437383,60
	1317306,04
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0,10
	-

	186
	437404,30
	1317299,54
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0,10
	-

	187
	437422,86
	1317293,18
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0,10
	-

	188
	437428,62
	1317291,08
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0,10
	-

	189
	437448,96
	1317284,21
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0,10
	-

	190
	437478,36
	1317274,62
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0,10
	-

	191
	437501,07
	1317266,94
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0,10
	-

	192
	437539,27
	1317253,62
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0,10
	-

	193
	437572,31
	1317242,92
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0,10
	-

	194
	437604,17
	1317233,06
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0,10
	-

	195
	437602,99
	1317229,23
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0,10
	-

	196
	437571,13
	1317239,10
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0,10
	-

	197
	437538,04
	1317249,81
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0,10
	-

	198
	437499,76
	1317263,17
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0,10
	-

	199
	437477,08
	1317270,83
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0,10
	-

	Обозначе-ние характер-ных точек границ
	Координаты, м
	Метод определения координат характерной точки
	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Мt), м
	Описание обозначения точки на местности 
(при наличии)

	
	X
	Y
	
	
	

	200
	437447,72
	1317280,41
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0,10
	-

	201
	437427,35
	1317287,29
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0,10
	-

	202
	437421,50
	1317289,42
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0,10
	-

	203
	437403,05
	1317295,74
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0,10
	-

	204
	437382,33
	1317302,25
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0,10
	-

	205
	437346,83
	1317314,91
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0,10
	-

	206
	437351,25
	1317327,58
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0,10
	-

	207
	437342,83
	1317329,91
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0,10
	-

	1
	437331,23
	1317334,27
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0,10
	-

	208
	437653,84
	1317213,24
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0,10
	-

	209
	437654,98
	1317217,08
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0,10
	-

	210
	437657,27
	1317216,40
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0,10
	-

	211
	437656,12
	1317212,56
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0,10
	-

	208
	437653,84
	1317213,24
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0,10
	-





ПРИЛОЖЕНИЕ 6
к приказу министерства
имущественных отношений
Самарской области
от 30.07.2024 № 1537

Границы охранной зоны существующей газораспределительной сети
«Газопровод низкого давления от д.1 до д.70 по ул. Садовая; от места врезки в газопровод
у д. 4 по ул. Пионерская до д. 19 по 1му Садовому пер., с. Выселки»

	Местоположение охранной зоны:
Самарская область, муниципальный район Ставропольский, сельское поселение Выселки, 
с. Выселки

	Система координат МСК-63, зона 1

	Сведения о характерных точках границ объекта

	Обозначе-ние характер-ных точек границ
	Координаты, м
	Метод определения координат характерной точки
	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Мt), м
	Описание обозначения точки на местности 
(при наличии)

	
	X
	Y
	
	
	

	1
	437645,09
	1317966,72
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0,10
	-

	2
	437647,68
	1317978,67
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0,10
	-

	3
	437651,89
	1317989,98
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0,10
	-

	4
	437652,49
	1317999,00
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0,10
	-

	5
	437654,68
	1317998,63
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0,10
	-

	6
	437673,80
	1317995,32
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0,10
	-

	7
	437712,12
	1317990,10
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0,10
	-

	8
	437750,97
	1317984,60
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0,10
	-

	9
	437831,19
	1317972,96
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0,10
	-

	10
	437863,65
	1317968,27
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0,10
	-

	11
	437915,53
	1317960,59
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0,10
	-

	12
	437934,10
	1317957,41
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0,10
	-

	Обозначе-ние характер-ных точек границ
	Координаты, м
	Метод определения координат характерной точки
	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Мt), м
	Описание обозначения точки на местности 
(при наличии)

	
	X
	Y
	
	
	

	13
	437939,63
	1317956,58
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0,10
	-

	14
	437962,03
	1317952,78
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0,10
	-

	15
	437966,87
	1317952,01
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0,10
	-

	16
	437994,93
	1317947,46
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0,10
	-

	17
	437994,29
	1317943,52
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0,10
	-

	18
	437966,23
	1317948,06
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0,10
	-

	19
	437961,40
	1317948,83
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0,10
	-

	20
	437938,96
	1317952,64
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0,10
	-

	21
	437933,51
	1317953,45
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0,10
	-

	22
	437914,86
	1317956,64
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0,10
	-

	23
	437863,06
	1317964,31
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0,10
	-

	24
	437830,62
	1317969,00
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0,10
	-

	25
	437750,40
	1317980,64
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0,10
	-

	26
	437711,56
	1317986,14
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0,10
	-

	27
	437673,19
	1317991,37
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0,10
	-

	28
	437656,19
	1317994,31
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0,10
	-

	29
	437655,84
	1317989,13
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0,10
	-

	Обозначе-ние характер-ных точек границ
	Координаты, м
	Метод определения координат характерной точки
	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Мt), м
	Описание обозначения точки на местности 
(при наличии)

	
	X
	Y
	
	
	

	30
	437651,53
	1317977,55
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0,10
	-

	31
	437649,88
	1317969,94
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0,10
	-

	32
	437716,25
	1317958,33
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0,10
	-

	33
	437717,32
	1317965,46
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0,10
	-

	34
	437744,63
	1317962,26
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0,10
	-

	35
	437755,11
	1317961,55
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0,10
	-

	36
	437799,07
	1317953,75
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0,10
	-

	37
	437850,13
	1317945,26
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0,10
	-

	38
	437860,41
	1317943,53
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0,10
	-

	39
	437904,75
	1317936,46
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0,10
	-

	40
	437936,19
	1317930,75
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0,10
	-

	41
	437966,41
	1317925,31
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0,10
	-

	42
	438022,60
	1317915,00
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0,10
	-

	43
	438043,21
	1317911,36
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0,10
	-

	44
	438051,21
	1317941,11
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0,10
	-

	45
	438057,52
	1317965,22
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0,10
	-

	46
	438068,64
	1318006,21
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0,10
	-

	Обозначе-ние характер-ных точек границ
	Координаты, м
	Метод определения координат характерной точки
	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Мt), м
	Описание обозначения точки на местности 
(при наличии)

	
	X
	Y
	
	
	

	47
	438076,75
	1318036,02
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0,10
	-

	48
	438080,68
	1318051,70
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0,10
	-

	49
	438093,48
	1318099,48
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0,10
	-

	50
	438102,67
	1318134,31
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0,10
	-

	51
	438106,63
	1318149,81
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0,10
	-

	52
	438113,50
	1318176,03
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0,10
	-

	53
	438118,20
	1318193,26
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0,10
	-

	54
	438099,47
	1318198,24
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0,10
	-

	55
	438089,53
	1318200,80
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0,10
	-

	56
	438098,31
	1318231,50
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0,10
	-

	57
	438104,16
	1318253,23
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0,10
	-

	58
	438116,42
	1318295,37
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0,10
	-

	59
	438121,14
	1318311,81
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0,10
	-

	60
	438127,03
	1318332,60
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0,10
	-

	61
	438130,88
	1318331,51
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0,10
	-

	62
	438124,99
	1318310,72
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0,10
	-

	63
	438120,26
	1318294,26
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0,10
	-

	64
	438108,01
	1318252,12
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0,10
	-

	65
	438102,17
	1318230,46
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0,10
	-

	66
	438094,50
	1318203,65
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0,10
	-

	67
	438100,46
	1318202,11
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0,10
	-

	68
	438119,24
	1318197,13
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0,10
	-

	69
	438132,46
	1318247,30
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0,10
	-

	70
	438137,72
	1318269,23
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0,10
	-

	71
	438145,32
	1318300,81
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0,10
	-

	72
	438156,35
	1318342,83
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0,10
	-

	73
	438155,32
	1318343,09
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0,10
	-

	74
	438158,36
	1318354,83
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0,10
	-

	75
	438165,72
	1318381,16
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0,10
	-

	76
	438166,80
	1318385,02
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0,10
	-

	77
	438170,73
	1318384,24
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0,10
	-

	78
	438162,23
	1318353,83
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0,10
	-

	79
	438160,19
	1318345,97
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0,10
	-

	80
	438161,24
	1318345,70
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0,10
	-

	81
	438149,21
	1318299,88
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0,10
	-

	82
	438141,61
	1318268,30
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0,10
	-

	83
	438136,33
	1318246,28
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0,10
	-

	84
	438122,59
	1318194,15
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0,10
	-

	85
	438117,37
	1318175,02
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0,10
	-

	86
	438110,50
	1318148,82
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0,10
	-

	87
	438106,53
	1318133,29
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0,10
	-

	88
	438097,34
	1318098,45
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0,10
	-

	89
	438084,56
	1318050,73
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0,10
	-

	90
	438080,61
	1318034,98
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0,10
	-

	91
	438072,50
	1318005,16
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0,10
	-

	92
	438061,39
	1317964,20
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0,10
	-

	93
	438055,07
	1317940,07
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0,10
	-

	94
	438047,21
	1317910,65
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0,10
	-

	95
	438044,78
	1317902,42
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0,10
	-

	96
	438035,75
	1317865,73
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0,10
	-

	97
	438028,92
	1317838,19
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0,10
	-

	98
	438023,41
	1317815,34
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0,10
	-

	99
	438019,57
	1317800,43
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0,10
	-

	100
	438013,20
	1317776,46
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0,10
	-

	101
	438009,99
	1317764,83
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0,10
	-

	Обозначе-ние характер-ных точек границ
	Координаты, м
	Метод определения координат характерной точки
	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Мt), м
	Описание обозначения точки на местности 
(при наличии)

	
	X
	Y
	
	
	

	102
	438001,81
	1317734,60
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0,10
	-

	103
	437997,94
	1317718,36
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0,10
	-

	104
	437992,43
	1317693,87
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0,10
	-

	105
	437988,86
	1317683,43
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0,10
	-

	106
	437983,13
	1317662,33
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0,10
	-

	107
	437975,98
	1317634,51
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0,10
	-

	108
	437968,81
	1317607,74
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0,10
	-

	109
	437962,87
	1317585,16
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0,10
	-

	110
	437956,17
	1317558,89
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0,10
	-

	111
	437947,66
	1317526,17
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0,10
	-

	112
	437936,21
	1317484,91
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0,10
	-

	113
	437929,06
	1317458,33
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0,10
	-

	114
	437926,22
	1317447,21
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0,10
	-

	115
	437924,88
	1317441,93
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0,10
	-

	116
	437917,10
	1317410,64
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0,10
	-

	117
	437905,40
	1317364,84
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0,10
	-

	118
	437901,59
	1317349,16
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0,10
	-

	Обозначе-ние характер-ных точек границ
	Координаты, м
	Метод определения координат характерной точки
	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Мt), м
	Описание обозначения точки на местности 
(при наличии)

	
	X
	Y
	
	
	

	119
	437893,87
	1317310,35
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0,10
	-

	120
	437892,53
	1317302,36
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0,10
	-

	121
	437889,51
	1317286,06
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0,10
	-

	122
	437885,57
	1317286,79
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0,10
	-

	123
	437888,59
	1317303,02
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0,10
	-

	124
	437889,94
	1317311,07
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0,10
	-

	125
	437890,05
	1317311,65
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0,10
	-

	126
	437885,36
	1317313,11
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0,10
	-

	127
	437874,64
	1317316,97
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0,10
	-

	128
	437842,93
	1317329,64
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0,10
	-

	129
	437836,77
	1317332,14
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0,10
	-

	130
	437813,72
	1317340,75
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0,10
	-

	131
	437780,81
	1317352,60
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0,10
	-

	132
	437771,21
	1317356,00
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0,10
	-

	133
	437772,54
	1317359,77
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0,10
	-

	134
	437782,16
	1317356,36
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0,10
	-

	135
	437815,12
	1317344,50
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0,10
	-

	Обозначе-ние характер-ных точек границ
	Координаты, м
	Метод определения координат характерной точки
	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Мt), м
	Описание обозначения точки на местности 
(при наличии)

	
	X
	Y
	
	
	

	136
	437838,22
	1317335,86
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0,10
	-

	137
	437844,42
	1317333,35
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0,10
	-

	138
	437876,07
	1317320,71
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0,10
	-

	139
	437886,63
	1317316,90
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0,10
	-

	140
	437890,84
	1317315,60
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0,10
	-

	141
	437897,68
	1317350,02
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0,10
	-

	142
	437901,53
	1317365,83
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0,10
	-

	143
	437913,22
	1317411,61
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0,10
	-

	144
	437921,01
	1317442,92
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0,10
	-

	145
	437922,35
	1317448,20
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0,10
	-

	146
	437925,20
	1317459,37
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0,10
	-

	147
	437932,35
	1317485,98
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0,10
	-

	148
	437943,79
	1317527,18
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0,10
	-

	149
	437952,29
	1317559,87
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0,10
	-

	150
	437959,00
	1317586,18
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0,10
	-

	151
	437964,94
	1317608,77
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0,10
	-

	152
	437972,11
	1317635,51
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0,10
	-

	Обозначе-ние характер-ных точек границ
	Координаты, м
	Метод определения координат характерной точки
	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Мt), м
	Описание обозначения точки на местности 
(при наличии)

	
	X
	Y
	
	
	

	153
	437979,27
	1317663,38
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0,10
	-

	154
	437985,04
	1317684,60
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0,10
	-

	155
	437988,57
	1317694,95
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0,10
	-

	156
	437994,05
	1317719,29
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0,10
	-

	157
	437997,94
	1317735,58
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0,10
	-

	158
	438006,13
	1317765,90
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0,10
	-

	159
	438009,34
	1317777,48
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0,10
	-

	160
	438015,69
	1317801,43
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0,10
	-

	161
	438019,52
	1317816,27
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0,10
	-

	162
	438025,04
	1317839,15
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0,10
	-

	163
	438031,87
	1317866,69
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0,10
	-

	164
	438040,92
	1317903,47
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0,10
	-

	165
	438042,11
	1317907,49
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0,10
	-

	166
	438021,88
	1317911,06
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0,10
	-

	167
	437965,70
	1317921,37
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0,10
	-

	168
	437935,47
	1317926,82
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0,10
	-

	169
	437904,12
	1317932,51
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0,10
	-

	Обозначе-ние характер-ных точек границ
	Координаты, м
	Метод определения координат характерной точки
	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Мt), м
	Описание обозначения точки на местности 
(при наличии)

	
	X
	Y
	
	
	

	171
	437849,48
	1317941,31
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0,10
	-

	172
	437798,37
	1317949,81
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0,10
	-

	173
	437754,62
	1317957,57
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0,10
	-

	174
	437744,26
	1317958,28
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0,10
	-

	175
	437720,70
	1317961,03
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0,10
	-

	176
	437719,57
	1317953,47
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0,10
	-

	177
	437717,33
	1317953,98
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0,10
	-

	178
	437708,81
	1317922,41
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0,10
	-

	179
	437700,40
	1317892,74
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0,10
	-

	180
	437696,74
	1317879,61
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0,10
	-

	181
	437692,89
	1317880,68
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0,10
	-

	182
	437696,55
	1317893,83
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0,10
	-

	183
	437704,94
	1317923,46
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0,10
	-

	184
	437713,40
	1317954,77
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0,10
	-

	1
	437645,09
	1317966,72
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0,10
	-





ПРИЛОЖЕНИЕ 7
к приказу министерства
имущественных отношений
Самарской области
от 30.07.2024 № 1537


Границы охранной зоны существующей газораспределительной сети
«Газопровод низкого давления от д. 48 до д. 43, от д. 55 до д. 49 по ул. Мира;
от д. 35 до д. 71а по ул. Октябрьская; от д. 53 до д. 84а по ул. Первомайская, с. Выселки»

	Местоположение охранной зоны:
Самарская область, муниципальный район Ставропольский, сельское поселение Выселки, 
с.Выселки

	Система координат МСК-63, зона 1

	Сведения о характерных точках границ объекта

	Обозначе-ние характер-ных точек границ
	Координаты, м
	Метод определения координат характерной точки
	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Мt), м
	Описание обозначения точки на местности 
(при наличии)

	
	X
	Y
	
	
	

	1
	435979,71
	1316704,54
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0,10
	-

	2
	436024,54
	1316719,77
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0,10
	-

	3
	436054,60
	1316729,82
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0,10
	-

	4
	436089,97
	1316740,63
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0,10
	-

	5
	436125,56
	1316751,68
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0,10
	-

	6
	436124,72
	1316754,36
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0,10
	-

	7
	436155,12
	1316762,84
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0,10
	-

	8
	436186,72
	1316771,58
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0,10
	-

	9
	436202,08
	1316775,42
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0,10
	-

	10
	436224,14
	1316781,02
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0,10
	-

	11
	436245,43
	1316786,56
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0,10
	-

	Обозначе-ние характер-ных точек границ
	Координаты, м
	Метод определения координат характерной точки
	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Мt), м
	Описание обозначения точки на местности 
(при наличии)

	
	X
	Y
	
	
	

	12
	436246,02
	1316784,67
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0,10
	-

	13
	436249,81
	1316785,67
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0,10
	-

	14
	436278,01
	1316793,08
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0,10
	-

	15
	436292,57
	1316796,84
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0,10
	-

	16
	436325,89
	1316805,62
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0,10
	-

	17
	436363,36
	1316815,48
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0,10
	-

	18
	436402,11
	1316825,36
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0,10
	-

	19
	436402,22
	1316824,21
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0,10
	-

	20
	436442,08
	1316833,65
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0,10
	-

	21
	436436,99
	1316850,44
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0,10
	-

	22
	436421,43
	1316900,93
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0,10
	-

	23
	436416,71
	1316915,95
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0,10
	-

	24
	436420,52
	1316917,15
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0,10
	-

	25
	436425,25
	1316902,10
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0,10
	-

	26
	436440,81
	1316851,60
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0,10
	-

	27
	436446,52
	1316832,79
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0,10
	-

	28
	436463,62
	1316779,60
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0,10
	-

	Обозначе-ние характер-ных точек границ
	Координаты, м
	Метод определения координат характерной точки
	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Мt), м
	Описание обозначения точки на местности 
(при наличии)

	
	X
	Y
	
	
	

	29
	436469,34
	1316761,77
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0,10
	-

	30
	436482,54
	1316720,56
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0,10
	-

	31
	436496,56
	1316675,33
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0,10
	-

	32
	436505,65
	1316645,44
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0,10
	-

	33
	436517,20
	1316606,73
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0,10
	-

	34
	436522,65
	1316588,05
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0,10
	-

	35
	436534,52
	1316549,86
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0,10
	-

	36
	436541,36
	1316527,36
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0,10
	-

	37
	436543,80
	1316519,76
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0,10
	-

	38
	436556,57
	1316479,50
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0,10
	-

	39
	436564,58
	1316455,00
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0,10
	-

	40
	436571,63
	1316432,90
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0,10
	-

	41
	436580,06
	1316407,29
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0,10
	-

	42
	436595,51
	1316358,52
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0,10
	-

	43
	436603,35
	1316332,83
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0,10
	-

	44
	436608,61
	1316315,62
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0,10
	-

	45
	436618,41
	1316282,19
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0,10
	-

	Обозначе-ние характер-ных точек границ
	Координаты, м
	Метод определения координат характерной точки
	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Мt), м
	Описание обозначения точки на местности 
(при наличии)

	
	X
	Y
	
	
	

	46
	436614,57
	1316281,06
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0,10
	-

	47
	436604,79
	1316314,45
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0,10
	-

	48
	436599,53
	1316331,66
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0,10
	-

	49
	436591,69
	1316357,31
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0,10
	-

	50
	436576,26
	1316406,04
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0,10
	-

	51
	436567,82
	1316431,68
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0,10
	-

	52
	436560,78
	1316453,76
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0,10
	-

	53
	436552,76
	1316478,29
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0,10
	-

	54
	436539,99
	1316518,54
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0,10
	-

	55
	436537,53
	1316526,20
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0,10
	-

	56
	436530,70
	1316548,67
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0,10
	-

	57
	436518,81
	1316586,93
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0,10
	-

	58
	436513,37
	1316605,58
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0,10
	-

	59
	436501,83
	1316644,27
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0,10
	-

	60
	436492,74
	1316674,14
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0,10
	-

	61
	436478,73
	1316719,34
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0,10
	-

	62
	436465,53
	1316760,54
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0,10
	-

	Обозначе-ние характер-ных точек границ
	Координаты, м
	Метод определения координат характерной точки
	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Мt), м
	Описание обозначения точки на местности 
(при наличии)

	
	X
	Y
	
	
	

	63
	436459,81
	1316778,37
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0,10
	-

	64
	436443,27
	1316829,82
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0,10
	-

	65
	436398,70
	1316819,27
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0,10
	-

	66
	436398,59
	1316820,34
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0,10
	-

	67
	436364,38
	1316811,61
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0,10
	-

	68
	436326,91
	1316801,75
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0,10
	-

	69
	436293,57
	1316792,97
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0,10
	-

	70
	436279,22
	1316789,26
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0,10
	-

	71
	436281,52
	1316782,01
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0,10
	-

	72
	436292,76
	1316747,87
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0,10
	-

	73
	436307,08
	1316703,42
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0,10
	-

	74
	436313,32
	1316684,36
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0,10
	-

	75
	436316,74
	1316685,50
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0,10
	-

	76
	436329,37
	1316645,69
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0,10
	-

	77
	436334,74
	1316628,73
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0,10
	-

	78
	436354,62
	1316563,30
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0,10
	-

	79
	436357,38
	1316554,22
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0,10
	-

	Обозначе-ние характер-ных точек границ
	Координаты, м
	Метод определения координат характерной точки
	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Мt), м
	Описание обозначения точки на местности 
(при наличии)

	
	X
	Y
	
	
	

	80
	436361,68
	1316539,19
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0,10
	-

	81
	436365,91
	1316525,31
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0,10
	-

	82
	436373,86
	1316497,25
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0,10
	-

	83
	436380,94
	1316473,08
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0,10
	-

	84
	436390,65
	1316440,07
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0,10
	-

	85
	436403,72
	1316396,67
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0,10
	-

	86
	436412,49
	1316367,37
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0,10
	-

	87
	436421,87
	1316335,64
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0,10
	-

	88
	436429,72
	1316308,94
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0,10
	-

	89
	436436,25
	1316287,16
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0,10
	-

	90
	436442,43
	1316264,00
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0,10
	-

	91
	436447,67
	1316242,82
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0,10
	-

	92
	436452,01
	1316224,42
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0,10
	-

	93
	436463,05
	1316180,89
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0,10
	-

	94
	436473,52
	1316139,09
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0,10
	-

	95
	436480,43
	1316111,96
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0,10
	-

	96
	436488,98
	1316078,83
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0,10
	-

	Обозначе-ние характер-ных точек границ
	Координаты, м
	Метод определения координат характерной точки
	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Мt), м
	Описание обозначения точки на местности 
(при наличии)

	
	X
	Y
	
	
	

	97
	436481,47
	1316076,96
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0,10
	-

	98
	436480,50
	1316080,84
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0,10
	-

	99
	436484,10
	1316081,74
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0,10
	-

	100
	436476,55
	1316110,96
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0,10
	-

	101
	436469,64
	1316138,10
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0,10
	-

	102
	436459,17
	1316179,92
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0,10
	-

	103
	436448,13
	1316223,44
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0,10
	-

	104
	436443,78
	1316241,91
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0,10
	-

	105
	436438,54
	1316263,04
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0,10
	-

	106
	436432,40
	1316286,08
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0,10
	-

	107
	436425,89
	1316307,79
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0,10
	-

	108
	436418,03
	1316334,51
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0,10
	-

	109
	436408,65
	1316366,24
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0,10
	-

	110
	436399,89
	1316395,52
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0,10
	-

	111
	436386,82
	1316438,91
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0,10
	-

	112
	436377,10
	1316471,95
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0,10
	-

	113
	436370,02
	1316496,12
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0,10
	-

	Обозначе-ние характер-ных точек границ
	Координаты, м
	Метод определения координат характерной точки
	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Мt), м
	Описание обозначения точки на местности 
(при наличии)

	
	X
	Y
	
	
	

	114
	436362,06
	1316524,22
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0,10
	-

	115
	436357,85
	1316538,03
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0,10
	-

	116
	436353,54
	1316553,12
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0,10
	-

	117
	436350,79
	1316562,13
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0,10
	-

	118
	436330,91
	1316627,57
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0,10
	-

	119
	436325,56
	1316644,48
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0,10
	-

	120
	436314,15
	1316680,42
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0,10
	-

	121
	436310,78
	1316679,29
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0,10
	-

	122
	436303,28
	1316702,17
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0,10
	-

	123
	436288,95
	1316746,65
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0,10
	-

	124
	436277,72
	1316780,76
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0,10
	-

	125
	436275,34
	1316788,25
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0,10
	-

	126
	436252,85
	1316782,33
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0,10
	-

	127
	436268,47
	1316732,37
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0,10
	-

	128
	436281,57
	1316690,22
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0,10
	-

	129
	436313,28
	1316592,26
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0,10
	-

	130
	436332,62
	1316532,38
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0,10
	-

	Обозначе-ние характер-ных точек границ
	Координаты, м
	Метод определения координат характерной точки
	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Мt), м
	Описание обозначения точки на местности 
(при наличии)

	
	X
	Y
	
	
	

	131
	436346,77
	1316488,48
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0,10
	-

	132
	436361,85
	1316442,20
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0,10
	-

	133
	436387,44
	1316360,37
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0,10
	-

	134
	436403,77
	1316308,27
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0,10
	-

	135
	436409,62
	1316289,62
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0,10
	-

	136
	436419,58
	1316258,46
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0,10
	-

	137
	436433,37
	1316213,76
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0,10
	-

	138
	436434,28
	1316214,11
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0,10
	-

	139
	436446,87
	1316169,33
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0,10
	-

	140
	436453,54
	1316145,94
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0,10
	-

	141
	436463,66
	1316109,72
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0,10
	-

	142
	436470,51
	1316084,82
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0,10
	-

	143
	436472,83
	1316075,43
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0,10
	-

	144
	436473,02
	1316075,46
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0,10
	-

	145
	436473,72
	1316071,52
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0,10
	-

	146
	436469,85
	1316070,83
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0,10
	-

	147
	436466,64
	1316083,81
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0,10
	-

	Обозначе-ние характер-ных точек границ
	Координаты, м
	Метод определения координат характерной точки
	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Мt), м
	Описание обозначения точки на местности 
(при наличии)

	
	X
	Y
	
	
	

	148
	436459,80
	1316108,65
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0,10
	-

	149
	436449,68
	1316144,86
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0,10
	-

	150
	436443,02
	1316168,24
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0,10
	-

	151
	436431,63
	1316208,79
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0,10
	-

	152
	436430,81
	1316208,48
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0,10
	-

	153
	436415,75
	1316257,28
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0,10
	-

	154
	436405,81
	1316288,40
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0,10
	-

	155
	436399,95
	1316307,07
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0,10
	-

	156
	436383,63
	1316359,17
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0,10
	-

	157
	436358,03
	1316441,00
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0,10
	-

	158
	436342,97
	1316487,24
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0,10
	-

	159
	436328,81
	1316531,15
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0,10
	-

	160
	436309,47
	1316591,03
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0,10
	-

	161
	436277,76
	1316688,99
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0,10
	-

	162
	436264,65
	1316731,18
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0,10
	-

	163
	436248,98
	1316781,31
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0,10
	-

	164
	436243,32
	1316779,83
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0,10
	-

	Обозначе-ние характер-ных точек границ
	Координаты, м
	Метод определения координат характерной точки
	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Мt), м
	Описание обозначения точки на местности 
(при наличии)

	
	X
	Y
	
	
	

	165
	436242,74
	1316781,73
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0,10
	-

	166
	436225,15
	1316777,15
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0,10
	-

	167
	436203,06
	1316771,55
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0,10
	-

	168
	436187,69
	1316767,70
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0,10
	-

	169
	436156,19
	1316758,98
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0,10
	-

	170
	436129,78
	1316751,62
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0,10
	-

	171
	436130,59
	1316749,05
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0,10
	-

	172
	436091,16
	1316736,81
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0,10
	-

	173
	436055,82
	1316726,01
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0,10
	-

	174
	436025,81
	1316715,97
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0,10
	-

	175
	435981,10
	1316700,79
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0,10
	-

	1
	435979,71
	1316704,54
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0,10
	-

	176
	436284,10
	1316881,21
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0,10
	-

	177
	436298,69
	1316884,75
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0,10
	-

	178
	436344,71
	1316895,81
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0,10
	-

	179
	436354,30
	1316898,05
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0,10
	-

	180
	436354,04
	1316899,79
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0,10
	-

	Обозначе-ние характер-ных точек границ
	Координаты, м
	Метод определения координат характерной точки
	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Мt), м
	Описание обозначения точки на местности 
(при наличии)

	
	X
	Y
	
	
	

	181
	436357,99
	1316900,40
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0,10
	-

	182
	436358,82
	1316895,00
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0,10
	-

	183
	436349,48
	1316892,82
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0,10
	-

	184
	436359,62
	1316847,10
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0,10
	-

	185
	436369,89
	1316850,04
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0,10
	-

	186
	436370,99
	1316846,20
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0,10
	-

	187
	436356,64
	1316842,08
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0,10
	-

	188
	436345,58
	1316891,89
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0,10
	-

	189
	436299,62
	1316880,86
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0,10
	-

	190
	436285,04
	1316877,32
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0,10
	-

	176
	436284,10
	1316881,21
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0,10
	-





















ПРИЛОЖЕНИЕ 8
к приказу министерства
имущественных отношений
Самарской области
от 30.07.2024 № 1537



Границы охранной зоны существующей газораспределительной сети
«Газопровод высокого давления от места врезки до ГРП-120, с. Зеленовка»

	Местоположение охранной зоны:
Самарская область, муниципальный район Ставропольский, сельское поселение Васильевка

	Система координат МСК-63, зона 1

	Сведения о характерных точках границ объекта

	Обозначе-ние характер-ных точек границ
	Координаты, м
	Метод определения координат характерной точки
	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Мt), м
	Описание обозначения точки на местности 
(при наличии)

	
	X
	Y
	
	
	

	1
	422499,73
	1338561,27
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0,10
	-

	2
	422500,23
	1338565,50
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0,10
	-

	3
	422512,16
	1338564,03
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0,10
	-

	4
	422510,53
	1338543,83
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0,10
	-

	5
	422511,37
	1338543,78
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0,10
	-

	6
	422512,29
	1338544,94
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0,10
	-

	7
	422512,63
	1338546,86
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0,10
	-

	8
	422515,26
	1338558,36
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0,10
	-

	9
	422516,33
	1338569,91
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0,10
	-

	10
	422517,69
	1338585,00
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0,10
	-

	11
	422523,39
	1338584,49
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0,10
	-

	Обозначе-ние характер-ных точек границ
	Координаты, м
	Метод определения координат характерной точки
	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Мt), м
	Описание обозначения точки на местности 
(при наличии)

	
	X
	Y
	
	
	

	12
	422732,07
	1338575,25
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0,10
	-

	13
	422737,31
	1338574,86
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0,10
	-

	14
	422735,93
	1338560,29
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0,10
	-

	15
	422735,03
	1338548,40
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0,10
	-

	16
	422733,18
	1338524,75
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0,10
	-

	17
	422732,64
	1338500,98
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0,10
	-

	18
	422731,25
	1338480,89
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0,10
	-

	19
	422770,25
	1338474,92
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0,10
	-

	20
	422769,24
	1338460,80
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0,10
	-

	21
	422758,29
	1338309,55
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0,10
	-

	22
	422751,29
	1338219,70
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0,10
	-

	23
	422816,50
	1338207,93
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0,10
	-

	24
	422859,64
	1338199,57
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0,10
	-

	25
	422889,69
	1338192,82
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0,10
	-

	26
	422938,88
	1338181,09
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0,10
	-

	27
	422958,67
	1338176,22
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0,10
	-

	28
	422963,25
	1338175,09
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0,10
	-

	Обозначе-ние характер-ных точек границ
	Координаты, м
	Метод определения координат характерной точки
	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Мt), м
	Описание обозначения точки на местности 
(при наличии)

	
	X
	Y
	
	
	

	29
	422962,89
	1338173,67
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0,10
	-

	30
	422987,32
	1338167,04
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0,10
	-

	31
	422987,49
	1338167,81
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0,10
	-

	32
	423030,58
	1338155,68
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0,10
	-

	33
	423056,29
	1338224,53
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0,10
	-

	34
	423100,06
	1338211,83
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0,10
	-

	35
	423161,44
	1338193,34
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0,10
	-

	36
	423142,09
	1338146,96
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0,10
	-

	37
	423142,80
	1338146,70
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0,10
	-

	38
	423140,83
	1338142,51
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0,10
	-

	39
	423136,33
	1338132,95
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0,10
	-

	40
	423132,41
	1338134,80
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0,10
	-

	41
	423133,49
	1338137,09
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0,10
	-

	42
	423133,79
	1338136,95
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0,10
	-

	43
	423137,33
	1338144,47
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0,10
	-

	44
	423136,80
	1338144,67
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0,10
	-

	45
	423156,04
	1338190,79
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0,10
	-

	Обозначе-ние характер-ных точек границ
	Координаты, м
	Метод определения координат характерной точки
	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Мt), м
	Описание обозначения точки на местности 
(при наличии)

	
	X
	Y
	
	
	

	46
	423098,94
	1338207,99
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0,10
	-

	47
	423058,74
	1338219,66
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0,10
	-

	48
	423033,04
	1338150,84
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0,10
	-

	49
	422990,46
	1338162,82
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0,10
	-

	50
	422990,30
	1338162,09
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0,10
	-

	51
	422964,26
	1338169,16
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0,10
	-

	52
	422962,85
	1338163,62
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0,10
	-

	53
	422956,56
	1338165,14
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0,10
	-

	54
	422958,37
	1338172,18
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0,10
	-

	55
	422937,95
	1338177,20
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0,10
	-

	56
	422888,81
	1338188,92
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0,10
	-

	57
	422858,82
	1338195,66
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0,10
	-

	58
	422815,79
	1338204,00
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0,10
	-

	59
	422747,02
	1338216,41
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0,10
	-

	60
	422754,14
	1338307,78
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0,10
	-

	61
	422702,58
	1338309,85
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0,10
	-

	62
	422702,74
	1338313,85
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0,10
	-

	Обозначе-ние характер-ных точек границ
	Координаты, м
	Метод определения координат характерной точки
	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Мt), м
	Описание обозначения точки на местности 
(при наличии)

	
	X
	Y
	
	
	

	63
	422754,44
	1338311,77
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0,10
	-

	64
	422765,25
	1338461,08
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0,10
	-

	65
	422765,99
	1338471,53
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0,10
	-

	66
	422725,02
	1338477,79
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0,10
	-

	67
	422726,64
	1338501,26
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0,10
	-

	68
	422727,19
	1338525,05
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0,10
	-

	69
	422729,05
	1338548,86
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0,10
	-

	70
	422729,95
	1338560,79
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0,10
	-

	71
	422730,76
	1338569,30
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0,10
	-

	72
	422523,13
	1338578,49
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0,10
	-

	73
	422522,31
	1338569,36
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0,10
	-

	74
	422521,20
	1338557,40
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0,10
	-

	75
	422518,51
	1338545,66
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0,10
	-

	76
	422517,92
	1338542,40
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0,10
	-

	77
	422514,14
	1338537,62
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0,10
	-

	78
	422512,73
	1338537,70
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0,10
	-

	79
	422512,61
	1338536,86
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0,10
	-

	Обозначе-ние характер-ных точек границ
	Координаты, м
	Метод определения координат характерной точки
	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Мt), м
	Описание обозначения точки на местности 
(при наличии)

	
	X
	Y
	
	
	

	80
	422524,88
	1338536,42
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0,10
	-

	81
	422533,67
	1338536,06
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0,10
	-

	82
	422544,96
	1338535,15
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0,10
	-

	83
	422558,91
	1338532,73
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0,10
	-

	84
	422568,50
	1338530,01
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0,10
	-

	85
	422573,36
	1338527,95
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0,10
	-

	86
	422576,14
	1338526,70
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0,10
	-

	87
	422573,68
	1338521,23
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0,10
	-

	88
	422570,96
	1338522,45
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0,10
	-

	89
	422566,51
	1338524,33
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0,10
	-

	90
	422557,57
	1338526,87
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0,10
	-

	91
	422544,21
	1338529,19
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0,10
	-

	92
	422533,31
	1338530,06
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0,10
	-

	93
	422524,63
	1338530,42
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0,10
	-

	94
	422509,63
	1338530,96
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0,10
	-

	95
	422505,88
	1338531,78
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0,10
	-

	96
	422506,86
	1338539,07
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0,10
	-

	Обозначе-ние характер-ных точек границ
	Координаты, м
	Метод определения координат характерной точки
	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Мt), м
	Описание обозначения точки на местности 
(при наличии)

	
	X
	Y
	
	
	

	97
	422506,13
	1338539,12
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0,10
	-

	98
	422507,86
	1338560,53
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0,10
	-

	99
	422503,73
	1338561,04
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0,10
	-

	100
	422503,71
	1338560,81
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0,10
	-

	1
	422499,73
	1338561,27
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0,10
	-





ПРИЛОЖЕНИЕ 9
к приказу министерства
имущественных отношений
Самарской области
от 30.07.2024 № 1537

Границы охранной зоны существующей газораспределительной сети
«Газопровод низкого давления по ул. Грачева, Красноармейская, Калинина, с. Ягодное»

	Местоположение охранной зоны:
Самарская область, муниципальный район Ставропольский, сельское поселение Ягодное, с. Ягодное

	Система координат МСК-63, зона 1

	Сведения о характерных точках границ объекта

	Обозначе-ние характер-ных точек границ
	Координаты, м
	Метод определения координат характерной точки
	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Мt), м
	Описание обозначения точки на местности 
(при наличии)

	
	X
	Y
	
	
	

	1
	432425,58
	1300642,25
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0,10
	-

	2
	432444,87
	1300645,50
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0,10
	-

	3
	432498,22
	1300654,59
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0,10
	-

	4
	432561,33
	1300665,25
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0,10
	-

	5
	432610,08
	1300673,28
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0,10
	-

	6
	432627,99
	1300676,15
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0,10
	-

	7
	432639,80
	1300678,26
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0,10
	-

	8
	432647,32
	1300679,68
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0,10
	-

	9
	432657,20
	1300681,54
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0,10
	-

	10
	432652,73
	1300708,05
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0,10
	-

	11
	432640,56
	1300706,09
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0,10
	-

	12
	432638,24
	1300718,80
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0,10
	-

	Обозначе-ние характер-ных точек границ
	Координаты, м
	Метод определения координат характерной точки
	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Мt), м
	Описание обозначения точки на местности 
(при наличии)

	
	X
	Y
	
	
	

	13
	432631,52
	1300757,22
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0,10
	-

	14
	432626,25
	1300788,02
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0,10
	-

	15
	432621,61
	1300815,83
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0,10
	-

	16
	432616,27
	1300848,56
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0,10
	-

	17
	432615,27
	1300853,80
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0,10
	-

	18
	432611,10
	1300879,74
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0,10
	-

	19
	432603,57
	1300927,35
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0,10
	-

	20
	432599,66
	1300950,71
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0,10
	-

	21
	432591,86
	1301005,23
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0,10
	-

	22
	432631,53
	1301012,06
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0,10
	-

	23
	432657,77
	1301016,66
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0,10
	-

	24
	432701,62
	1301024,28
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0,10
	-

	25
	432702,31
	1301020,34
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0,10
	-

	26
	432658,46
	1301012,72
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0,10
	-

	27
	432632,21
	1301008,12
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0,10
	-

	28
	432596,37
	1301001,94
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0,10
	-

	29
	432603,61
	1300951,37
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0,10
	-

	Обозначе-ние характер-ных точек границ
	Координаты, м
	Метод определения координат характерной точки
	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Мt), м
	Описание обозначения точки на местности 
(при наличии)

	
	X
	Y
	
	
	

	30
	432607,53
	1300927,97
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0,10
	-

	31
	432615,05
	1300880,37
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0,10
	-

	32
	432619,21
	1300854,49
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0,10
	-

	33
	432620,21
	1300849,26
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0,10
	-

	34
	432625,56
	1300816,48
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0,10
	-

	35
	432630,19
	1300788,69
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0,10
	-

	36
	432635,46
	1300757,90
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0,10
	-

	37
	432642,18
	1300719,52
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0,10
	-

	38
	432643,79
	1300710,66
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0,10
	-

	39
	432654,04
	1300712,31
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0,10
	-

	40
	432682,76
	1300717,46
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0,10
	-

	41
	432713,98
	1300722,48
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0,10
	-

	42
	432729,04
	1300725,13
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0,10
	-

	43
	432737,44
	1300726,78
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0,10
	-

	44
	432785,59
	1300735,29
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0,10
	-

	45
	432801,30
	1300738,05
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0,10
	-

	46
	432841,93
	1300745,98
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0,10
	-

	Обозначе-ние характер-ных точек границ
	Координаты, м
	Метод определения координат характерной точки
	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Мt), м
	Описание обозначения точки на местности 
(при наличии)

	
	X
	Y
	
	
	

	47
	432838,24
	1300766,67
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0,10
	-

	48
	432827,01
	1300827,25
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0,10
	-

	49
	432820,17
	1300871,97
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0,10
	-

	50
	432816,57
	1300894,18
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0,10
	-

	51
	432810,24
	1300930,83
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0,10
	-

	52
	432805,62
	1300955,96
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0,10
	-

	53
	432800,40
	1300983,32
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0,10
	-

	54
	432783,16
	1300981,47
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0,10
	-

	55
	432782,73
	1300985,45
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0,10
	-

	56
	432803,63
	1300987,69
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0,10
	-

	57
	432809,55
	1300956,69
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0,10
	-

	58
	432814,18
	1300931,51
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0,10
	-

	59
	432820,52
	1300894,82
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0,10
	-

	60
	432824,12
	1300872,58
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0,10
	-

	61
	432830,96
	1300827,91
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0,10
	-

	62
	432842,18
	1300767,37
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0,10
	-

	63
	432846,56
	1300742,80
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0,10
	-

	Обозначе-ние характер-ных точек границ
	Координаты, м
	Метод определения координат характерной точки
	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Мt), м
	Описание обозначения точки на местности 
(при наличии)

	
	X
	Y
	
	
	

	64
	432801,99
	1300734,12
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0,10
	-

	65
	432786,29
	1300731,35
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0,10
	-

	66
	432738,22
	1300722,86
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0,10
	-

	67
	432729,73
	1300721,19
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0,10
	-

	68
	432714,62
	1300718,53
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0,10
	-

	69
	432683,46
	1300713,52
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0,10
	-

	70
	432656,68
	1300708,72
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0,10
	-

	71
	432661,14
	1300682,24
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0,10
	-

	72
	432679,13
	1300685,30
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0,10
	-

	73
	432736,91
	1300695,52
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0,10
	-

	74
	432829,88
	1300711,65
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0,10
	-

	75
	432849,69
	1300714,88
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0,10
	-

	76
	432869,04
	1300718,17
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0,10
	-

	77
	432917,32
	1300725,44
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0,10
	-

	78
	432939,64
	1300729,05
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0,10
	-

	79
	432994,37
	1300737,93
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0,10
	-

	80
	433019,60
	1300742,01
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0,10
	-

	Обозначе-ние характер-ных точек границ
	Координаты, м
	Метод определения координат характерной точки
	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Мt), м
	Описание обозначения точки на местности 
(при наличии)

	
	X
	Y
	
	
	

	81
	433047,70
	1300746,50
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0,10
	-

	82
	433071,87
	1300750,44
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0,10
	-

	83
	433077,13
	1300751,19
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0,10
	-

	84
	433079,96
	1300736,49
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0,10
	-

	85
	433096,30
	1300739,08
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0,10
	-

	86
	433094,01
	1300757,50
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0,10
	-

	87
	433099,96
	1300758,49
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0,10
	-

	88
	433105,18
	1300759,56
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0,10
	-

	89
	433109,10
	1300760,36
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0,10
	-

	90
	433138,31
	1300765,74
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0,10
	-

	91
	433189,70
	1300774,69
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0,10
	-

	92
	433221,49
	1300780,17
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0,10
	-

	93
	433230,84
	1300782,02
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0,10
	-

	94
	433275,96
	1300789,54
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0,10
	-

	95
	433301,97
	1300793,66
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0,10
	-

	96
	433304,92
	1300794,13
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0,10
	-

	97
	433305,93
	1300788,17
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0,10
	-

	Обозначе-ние характер-ных точек границ
	Координаты, м
	Метод определения координат характерной точки
	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Мt), м
	Описание обозначения точки на местности 
(при наличии)

	
	X
	Y
	
	
	

	98
	433320,29
	1300790,74
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0,10
	-

	99
	433319,40
	1300796,53
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0,10
	-

	100
	433322,64
	1300797,04
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0,10
	-

	101
	433323,58
	1300797,14
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0,10
	-

	102
	433351,89
	1300802,18
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0,10
	-

	103
	433388,16
	1300808,65
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0,10
	-

	104
	433451,43
	1300819,68
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0,10
	-

	105
	433521,95
	1300832,13
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0,10
	-

	106
	433542,41
	1300835,32
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0,10
	-

	107
	433542,57
	1300834,34
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0,10
	-

	108
	433568,78
	1300839,17
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0,10
	-

	109
	433606,12
	1300846,51
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0,10
	-

	110
	433619,50
	1300849,18
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0,10
	-

	111
	433668,02
	1300857,88
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0,10
	-

	112
	433745,12
	1300870,84
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0,10
	-

	113
	433771,86
	1300875,32
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0,10
	-

	114
	433811,72
	1300882,04
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0,10
	-

	Обозначе-ние характер-ных точек границ
	Координаты, м
	Метод определения координат характерной точки
	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Мt), м
	Описание обозначения точки на местности 
(при наличии)

	
	X
	Y
	
	
	

	115
	433857,53
	1300889,65
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0,10
	-

	116
	433876,83
	1300893,26
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0,10
	-

	117
	433911,15
	1300899,34
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0,10
	-

	118
	433944,01
	1300905,26
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0,10
	-

	119
	433993,93
	1300913,76
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0,10
	-

	120
	434023,65
	1300918,74
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0,10
	-

	121
	434040,04
	1300921,57
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0,10
	-

	122
	434054,57
	1300924,03
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0,10
	-

	123
	434063,40
	1300925,72
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0,10
	-

	124
	434064,16
	1300921,79
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0,10
	-

	125
	434055,24
	1300920,09
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0,10
	-

	126
	434040,71
	1300917,63
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0,10
	-

	127
	434024,31
	1300914,79
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0,10
	-

	128
	433994,60
	1300909,82
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0,10
	-

	129
	433944,72
	1300901,32
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0,10
	-

	130
	433911,84
	1300895,40
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0,10
	-

	131
	433877,57
	1300889,33
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0,10
	-

	Обозначе-ние характер-ных точек границ
	Координаты, м
	Метод определения координат характерной точки
	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Мt), м
	Описание обозначения точки на местности 
(при наличии)

	
	X
	Y
	
	
	

	132
	433858,18
	1300885,70
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0,10
	-

	133
	433812,39
	1300878,10
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0,10
	-

	134
	433772,52
	1300871,37
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0,10
	-

	135
	433745,79
	1300866,90
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0,10
	-

	136
	433668,72
	1300853,95
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0,10
	-

	137
	433620,28
	1300845,26
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0,10
	-

	138
	433606,89
	1300842,58
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0,10
	-

	139
	433569,51
	1300835,23
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0,10
	-

	140
	433543,19
	1300830,39
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0,10
	-

	141
	433544,67
	1300820,60
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0,10
	-

	142
	433551,92
	1300777,62
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0,10
	-

	143
	433616,10
	1300789,33
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0,10
	-

	144
	433668,29
	1300798,76
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0,10
	-

	145
	433669,53
	1300795,06
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0,10
	-

	146
	433671,43
	1300795,74
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0,10
	-

	147
	433672,78
	1300791,98
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0,10
	-

	148
	433667,04
	1300789,91
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0,10
	-

	Обозначе-ние характер-ных точек границ
	Координаты, м
	Метод определения координат характерной точки
	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Мt), м
	Описание обозначения точки на местности 
(при наличии)

	
	X
	Y
	
	
	

	149
	433665,60
	1300794,21
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0,10
	-

	150
	433616,81
	1300785,40
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0,10
	-

	151
	433550,99
	1300773,41
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0,10
	-

	152
	433548,59
	1300773,34
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0,10
	-

	153
	433540,71
	1300820,00
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0,10
	-

	154
	433539,09
	1300830,75
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0,10
	-

	155
	433522,59
	1300828,18
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0,10
	-

	156
	433452,11
	1300815,73
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0,10
	-

	157
	433388,86
	1300804,71
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0,10
	-

	158
	433352,59
	1300798,25
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0,10
	-

	159
	433324,14
	1300793,18
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0,10
	-

	160
	433323,97
	1300793,16
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0,10
	-

	161
	433324,84
	1300787,49
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0,10
	-

	162
	433305,48
	1300784,03
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0,10
	-

	163
	433305,65
	1300782,91
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0,10
	-

	164
	433301,70
	1300782,30
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0,10
	-

	165
	433300,61
	1300789,39
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0,10
	-

	Обозначе-ние характер-ных точек границ
	Координаты, м
	Метод определения координат характерной точки
	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Мt), м
	Описание обозначения точки на местности 
(при наличии)

	
	X
	Y
	
	
	

	166
	433276,62
	1300785,60
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0,10
	-

	167
	433231,56
	1300778,09
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0,10
	-

	168
	433222,18
	1300776,23
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0,10
	-

	169
	433190,38
	1300770,75
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0,10
	-

	170
	433139,04
	1300761,81
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0,10
	-

	171
	433107,85
	1300756,02
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0,10
	-

	172
	433100,69
	1300754,56
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0,10
	-

	173
	433098,46
	1300754,18
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0,10
	-

	174
	433100,75
	1300735,73
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0,10
	-

	175
	433076,77
	1300731,94
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0,10
	-

	176
	433073,92
	1300746,69
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0,10
	-

	177
	433072,44
	1300746,48
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0,10
	-

	178
	433048,34
	1300742,55
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0,10
	-

	179
	433020,23
	1300738,06
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0,10
	-

	180
	432995,00
	1300733,98
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0,10
	-

	181
	432940,28
	1300725,10
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0,10
	-

	182
	432917,96
	1300721,49
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0,10
	-

	Обозначе-ние характер-ных точек границ
	Координаты, м
	Метод определения координат характерной точки
	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Мt), м
	Описание обозначения точки на местности 
(при наличии)

	
	X
	Y
	
	
	

	183
	432869,70
	1300714,23
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0,10
	-

	184
	432850,34
	1300710,93
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0,10
	-

	185
	432830,57
	1300707,71
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0,10
	-

	186
	432737,60
	1300691,58
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0,10
	-

	187
	432679,79
	1300681,36
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0,10
	-

	188
	432659,87
	1300677,97
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0,10
	-

	189
	432648,06
	1300675,75
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0,10
	-

	190
	432640,50
	1300674,32
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0,10
	-

	191
	432628,62
	1300672,20
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0,10
	-

	192
	432610,73
	1300669,34
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0,10
	-

	193
	432562,00
	1300661,30
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0,10
	-

	194
	432498,89
	1300650,65
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0,10
	-

	195
	432445,53
	1300641,55
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0,10
	-

	196
	432426,24
	1300638,30
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0,10
	-

	1
	432425,58
	1300642,25
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0,10
	-





ПРИЛОЖЕНИЕ 10
к приказу министерства
имущественных отношений
Самарской области
от 30.07.2024 № 1537


Границы охранной зоны существующей газораспределительной сети
«Газопровод низкого давления по ул. Первомайская, Ворошилова, Рабочая,
Полевая, Ленина, Куйбышева, Школьная, с. Хрящевка»

	Местоположение охранной зоны:
Самарская область, муниципальный район Ставропольский, сельское поселение Хрящевка, с. Хрящевка

	Система координат МСК-63, зона 1

	Сведения о характерных точках границ объекта

	Обозначе-ние характер-ных точек границ
	Координаты, м
	Метод определения координат характерной точки
	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Мt), м
	Описание обозначения точки на местности 
(при наличии)

	
	X
	Y
	
	
	

	1
	455967,45
	1303345,32
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0,10
	-

	2
	455968,20
	1303374,83
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0,10
	-

	3
	455972,85
	1303374,57
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0,10
	-

	4
	455972,69
	1303371,81
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0,10
	-

	5
	455972,13
	1303371,78
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0,10
	-

	6
	455971,55
	1303349,23
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0,10
	-

	7
	456019,99
	1303348,11
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0,10
	-

	8
	456087,51
	1303346,61
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0,10
	-

	9
	456118,16
	1303345,81
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0,10
	-

	10
	456187,75
	1303343,92
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0,10
	-

	11
	456237,92
	1303342,77
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0,10
	-

	Обозначе-ние характер-ных точек границ
	Координаты, м
	Метод определения координат характерной точки
	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Мt), м
	Описание обозначения точки на местности 
(при наличии)

	
	X
	Y
	
	
	

	12
	456254,60
	1303342,51
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0,10
	-

	13
	456255,86
	1303373,13
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0,10
	-

	14
	456257,52
	1303423,79
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0,10
	-

	15
	456259,54
	1303490,42
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0,10
	-

	16
	456261,21
	1303538,45
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0,10
	-

	17
	456260,05
	1303538,65
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0,10
	-

	18
	456260,10
	1303540,31
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0,10
	-

	19
	456233,52
	1303540,93
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0,10
	-

	20
	456144,51
	1303542,65
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0,10
	-

	21
	456112,67
	1303543,00
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0,10
	-

	22
	456112,71
	1303547,00
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0,10
	-

	23
	456144,59
	1303546,65
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0,10
	-

	24
	456233,61
	1303544,93
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0,10
	-

	25
	456260,20
	1303544,31
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0,10
	-

	26
	456260,55
	1303559,26
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0,10
	-

	27
	456247,10
	1303559,32
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0,10
	-

	28
	456205,89
	1303560,13
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0,10
	-

	Обозначе-ние характер-ных точек границ
	Координаты, м
	Метод определения координат характерной точки
	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Мt), м
	Описание обозначения точки на местности 
(при наличии)

	
	X
	Y
	
	
	

	29
	456178,07
	1303560,86
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0,10
	-

	30
	456149,80
	1303561,70
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0,10
	-

	31
	456104,34
	1303563,12
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0,10
	-

	32
	456039,16
	1303564,81
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0,10
	-

	33
	456039,26
	1303568,81
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0,10
	-

	34
	456104,47
	1303567,12
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0,10
	-

	35
	456149,92
	1303565,70
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0,10
	-

	36
	456178,17
	1303564,86
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0,10
	-

	37
	456205,97
	1303564,12
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0,10
	-

	38
	456247,12
	1303563,32
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0,10
	-

	39
	456260,64
	1303563,26
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0,10
	-

	40
	456260,69
	1303565,27
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0,10
	-

	41
	456262,63
	1303658,38
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0,10
	-

	42
	456189,90
	1303660,34
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0,10
	-

	43
	456189,58
	1303649,03
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0,10
	-

	44
	456173,41
	1303648,87
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0,10
	-

	45
	456173,25
	1303663,75
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0,10
	-

	Обозначе-ние характер-ных точек границ
	Координаты, м
	Метод определения координат характерной точки
	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Мt), м
	Описание обозначения точки на местности 
(при наличии)

	
	X
	Y
	
	
	

	46
	456178,52
	1303663,66
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0,10
	-

	47
	456178,45
	1303659,66
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0,10
	-

	48
	456177,29
	1303659,68
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0,10
	-

	49
	456177,37
	1303652,91
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0,10
	-

	50
	456185,69
	1303652,99
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0,10
	-

	51
	456186,01
	1303664,45
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0,10
	-

	52
	456262,71
	1303662,38
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0,10
	-

	53
	456263,65
	1303726,39
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0,10
	-

	54
	456264,58
	1303768,45
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0,10
	-

	55
	456266,70
	1303768,42
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0,10
	-

	56
	456267,46
	1303789,01
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0,10
	-

	57
	456269,35
	1303856,33
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0,10
	-

	58
	456257,89
	1303856,77
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0,10
	-

	59
	456165,57
	1303861,81
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0,10
	-

	60
	456094,62
	1303865,57
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0,10
	-

	61
	456063,92
	1303866,92
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0,10
	-

	62
	456064,10
	1303870,91
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0,10
	-

	Обозначе-ние характер-ных точек границ
	Координаты, м
	Метод определения координат характерной точки
	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Мt), м
	Описание обозначения точки на местности 
(при наличии)

	
	X
	Y
	
	
	

	63
	456094,83
	1303869,56
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0,10
	-

	64
	456165,79
	1303865,80
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0,10
	-

	65
	456258,04
	1303860,77
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0,10
	-

	66
	456269,46
	1303860,33
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0,10
	-

	67
	456270,33
	1303893,78
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0,10
	-

	68
	456271,80
	1303949,32
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0,10
	-

	69
	456272,88
	1303990,80
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0,10
	-

	70
	456272,84
	1303989,45
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0,10
	-

	71
	456265,46
	1303989,71
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0,10
	-

	72
	456215,41
	1303991,06
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0,10
	-

	73
	456177,79
	1303992,46
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0,10
	-

	74
	456122,15
	1303994,27
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0,10
	-

	75
	456062,82
	1303996,25
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0,10
	-

	76
	456007,32
	1303998,32
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0,10
	-

	77
	456005,77
	1303968,59
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0,10
	-

	78
	455985,24
	1303970,10
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0,10
	-

	79
	455985,54
	1303974,08
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0,10
	-

	Обозначе-ние характер-ных точек границ
	Координаты, м
	Метод определения координат характерной точки
	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Мt), м
	Описание обозначения точки на местности 
(при наличии)

	
	X
	Y
	
	
	

	80
	456001,99
	1303972,88
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0,10
	-

	81
	456003,53
	1304002,47
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0,10
	-

	82
	456062,97
	1304000,25
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0,10
	-

	83
	456122,28
	1303998,27
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0,10
	-

	84
	456177,92
	1303996,46
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0,10
	-

	85
	456215,56
	1303995,05
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0,10
	-

	86
	456263,70
	1303993,76
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0,10
	-

	87
	456265,08
	1304008,62
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0,10
	-

	88
	456236,02
	1304009,54
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0,10
	-

	89
	456186,00
	1304010,67
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0,10
	-

	90
	456134,60
	1304012,27
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0,10
	-

	91
	456134,73
	1304016,27
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0,10
	-

	92
	456186,09
	1304014,67
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0,10
	-

	93
	456236,15
	1304013,54
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0,10
	-

	94
	456267,35
	1304012,55
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0,10
	-

	95
	456291,10
	1304011,52
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0,10
	-

	96
	456290,98
	1304040,86
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0,10
	-

	Обозначе-ние характер-ных точек границ
	Координаты, м
	Метод определения координат характерной точки
	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Мt), м
	Описание обозначения точки на местности 
(при наличии)

	
	X
	Y
	
	
	

	97
	456290,94
	1304085,68
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0,10
	-

	98
	456294,94
	1304085,68
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0,10
	-

	99
	456294,98
	1304040,88
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0,10
	-

	100
	456295,10
	1304011,38
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0,10
	-

	101
	456320,87
	1304010,73
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0,10
	-

	102
	456384,98
	1304009,02
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0,10
	-

	103
	456453,95
	1304006,97
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0,10
	-

	104
	456495,79
	1304005,88
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0,10
	-

	105
	456539,92
	1304004,88
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0,10
	-

	106
	456539,87
	1304002,88
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0,10
	-

	107
	456539,83
	1304000,88
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0,10
	-

	108
	456495,70
	1304001,88
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0,10
	-

	109
	456453,85
	1304002,97
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0,10
	-

	110
	456384,86
	1304005,02
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0,10
	-

	111
	456320,77
	1304006,73
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0,10
	-

	112
	456291,11
	1304007,48
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0,10
	-

	113
	456269,08
	1304008,47
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0,10
	-

	Обозначе-ние характер-ных точек границ
	Координаты, м
	Метод определения координат характерной точки
	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Мt), м
	Описание обозначения точки на местности 
(при наличии)

	
	X
	Y
	
	
	

	114
	456267,71
	1303993,64
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0,10
	-

	115
	456276,96
	1303993,31
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0,10
	-

	116
	456276,94
	1303992,71
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0,10
	-

	117
	456292,39
	1303992,45
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0,10
	-

	118
	456292,69
	1303994,78
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0,10
	-

	119
	456366,71
	1303992,38
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0,10
	-

	120
	456421,82
	1303990,81
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0,10
	-

	121
	456477,24
	1303989,31
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0,10
	-

	122
	456519,65
	1303988,08
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0,10
	-

	123
	456559,57
	1303986,69
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0,10
	-

	124
	456572,07
	1303986,58
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0,10
	-

	125
	456574,59
	1303986,59
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0,10
	-

	126
	456575,49
	1304003,61
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0,10
	-

	127
	456598,49
	1304003,01
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0,10
	-

	128
	456627,30
	1304002,13
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0,10
	-

	129
	456648,30
	1304001,81
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0,10
	-

	130
	456690,23
	1304000,44
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0,10
	-

	Обозначе-ние характер-ных точек границ
	Координаты, м
	Метод определения координат характерной точки
	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Мt), м
	Описание обозначения точки на местности 
(при наличии)

	
	X
	Y
	
	
	

	131
	456781,50
	1303997,86
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0,10
	-

	132
	456850,64
	1303996,28
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0,10
	-

	133
	456878,97
	1303995,42
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0,10
	-

	134
	456914,78
	1303994,71
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0,10
	-

	135
	456978,40
	1303993,20
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0,10
	-

	136
	456997,72
	1303992,45
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0,10
	-

	137
	457036,13
	1303991,46
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0,10
	-

	138
	457105,83
	1303989,33
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0,10
	-

	139
	457123,40
	1303989,31
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0,10
	-

	140
	457123,50
	1303985,31
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0,10
	-

	141
	457101,75
	1303985,42
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0,10
	-

	142
	457036,01
	1303987,46
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0,10
	-

	143
	456997,62
	1303988,45
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0,10
	-

	144
	456978,25
	1303989,20
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0,10
	-

	145
	456914,68
	1303990,71
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0,10
	-

	146
	456880,85
	1303991,38
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0,10
	-

	147
	456880,25
	1303977,34
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0,10
	-

	Обозначе-ние характер-ных точек границ
	Координаты, м
	Метод определения координат характерной точки
	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Мt), м
	Описание обозначения точки на местности 
(при наличии)

	
	X
	Y
	
	
	

	148
	456935,37
	1303976,78
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0,10
	-

	149
	456965,79
	1303976,17
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0,10
	-

	150
	456972,78
	1303975,96
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0,10
	-

	151
	457017,38
	1303975,25
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0,10
	-

	152
	457050,66
	1303975,01
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0,10
	-

	153
	457076,87
	1303975,01
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0,10
	-

	154
	457113,27
	1303974,30
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0,10
	-

	155
	457113,19
	1303970,30
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0,10
	-

	156
	457076,87
	1303971,01
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0,10
	-

	157
	457050,63
	1303971,01
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0,10
	-

	158
	457017,32
	1303971,25
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0,10
	-

	159
	456972,66
	1303971,96
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0,10
	-

	160
	456965,71
	1303972,17
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0,10
	-

	161
	456935,33
	1303972,78
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0,10
	-

	162
	456880,10
	1303973,34
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0,10
	-

	163
	456878,99
	1303937,69
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0,10
	-

	164
	456877,06
	1303886,93
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0,10
	-

	Обозначе-ние характер-ных точек границ
	Координаты, м
	Метод определения координат характерной точки
	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Мt), м
	Описание обозначения точки на местности 
(при наличии)

	
	X
	Y
	
	
	

	165
	456876,72
	1303878,91
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0,10
	-

	166
	456874,81
	1303835,12
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0,10
	-

	167
	456873,09
	1303775,95
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0,10
	-

	168
	456885,58
	1303775,45
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0,10
	-

	169
	456959,26
	1303773,83
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0,10
	-

	170
	456977,93
	1303773,48
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0,10
	-

	171
	457062,77
	1303771,67
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0,10
	-

	172
	457091,74
	1303771,34
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0,10
	-

	173
	457112,55
	1303771,23
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0,10
	-

	174
	457112,53
	1303767,23
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0,10
	-

	175
	457091,69
	1303767,35
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0,10
	-

	176
	457062,68
	1303767,67
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0,10
	-

	177
	456977,85
	1303769,48
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0,10
	-

	178
	456959,18
	1303769,84
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0,10
	-

	179
	456885,42
	1303771,45
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0,10
	-

	180
	456873,38
	1303771,93
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0,10
	-

	181
	456873,54
	1303770,91
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0,10
	-

	Обозначе-ние характер-ных точек границ
	Координаты, м
	Метод определения координат характерной точки
	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Мt), м
	Описание обозначения точки на местности 
(при наличии)

	
	X
	Y
	
	
	

	182
	456874,50
	1303770,87
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0,10
	-

	183
	456874,43
	1303769,42
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0,10
	-

	184
	456874,32
	1303764,70
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0,10
	-

	185
	456801,71
	1303766,88
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0,10
	-

	186
	456566,82
	1303772,04
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0,10
	-

	187
	456566,00
	1303757,21
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0,10
	-

	188
	456617,45
	1303755,92
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0,10
	-

	189
	456700,65
	1303753,42
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0,10
	-

	190
	456744,44
	1303752,65
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0,10
	-

	191
	456780,77
	1303751,78
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0,10
	-

	192
	456831,57
	1303750,61
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0,10
	-

	193
	456831,60
	1303750,97
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0,10
	-

	194
	456856,00
	1303750,22
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0,10
	-

	195
	456855,98
	1303749,54
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0,10
	-

	196
	456871,98
	1303748,81
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0,10
	-

	197
	456871,51
	1303721,55
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0,10
	-

	198
	456869,43
	1303669,99
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0,10
	-

	Обозначе-ние характер-ных точек границ
	Координаты, м
	Метод определения координат характерной точки
	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Мt), м
	Описание обозначения точки на местности 
(при наличии)

	
	X
	Y
	
	
	

	199
	456868,93
	1303652,25
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0,10
	-

	200
	456866,93
	1303652,31
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0,10
	-

	201
	456864,93
	1303652,36
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0,10
	-

	202
	456865,44
	1303670,11
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0,10
	-

	203
	456867,52
	1303721,71
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0,10
	-

	204
	456867,91
	1303744,99
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0,10
	-

	205
	456851,86
	1303745,72
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0,10
	-

	206
	456851,88
	1303746,34
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0,10
	-

	207
	456835,25
	1303746,86
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0,10
	-

	208
	456835,22
	1303746,52
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0,10
	-

	209
	456780,67
	1303747,79
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0,10
	-

	210
	456744,35
	1303748,65
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0,10
	-

	211
	456700,58
	1303749,42
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0,10
	-

	212
	456617,33
	1303751,92
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0,10
	-

	213
	456565,81
	1303753,21
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0,10
	-

	214
	456564,63
	1303723,20
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0,10
	-

	215
	456563,27
	1303679,49
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0,10
	-

	Обозначе-ние характер-ных точек границ
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	Метод определения координат характерной точки
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	216
	456562,70
	1303668,88
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0,10
	-

	217
	456562,15
	1303651,68
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0,10
	-

	218
	456565,42
	1303651,48
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0,10
	-

	219
	456565,09
	1303646,61
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0,10
	-

	220
	456564,42
	1303624,45
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0,10
	-

	221
	456564,79
	1303624,42
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0,10
	-

	222
	456564,90
	1303621,44
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0,10
	-

	223
	456560,33
	1303621,26
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0,10
	-

	224
	456561,10
	1303646,81
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0,10
	-

	225
	456561,16
	1303647,74
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0,10
	-

	226
	456558,03
	1303647,94
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0,10
	-

	227
	456558,71
	1303669,10
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0,10
	-

	228
	456559,27
	1303679,62
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0,10
	-

	229
	456560,64
	1303723,36
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0,10
	-

	230
	456562,00
	1303757,31
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0,10
	-

	231
	456562,95
	1303774,56
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0,10
	-

	232
	456562,86
	1303779,56
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0,10
	-

	Обозначе-ние характер-ных точек границ
	Координаты, м
	Метод определения координат характерной точки
	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Мt), м
	Описание обозначения точки на местности 
(при наличии)

	
	X
	Y
	
	
	

	233
	456549,60
	1303779,95
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0,10
	-

	234
	456522,09
	1303780,67
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0,10
	-

	235
	456502,60
	1303780,99
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0,10
	-

	236
	456449,54
	1303782,24
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0,10
	-

	237
	456398,94
	1303783,46
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0,10
	-

	238
	456315,95
	1303785,52
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0,10
	-

	239
	456281,66
	1303786,55
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0,10
	-

	240
	456271,38
	1303786,88
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0,10
	-

	241
	456270,56
	1303764,37
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0,10
	-

	242
	456268,49
	1303764,40
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0,10
	-

	243
	456267,65
	1303726,30
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0,10
	-

	244
	456266,67
	1303660,30
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0,10
	-

	245
	456264,73
	1303567,20
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0,10
	-

	246
	456279,08
	1303567,02
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0,10
	-

	247
	456279,06
	1303567,79
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0,10
	-

	248
	456280,69
	1303567,82
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0,10
	-

	249
	456280,88
	1303573,69
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0,10
	-

	Обозначе-ние характер-ных точек границ
	Координаты, м
	Метод определения координат характерной точки
	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Мt), м
	Описание обозначения точки на местности 
(при наличии)

	
	X
	Y
	
	
	

	250
	456281,74
	1303596,76
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0,10
	-

	251
	456283,26
	1303596,79
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0,10
	-

	252
	456281,31
	1303663,30
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0,10
	-

	253
	456280,22
	1303703,14
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0,10
	-

	254
	456278,94
	1303765,16
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0,10
	-

	255
	456355,08
	1303762,80
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0,10
	-

	256
	456397,39
	1303761,75
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0,10
	-

	257
	456476,85
	1303759,49
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0,10
	-

	258
	456517,95
	1303757,98
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0,10
	-

	259
	456543,16
	1303756,98
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0,10
	-

	260
	456543,01
	1303752,98
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0,10
	-

	261
	456517,81
	1303753,98
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0,10
	-

	262
	456476,73
	1303755,49
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0,10
	-

	263
	456397,29
	1303757,75
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0,10
	-

	264
	456354,96
	1303758,80
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0,10
	-

	265
	456283,03
	1303761,03
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0,10
	-

	266
	456284,22
	1303703,25
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0,10
	-

	Обозначе-ние характер-ных точек границ
	Координаты, м
	Метод определения координат характерной точки
	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Мt), м
	Описание обозначения точки на местности 
(при наличии)

	
	X
	Y
	
	
	

	267
	456285,31
	1303663,42
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0,10
	-

	268
	456287,37
	1303592,90
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0,10
	-

	269
	456285,60
	1303592,85
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0,10
	-

	270
	456284,88
	1303573,56
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0,10
	-

	271
	456284,66
	1303567,00
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0,10
	-

	272
	456284,86
	1303567,00
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0,10
	-

	273
	456314,79
	1303568,25
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0,10
	-

	274
	456315,41
	1303560,78
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0,10
	-

	275
	456354,05
	1303560,03
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0,10
	-

	276
	456424,25
	1303559,71
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0,10
	-

	277
	456467,38
	1303559,64
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0,10
	-

	278
	456467,40
	1303560,07
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0,10
	-

	279
	456515,55
	1303558,65
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0,10
	-

	280
	456515,53
	1303558,09
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0,10
	-

	281
	456521,72
	1303558,05
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0,10
	-

	282
	456521,69
	1303554,05
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0,10
	-

	283
	456518,90
	1303554,07
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0,10
	-

	Обозначе-ние характер-ных точек границ
	Координаты, м
	Метод определения координат характерной точки
	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Мt), м
	Описание обозначения точки на местности 
(при наличии)

	
	X
	Y
	
	
	

	284
	456518,89
	1303553,73
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0,10
	-

	285
	456515,40
	1303553,65
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0,10
	-

	286
	456515,37
	1303552,66
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0,10
	-

	287
	456467,22
	1303554,08
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0,10
	-

	288
	456467,27
	1303555,64
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0,10
	-

	289
	456426,11
	1303555,71
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0,10
	-

	290
	456353,97
	1303556,03
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0,10
	-

	291
	456311,72
	1303556,85
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0,10
	-

	292
	456311,12
	1303564,09
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0,10
	-

	293
	456284,96
	1303563,00
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0,10
	-

	294
	456284,56
	1303562,99
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0,10
	-

	295
	456284,50
	1303561,78
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0,10
	-

	296
	456283,63
	1303561,88
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0,10
	-

	297
	456282,89
	1303541,88
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0,10
	-

	298
	456281,73
	1303506,83
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0,10
	-

	299
	456279,49
	1303429,45
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0,10
	-

	300
	456277,61
	1303367,11
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0,10
	-

	Обозначе-ние характер-ных точек границ
	Координаты, м
	Метод определения координат характерной точки
	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Мt), м
	Описание обозначения точки на местности 
(при наличии)

	
	X
	Y
	
	
	

	301
	456276,85
	1303341,63
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0,10
	-

	302
	456280,19
	1303341,31
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0,10
	-

	303
	456280,37
	1303341,78
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0,10
	-

	304
	456327,85
	1303339,62
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0,10
	-

	305
	456402,18
	1303337,25
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0,10
	-

	306
	456436,15
	1303336,36
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0,10
	-

	307
	456459,79
	1303335,84
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0,10
	-

	308
	456476,65
	1303335,69
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0,10
	-

	309
	456496,43
	1303334,82
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0,10
	-

	310
	456532,12
	1303334,06
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0,10
	-

	311
	456532,04
	1303330,06
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0,10
	-

	312
	456496,34
	1303330,82
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0,10
	-

	313
	456476,55
	1303331,69
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0,10
	-

	314
	456459,75
	1303331,84
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0,10
	-

	315
	456436,06
	1303332,36
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0,10
	-

	316
	456402,07
	1303333,25
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0,10
	-

	317
	456327,73
	1303335,62
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0,10
	-

	Обозначе-ние характер-ных точек границ
	Координаты, м
	Метод определения координат характерной точки
	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Мt), м
	Описание обозначения точки на местности 
(при наличии)

	
	X
	Y
	
	
	

	318
	456283,07
	1303337,66
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0,10
	-

	319
	456282,97
	1303337,39
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0,10
	-

	320
	456282,10
	1303337,36
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0,10
	-

	321
	456281,25
	1303321,78
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0,10
	-

	322
	456281,98
	1303321,74
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0,10
	-

	323
	456282,08
	1303321,14
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0,10
	-

	324
	456319,63
	1303319,87
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0,10
	-

	325
	456355,23
	1303318,71
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0,10
	-

	326
	456414,68
	1303317,23
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0,10
	-

	327
	456438,61
	1303316,39
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0,10
	-

	328
	456497,44
	1303314,84
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0,10
	-

	329
	456506,44
	1303314,60
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0,10
	-

	330
	456525,66
	1303314,02
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0,10
	-

	331
	456525,54
	1303310,02
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0,10
	-

	332
	456506,33
	1303310,60
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0,10
	-

	333
	456497,34
	1303310,84
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0,10
	-

	334
	456438,47
	1303312,39
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0,10
	-

	Обозначе-ние характер-ных точек границ
	Координаты, м
	Метод определения координат характерной точки
	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Мt), м
	Описание обозначения точки на местности 
(при наличии)

	
	X
	Y
	
	
	

	335
	456414,58
	1303313,23
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0,10
	-

	336
	456355,10
	1303314,71
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0,10
	-

	337
	456319,49
	1303315,87
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0,10
	-

	338
	456278,65
	1303317,25
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0,10
	-

	339
	456276,14
	1303317,44
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0,10
	-

	340
	456275,57
	1303292,36
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0,10
	-

	341
	456274,67
	1303263,08
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0,10
	-

	342
	456273,23
	1303216,02
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0,10
	-

	343
	456271,92
	1303162,02
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0,10
	-

	344
	456267,92
	1303162,12
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0,10
	-

	345
	456269,23
	1303216,12
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0,10
	-

	346
	456270,68
	1303263,20
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0,10
	-

	347
	456271,57
	1303292,48
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0,10
	-

	348
	456272,24
	1303321,65
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0,10
	-

	349
	456276,44
	1303321,43
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0,10
	-

	350
	456276,57
	1303321,98
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0,10
	-

	351
	456277,25
	1303321,96
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0,10
	-

	Обозначе-ние характер-ных точек границ
	Координаты, м
	Метод определения координат характерной точки
	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Мt), м
	Описание обозначения точки на местности 
(при наличии)

	
	X
	Y
	
	
	

	352
	456278,10
	1303337,49
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0,10
	-

	353
	456272,74
	1303337,99
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0,10
	-

	354
	456273,61
	1303367,23
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0,10
	-

	355
	456275,49
	1303429,57
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0,10
	-

	356
	456277,73
	1303506,95
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0,10
	-

	357
	456278,90
	1303542,02
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0,10
	-

	358
	456279,66
	1303563,01
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0,10
	-

	359
	456264,64
	1303563,20
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0,10
	-

	360
	456264,55
	1303559,24
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0,10
	-

	361
	456264,15
	1303542,22
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0,10
	-

	362
	456264,14
	1303541,98
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0,10
	-

	363
	456265,33
	1303541,77
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0,10
	-

	364
	456263,53
	1303490,28
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0,10
	-

	365
	456261,52
	1303423,67
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0,10
	-

	366
	456259,86
	1303373,00
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0,10
	-

	367
	456258,52
	1303340,41
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0,10
	-

	368
	456258,01
	1303322,62
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0,10
	-

	Обозначе-ние характер-ных точек границ
	Координаты, м
	Метод определения координат характерной точки
	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Мt), м
	Описание обозначения точки на местности 
(при наличии)

	
	X
	Y
	
	
	

	369
	456259,68
	1303322,56
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0,10
	-

	370
	456259,81
	1303319,69
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0,10
	-

	371
	456258,71
	1303279,62
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0,10
	-

	372
	456256,64
	1303209,90
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0,10
	-

	373
	456254,76
	1303142,25
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0,10
	-

	374
	456253,97
	1303112,58
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0,10
	-

	375
	456222,08
	1303112,75
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0,10
	-

	376
	456176,08
	1303113,28
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0,10
	-

	377
	456140,45
	1303113,60
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0,10
	-

	378
	456140,18
	1303112,34
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0,10
	-

	379
	456130,62
	1303112,33
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0,10
	-

	380
	456130,58
	1303113,46
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0,10
	-

	381
	456096,90
	1303114,11
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0,10
	-

	382
	456042,56
	1303114,72
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0,10
	-

	383
	455995,35
	1303115,11
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0,10
	-

	384
	455995,38
	1303119,11
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0,10
	-

	385
	456042,61
	1303118,72
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0,10
	-

	Обозначе-ние характер-ных точек границ
	Координаты, м
	Метод определения координат характерной точки
	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Мt), м
	Описание обозначения точки на местности 
(при наличии)

	
	X
	Y
	
	
	

	386
	456096,98
	1303118,11
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0,10
	-

	387
	456134,42
	1303117,38
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0,10
	-

	388
	456134,47
	1303116,33
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0,10
	-

	389
	456136,93
	1303116,33
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0,10
	-

	390
	456137,20
	1303117,63
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0,10
	-

	391
	456176,13
	1303117,28
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0,10
	-

	392
	456222,10
	1303116,75
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0,10
	-

	393
	456250,07
	1303116,60
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0,10
	-

	394
	456250,76
	1303142,36
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0,10
	-

	395
	456252,64
	1303210,02
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0,10
	-

	396
	456254,71
	1303279,73
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0,10
	-

	397
	456255,78
	1303318,69
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0,10
	-

	398
	456230,29
	1303318,56
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0,10
	-

	399
	456177,07
	1303320,35
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0,10
	-

	400
	456146,45
	1303321,31
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0,10
	-

	401
	456107,83
	1303322,16
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0,10
	-

	402
	456080,95
	1303322,94
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0,10
	-

	Обозначе-ние характер-ных точек границ
	Координаты, м
	Метод определения координат характерной точки
	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Мt), м
	Описание обозначения точки на местности 
(при наличии)

	
	X
	Y
	
	
	

	403
	456038,37
	1303323,28
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0,10
	-

	404
	456038,40
	1303327,28
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0,10
	-

	405
	456080,98
	1303326,94
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0,10
	-

	406
	456107,94
	1303326,16
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0,10
	-

	407
	456146,54
	1303325,31
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0,10
	-

	408
	456177,19
	1303324,34
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0,10
	-

	409
	456230,35
	1303322,56
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0,10
	-

	410
	456254,01
	1303322,68
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0,10
	-

	411
	456254,47
	1303338,51
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0,10
	-

	412
	456237,86
	1303338,77
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0,10
	-

	413
	456187,66
	1303339,92
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0,10
	-

	414
	456118,05
	1303341,81
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0,10
	-

	415
	456087,41
	1303342,61
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0,10
	-

	416
	456019,90
	1303344,11
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0,10
	-

	1
	455967,45
	1303345,32
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0,10
	-

	417
	456271,51
	1303790,88
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0,10
	-

	418
	456281,90
	1303790,54
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0,10
	-

	Обозначе-ние характер-ных точек границ
	Координаты, м
	Метод определения координат характерной точки
	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Мt), м
	Описание обозначения точки на местности 
(при наличии)

	
	X
	Y
	
	
	

	419
	456285,90
	1303857,21
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0,10
	-

	420
	456286,80
	1303864,39
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0,10
	-

	421
	456287,37
	1303898,74
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0,10
	-

	422
	456288,44
	1303917,34
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0,10
	-

	423
	456290,15
	1303958,92
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0,10
	-

	424
	456292,02
	1303988,45
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0,10
	-

	425
	456276,83
	1303988,71
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0,10
	-

	426
	456275,80
	1303949,22
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0,10
	-

	427
	456274,33
	1303893,68
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0,10
	-

	428
	456273,41
	1303858,20
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0,10
	-

	417
	456271,51
	1303790,88
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0,10
	-

	429
	456285,90
	1303790,42
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0,10
	-

	430
	456316,06
	1303789,52
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0,10
	-

	431
	456399,04
	1303787,46
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0,10
	-

	432
	456449,63
	1303786,24
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0,10
	-

	433
	456502,70
	1303784,99
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0,10
	-

	434
	456522,16
	1303784,67
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0,10
	-

	Обозначе-ние характер-ных точек границ
	Координаты, м
	Метод определения координат характерной точки
	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Мt), м
	Описание обозначения точки на местности 
(при наличии)

	
	X
	Y
	
	
	

	435
	456549,71
	1303783,94
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0,10
	-

	436
	456563,40
	1303783,54
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0,10
	-

	437
	456564,22
	1303806,93
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0,10
	-

	438
	456565,22
	1303840,98
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0,10
	-

	439
	456567,85
	1303913,78
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0,10
	-

	440
	456569,47
	1303961,06
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0,10
	-

	441
	456570,01
	1303982,60
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0,10
	-

	442
	456559,48
	1303982,69
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0,10
	-

	443
	456519,51
	1303984,08
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0,10
	-

	444
	456477,12
	1303985,31
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0,10
	-

	445
	456421,71
	1303986,82
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0,10
	-

	446
	456366,60
	1303988,38
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0,10
	-

	447
	456296,19
	1303990,66
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0,10
	-

	448
	456296,14
	1303990,23
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0,10
	-

	449
	456294,14
	1303958,67
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0,10
	-

	450
	456292,44
	1303917,18
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0,10
	-

	451
	456291,36
	1303898,59
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0,10
	-

	Обозначе-ние характер-ных точек границ
	Координаты, м
	Метод определения координат характерной точки
	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Мt), м
	Описание обозначения точки на местности 
(при наличии)

	
	X
	Y
	
	
	

	452
	456290,80
	1303864,11
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0,10
	-

	453
	456289,88
	1303856,85
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0,10
	-

	429
	456285,90
	1303790,42
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0,10
	-

	454
	456556,21
	1303448,44
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0,10
	-

	455
	456557,64
	1303507,84
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0,10
	-

	456
	456558,15
	1303537,41
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0,10
	-

	457
	456560,15
	1303537,37
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0,10
	-

	458
	456562,15
	1303537,34
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0,10
	-

	459
	456561,64
	1303507,77
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0,10
	-

	460
	456560,21
	1303448,34
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0,10
	-

	454
	456556,21
	1303448,44
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0,10
	-

	461
	456567,42
	1303783,85
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0,10
	-

	462
	456567,85
	1303783,92
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0,10
	-

	463
	456567,84
	1303780,68
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0,10
	-

	464
	456568,89
	1303780,65
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0,10
	-

	465
	456568,89
	1303777,96
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0,10
	-

	466
	456801,86
	1303772,88
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0,10
	-

	Обозначе-ние характер-ных точек границ
	Координаты, м
	Метод определения координат характерной точки
	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Мt), м
	Описание обозначения точки на местности 
(при наличии)

	
	X
	Y
	
	
	

	467
	456868,49
	1303770,87
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0,10
	-

	468
	456868,50
	1303771,13
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0,10
	-

	469
	456869,46
	1303771,09
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0,10
	-

	470
	456869,03
	1303773,91
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0,10
	-

	471
	456870,82
	1303835,30
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0,10
	-

	472
	456872,72
	1303879,08
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0,10
	-

	473
	456873,07
	1303887,09
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0,10
	-

	474
	456874,99
	1303937,81
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0,10
	-

	475
	456876,07
	1303973,39
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0,10
	-

	476
	456876,85
	1303991,48
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0,10
	-

	477
	456850,52
	1303992,28
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0,10
	-

	478
	456781,40
	1303993,86
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0,10
	-

	479
	456690,12
	1303996,44
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0,10
	-

	480
	456648,17
	1303997,81
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0,10
	-

	481
	456627,24
	1303998,13
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0,10
	-

	482
	456598,37
	1303999,02
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0,10
	-

	483
	456579,28
	1303999,51
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0,10
	-
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	484
	456578,60
	1303986,55
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0,10
	-

	485
	456595,52
	1303986,13
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0,10
	-

	486
	456640,52
	1303984,64
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0,10
	-

	487
	456717,44
	1303982,45
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0,10
	-

	488
	456765,48
	1303981,37
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0,10
	-

	489
	456815,40
	1303980,14
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0,10
	-

	490
	456847,84
	1303979,21
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0,10
	-

	491
	456847,72
	1303975,21
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0,10
	-

	492
	456815,30
	1303976,14
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0,10
	-

	493
	456765,39
	1303977,37
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0,10
	-

	494
	456717,33
	1303978,45
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0,10
	-

	495
	456640,39
	1303980,65
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0,10
	-

	496
	456595,42
	1303982,13
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0,10
	-

	497
	456576,47
	1303982,60
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0,10
	-

	498
	456574,01
	1303982,59
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0,10
	-

	499
	456573,47
	1303960,92
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0,10
	-

	500
	456571,85
	1303913,64
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0,10
	-
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	501
	456569,22
	1303840,86
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0,10
	-

	502
	456568,22
	1303806,79
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0,10
	-

	461
	456567,42
	1303783,85
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0,10
	-




