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ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к приказу министерства
имущественных отношений
Самарской области
от 30.07.2024 № 1540

Границы охранной зоны существующей газораспределительной сети 
«Газопровод низкого давления от м. врезки у д. 32 по ул. Чапаева до д. 2; 31 - 1 по ул. Чапаева.                   От д. 113 - 1; 56 - 2 по ул. Горького, с. Н. Санчелеево»
	Местоположение охранной зоны:
Самарская область, муниципальный район Ставропольский, сельское поселение Нижнее Санчелеево,
с. Нижнее Санчелеево

	Система координат МСК-63, зона 1

	Сведения о характерных точках границ объекта

	Обозначе-ние характер-ных точек границ
	Координаты, м
	Метод определения координат характерной точки
	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Мt), м
	Описание обозначения точки на местности
(при наличии)

	
	X
	Y
	
	
	

	1
	442023,69
	1326251,64
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	2
	442021,56
	1326248,26
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	3
	441923,24
	1326310,23
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	4
	441868,76
	1326343,66
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	5
	441840,61
	1326360,61
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	6
	441839,71
	1326359,16
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	7
	441768,05
	1326395,81
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	8
	441723,85
	1326418,32
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	9
	441687,06
	1326437,11
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	10
	441641,30
	1326460,44
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	11
	441600,33
	1326481,59
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	12
	441601,15
	1326483,14
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	Обозначе-ние характер-ных точек границ
	Координаты, м
	Метод определения координат характерной точки
	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Мt), м
	Описание обозначения точки на местности
(при наличии)

	
	X
	Y
	
	
	

	13
	441565,66
	1326508,12
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	14
	441532,09
	1326531,56
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	15
	441509,16
	1326547,91
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	16
	441511,48
	1326551,16
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	17
	441534,41
	1326534,82
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	18
	441567,95
	1326511,40
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	19
	441606,31
	1326484,40
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	20
	441605,74
	1326483,30
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	21
	441643,14
	1326464,00
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	22
	441688,87
	1326440,67
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	23
	441725,67
	1326421,88
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	24
	441769,87
	1326399,38
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	25
	441838,25
	1326364,40
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	26
	441839,28
	1326366,07
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	27
	441870,82
	1326347,08
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	28
	441925,33
	1326313,63
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	1
	442023,69
	1326251,64
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	Обозначе-ние характер-ных точек границ
	Координаты, м
	Метод определения координат характерной точки
	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Мt), м
	Описание обозначения точки на местности
(при наличии)

	
	X
	Y
	
	
	

	29
	442057,18
	1326261,98
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	30
	442025,77
	1326281,24
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	31
	442002,53
	1326295,30
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	32
	441950,73
	1326323,52
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	33
	441927,77
	1326336,24
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	34
	441929,87
	1326340,01
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	35
	441919,22
	1326345,95
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	36
	441900,65
	1326356,24
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	37
	441863,57
	1326376,87
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	38
	441856,39
	1326380,82
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	39
	441815,15
	1326402,94
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	40
	441766,46
	1326428,09
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	41
	441722,52
	1326450,57
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	42
	441685,20
	1326470,53
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	43
	441656,96
	1326487,37
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	44
	441592,36
	1326526,07
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	45
	441593,65
	1326528,20
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	Обозначе-ние характер-ных точек границ
	Координаты, м
	Метод определения координат характерной точки
	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Мt), м
	Описание обозначения точки на местности
(при наличии)

	
	X
	Y
	
	
	

	46
	441552,35
	1326557,88
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	47
	441534,07
	1326570,92
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	48
	441525,86
	1326576,99
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	49
	441528,19
	1326580,24
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	50
	441536,39
	1326574,18
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	51
	441554,69
	1326561,12
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	52
	441598,99
	1326529,29
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	53
	441597,86
	1326527,44
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	54
	441659,01
	1326490,80
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	55
	441687,17
	1326474,01
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	56
	441724,34
	1326454,13
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	57
	441768,29
	1326431,64
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	58
	441817,04
	1326406,46
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	59
	441858,32
	1326384,33
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	60
	441865,51
	1326380,36
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	61
	441902,59
	1326359,74
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	62
	441921,16
	1326349,44
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	Обозначе-ние характер-ных точек границ
	Координаты, м
	Метод определения координат характерной точки
	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Мt), м
	Описание обозначения точки на местности
(при наличии)

	
	X
	Y
	
	
	

	63
	441935,31
	1326341,56
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	64
	441933,22
	1326337,80
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	65
	441952,65
	1326327,04
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	66
	442004,53
	1326298,77
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	67
	442027,86
	1326284,65
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	68
	442059,27
	1326265,39
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	29
	442057,18
	1326261,98
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	69
	441498,51
	1326564,28
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	70
	441495,87
	1326561,29
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	71
	441441,51
	1326609,33
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	72
	441400,35
	1326645,29
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	73
	441355,23
	1326684,59
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	74
	441330,99
	1326705,16
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	75
	441329,64
	1326703,70
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	76
	441280,22
	1326749,12
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	77
	441247,71
	1326779,72
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	78
	441239,13
	1326787,77
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	Обозначе-ние характер-ных точек границ
	Координаты, м
	Метод определения координат характерной точки
	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Мt), м
	Описание обозначения точки на местности
(при наличии)

	
	X
	Y
	
	
	

	79
	441239,42
	1326788,18
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	80
	441232,97
	1326794,04
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	81
	441186,00
	1326836,16
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	82
	441155,56
	1326863,48
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	83
	441110,24
	1326903,29
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	84
	441080,19
	1326929,58
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	85
	441050,22
	1326956,09
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	86
	441051,91
	1326958,69
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	87
	440999,81
	1327001,85
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	88
	440967,34
	1327029,26
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	89
	440929,99
	1327061,15
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	90
	440932,59
	1327064,19
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	91
	440969,94
	1327032,30
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	92
	441002,39
	1327004,91
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	93
	441057,21
	1326959,50
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	94
	441055,45
	1326956,81
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	95
	441082,84
	1326932,58
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	Обозначе-ние характер-ных точек границ
	Координаты, м
	Метод определения координат характерной точки
	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Мt), м
	Описание обозначения точки на местности
(при наличии)

	
	X
	Y
	
	
	

	96
	441112,88
	1326906,30
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	97
	441158,19
	1326866,49
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	98
	441188,67
	1326839,13
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	99
	441235,64
	1326797,02
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	100
	441244,71
	1326788,78
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	101
	441244,39
	1326788,32
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	102
	441250,45
	1326782,63
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	103
	441282,96
	1326752,03
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	104
	441329,41
	1326709,35
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	105
	441330,65
	1326710,70
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	106
	441357,82
	1326687,64
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	107
	441402,98
	1326648,31
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	108
	441444,14
	1326612,34
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	69
	441498,51
	1326564,28
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	109
	441512,24
	1326597,36
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	110
	441509,64
	1326594,31
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	111
	441435,36
	1326660,22
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	Обозначе-ние характер-ных точек границ
	Координаты, м
	Метод определения координат характерной точки
	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Мt), м
	Описание обозначения точки на местности
(при наличии)

	
	X
	Y
	
	
	

	112
	441394,87
	1326696,36
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	113
	441312,22
	1326769,77
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	114
	441301,10
	1326779,48
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	115
	441266,70
	1326809,11
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	116
	441265,68
	1326807,83
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	117
	441240,66
	1326829,57
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	118
	441186,25
	1326877,55
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	119
	441116,92
	1326937,55
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	120
	441102,58
	1326950,65
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	121
	441085,84
	1326964,41
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	122
	441056,46
	1326989,94
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	123
	441034,45
	1327008,77
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	124
	441024,35
	1327017,28
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	125
	441024,68
	1327017,58
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	126
	441004,12
	1327036,17
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	127
	440972,08
	1327064,43
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	128
	440914,95
	1327114,61
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	Обозначе-ние характер-ных точек границ
	Координаты, м
	Метод определения координат характерной точки
	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Мt), м
	Описание обозначения точки на местности
(при наличии)

	
	X
	Y
	
	
	

	129
	440914,38
	1327116,14
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	130
	440905,82
	1327148,50
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	131
	440869,84
	1327178,69
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	132
	440865,18
	1327181,78
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	133
	440845,79
	1327189,75
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	134
	440809,07
	1327203,98
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	135
	440781,56
	1327227,96
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	136
	440718,01
	1327285,26
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	137
	440726,22
	1327350,53
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	138
	440727,32
	1327359,48
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	139
	440738,76
	1327456,85
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	140
	440711,16
	1327486,66
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	141
	440690,45
	1327508,45
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	142
	440693,35
	1327511,21
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	143
	440714,09
	1327489,37
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	144
	440742,95
	1327458,22
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	145
	440731,29
	1327358,99
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	Обозначе-ние характер-ных точек границ
	Координаты, м
	Метод определения координат характерной точки
	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Мt), м
	Описание обозначения точки на местности
(при наличии)

	
	X
	Y
	
	
	

	146
	440730,19
	1327350,03
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	147
	440722,23
	1327286,84
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	148
	440784,19
	1327230,97
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	149
	440811,17
	1327207,45
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	150
	440847,31
	1327193,45
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	151
	440867,06
	1327185,33
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	152
	440872,24
	1327181,90
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	153
	440909,36
	1327150,75
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	154
	440918,20
	1327117,35
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	155
	440918,35
	1327116,95
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	156
	440974,73
	1327067,43
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	157
	441006,81
	1327039,14
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	158
	441030,61
	1327017,62
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	159
	441030,39
	1327017,42
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	160
	441037,05
	1327011,81
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	161
	441059,08
	1326992,95
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	162
	441088,42
	1326967,47
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	Обозначе-ние характер-ных точек границ
	Координаты, м
	Метод определения координат характерной точки
	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Мt), м
	Описание обозначения точки на местности
(при наличии)

	
	X
	Y
	
	
	

	163
	441105,20
	1326953,68
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	164
	441119,58
	1326940,54
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	165
	441188,89
	1326880,55
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	166
	441243,29
	1326832,59
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	167
	441265,15
	1326813,59
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	168
	441266,15
	1326814,86
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	169
	441303,73
	1326782,50
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	170
	441314,88
	1326772,76
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	171
	441397,54
	1326699,35
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	172
	441438,01
	1326663,21
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	109
	441512,24
	1326597,36
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	173
	440824,40
	1326895,30
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	174
	440815,72
	1326886,16
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	175
	440814,23
	1326887,50
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	176
	440812,85
	1326886,05
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	177
	440811,37
	1326887,39
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	178
	440818,68
	1326895,08
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	Обозначе-ние характер-ных точек границ
	Координаты, м
	Метод определения координат характерной точки
	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Мt), м
	Описание обозначения точки на местности
(при наличии)

	
	X
	Y
	
	
	

	179
	440797,40
	1326914,34
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	180
	440795,64
	1326912,53
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	181
	440789,08
	1326918,81
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	182
	440782,59
	1326910,91
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	183
	440747,65
	1326940,60
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	184
	440702,30
	1326979,45
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	185
	440672,33
	1327005,25
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	186
	440645,96
	1327026,21
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	187
	440619,21
	1327050,13
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	188
	440593,11
	1327070,77
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	189
	440578,02
	1327082,00
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	190
	440569,86
	1327072,76
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	191
	440558,28
	1327085,10
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	192
	440544,38
	1327076,08
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	193
	440506,94
	1327117,03
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	194
	440515,53
	1327127,42
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	195
	440514,81
	1327128,02
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	Обозначе-ние характер-ных точек границ
	Координаты, м
	Метод определения координат характерной точки
	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Мt), м
	Описание обозначения точки на местности
(при наличии)

	
	X
	Y
	
	
	

	196
	440517,48
	1327131,47
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	197
	440499,33
	1327144,73
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	198
	440498,96
	1327144,28
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	199
	440471,10
	1327166,43
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	200
	440473,59
	1327169,56
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	201
	440498,38
	1327149,86
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	202
	440498,64
	1327150,18
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	203
	440520,28
	1327134,38
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	204
	440536,83
	1327155,17
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	205
	440499,42
	1327186,29
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	206
	440461,43
	1327214,32
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	207
	440463,81
	1327217,54
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	208
	440501,89
	1327189,44
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	209
	440542,39
	1327155,74
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	210
	440520,63
	1327128,39
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	211
	440521,16
	1327127,96
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	212
	440512,24
	1327117,16
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	Обозначе-ние характер-ных точек границ
	Координаты, м
	Метод определения координат характерной точки
	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Мt), м
	Описание обозначения точки на местности
(при наличии)

	
	X
	Y
	
	
	

	213
	440545,05
	1327081,28
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	214
	440558,90
	1327090,28
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	215
	440569,77
	1327078,70
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	216
	440577,46
	1327087,40
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	217
	440595,54
	1327073,95
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	218
	440621,78
	1327053,19
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	219
	440648,54
	1327029,27
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	220
	440674,88
	1327008,33
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	221
	440704,91
	1326982,49
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	222
	440750,24
	1326943,65
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	223
	440782,08
	1326916,59
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	224
	440787,35
	1326922,99
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	225
	440799,38
	1326938,63
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	226
	440697,05
	1327028,29
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	227
	440688,93
	1327034,80
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	228
	440657,93
	1327059,86
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	229
	440620,91
	1327088,49
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	Обозначе-ние характер-ных точек границ
	Координаты, м
	Метод определения координат характерной точки
	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Мt), м
	Описание обозначения точки на местности
(при наличии)

	
	X
	Y
	
	
	

	230
	440602,51
	1327103,38
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	231
	440605,02
	1327106,49
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	232
	440623,35
	1327091,66
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	233
	440660,44
	1327062,97
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	234
	440690,12
	1327038,99
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	235
	440690,38
	1327039,22
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	236
	440691,36
	1327038,44
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	237
	440726,16
	1327077,06
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	238
	440698,48
	1327101,88
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	239
	440701,15
	1327104,86
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	240
	440731,77
	1327077,41
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	241
	440729,13
	1327074,37
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	242
	440694,24
	1327035,67
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	243
	440699,62
	1327031,35
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	244
	440804,84
	1326939,17
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	245
	440791,59
	1326921,95
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	246
	440795,54
	1326918,16
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	Обозначе-ние характер-ных точек границ
	Координаты, м
	Метод определения координат характерной точки
	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Мt), м
	Описание обозначения точки на местности
(при наличии)

	
	X
	Y
	
	
	

	247
	440797,23
	1326919,89
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	173
	440824,40
	1326895,30
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-




ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к приказу министерства
имущественных отношений
Самарской области
от 30.07.2024 № 1540

Границы охранной зоны существующей газораспределительной сети 
«Газопровод среднего давления от ГРП -35 до котельной №1, с. Хрящевка»

	Местоположение охранной зоны:
Самарская область, муниципальный район Ставропольский, сельское поселение Хрящевка


	Система координат МСК-63, зона 1

	Сведения о характерных точках границ объекта

	Обозначе-ние характер-ных точек границ
	Координаты, м
	Метод определения координат характерной точки
	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Мt), м
	Описание обозначения точки на местности
(при наличии)

	
	X
	Y
	
	
	

	1
	455947,08
	1304592,73
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	2
	455904,37
	1304593,09
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	3
	455862,11
	1304593,27
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	4
	455830,59
	1304593,17
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	5
	455751,54
	1304594,36
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	6
	455588,07
	1304598,44
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	7
	455596,13
	1304502,00
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	8
	455603,85
	1304399,27
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	9
	455610,51
	1304334,83
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	10
	455613,26
	1304308,27
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	11
	455613,20
	1304299,98
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	12
	455602,87
	1304300,10
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	Обозначе-ние характер-ных точек границ
	Координаты, м
	Метод определения координат характерной точки
	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Мt), м
	Описание обозначения точки на местности
(при наличии)

	
	X
	Y
	
	
	

	13
	455564,18
	1304302,78
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	14
	455532,75
	1304303,33
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	15
	455532,79
	1304305,94
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	16
	455529,79
	1304305,99
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	17
	455529,85
	1304309,24
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	18
	455533,90
	1304309,31
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	19
	455564,44
	1304308,77
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	20
	455603,11
	1304306,10
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	21
	455607,24
	1304306,05
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	22
	455607,26
	1304307,98
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	23
	455604,54
	1304334,21
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	24
	455597,87
	1304398,74
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	25
	455590,15
	1304501,55
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	26
	455581,53
	1304604,60
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	27
	455751,69
	1304600,36
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	28
	455830,62
	1304599,17
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	29
	455862,09
	1304599,27
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	Обозначе-ние характер-ных точек границ
	Координаты, м
	Метод определения координат характерной точки
	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Мt), м
	Описание обозначения точки на местности
(при наличии)

	
	X
	Y
	
	
	

	30
	455904,39
	1304599,09
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	31
	455940,90
	1304598,79
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	32
	455940,62
	1304608,47
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	33
	455939,88
	1304649,64
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	34
	455940,08
	1304675,44
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	35
	455940,74
	1304685,54
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	36
	455941,74
	1304685,48
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	37
	455941,78
	1304686,02
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	38
	455945,77
	1304685,67
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	39
	455945,73
	1304685,22
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	40
	455946,73
	1304685,16
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	41
	455946,08
	1304675,22
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	42
	455945,88
	1304649,67
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	43
	455946,62
	1304608,64
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	1
	455947,08
	1304592,73
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-




ПРИЛОЖЕНИЕ 3
к приказу министерства
имущественных отношений
Самарской области
от 30.07.2024 № 1540

Границы охранной зоны существующей газораспределительной сети 
«Газопровод низкого давления от д. 71 до д. 130 по ул. Победы, от д. 2 до д. 20 по пер. Гражданский, ул. Мира 28 – 30, с. Выселки»

	Местоположение охранной зоны:
Самарская область, муниципальный район Ставропольский, сельское поселение Выселки, с. Выселки

	Система координат МСК-63, зона 1

	Сведения о характерных точках границ объекта

	Обозначе-ние характер-ных точек границ
	Координаты, м
	Метод определения координат характерной точки
	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Мt), м
	Описание обозначения точки на местности
(при наличии)

	
	X
	Y
	
	
	

	1
	437140,99
	1316414,69
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	2
	437137,15
	1316413,56
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	3
	437133,91
	1316424,53
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	4
	437142,15
	1316426,88
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	5
	437135,83
	1316445,01
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	6
	437131,05
	1316458,48
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	7
	437120,39
	1316488,80
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	8
	437117,46
	1316497,54
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	9
	437114,15
	1316496,82
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	10
	437107,56
	1316521,71
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	11
	437094,75
	1316571,74
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	12
	437086,78
	1316602,68
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	Обозначе-ние характер-ных точек границ
	Координаты, м
	Метод определения координат характерной точки
	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Мt), м
	Описание обозначения точки на местности
(при наличии)

	
	X
	Y
	
	
	

	13
	437081,36
	1316623,54
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	14
	437073,12
	1316656,28
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	15
	437065,68
	1316684,07
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	16
	437064,23
	1316683,73
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	17
	437055,95
	1316714,28
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	18
	437048,97
	1316741,87
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	19
	437041,16
	1316775,21
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	20
	437029,69
	1316820,25
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	21
	437024,72
	1316841,38
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	22
	437014,57
	1316883,28
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	23
	437007,55
	1316912,93
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	24
	436998,16
	1316953,29
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	25
	436991,56
	1316980,18
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	26
	436969,54
	1316975,09
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	27
	436973,85
	1316959,31
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	28
	436991,15
	1316892,09
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	29
	436999,34
	1316859,96
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	Обозначе-ние характер-ных точек границ
	Координаты, м
	Метод определения координат характерной точки
	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Мt), м
	Описание обозначения точки на местности
(при наличии)

	
	X
	Y
	
	
	

	30
	437008,83
	1316820,72
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	31
	437015,96
	1316792,72
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	32
	437024,71
	1316756,55
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	33
	437040,55
	1316693,11
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	34
	437044,58
	1316678,19
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	35
	437059,36
	1316621,99
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	36
	437069,10
	1316589,17
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	37
	437077,89
	1316557,40
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	38
	437090,76
	1316510,70
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	39
	437097,58
	1316485,70
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	40
	437100,47
	1316474,23
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	41
	437103,96
	1316475,11
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	42
	437109,35
	1316454,05
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	43
	437115,39
	1316429,76
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	44
	437119,25
	1316414,52
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	45
	437115,42
	1316413,37
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	46
	437111,51
	1316428,79
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	Обозначе-ние характер-ных точек границ
	Координаты, м
	Метод определения координат характерной точки
	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Мt), м
	Описание обозначения точки на местности
(при наличии)

	
	X
	Y
	
	
	

	47
	437105,47
	1316453,06
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	48
	437101,08
	1316470,26
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	49
	437097,57
	1316469,38
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	50
	437093,72
	1316484,65
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	51
	437086,90
	1316509,63
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	52
	437074,04
	1316556,33
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	53
	437065,26
	1316588,03
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	54
	437055,51
	1316620,91
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	55
	437040,71
	1316677,15
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	56
	437036,67
	1316692,14
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	57
	437020,82
	1316755,61
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	58
	437012,08
	1316791,73
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	59
	437004,95
	1316819,78
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	60
	436995,47
	1316858,97
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	61
	436987,28
	1316891,10
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	62
	436970,00
	1316958,26
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	63
	436965,66
	1316974,14
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	Обозначе-ние характер-ных точек границ
	Координаты, м
	Метод определения координат характерной точки
	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Мt), м
	Описание обозначения точки на местности
(при наличии)

	
	X
	Y
	
	
	

	64
	436956,59
	1316971,77
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	65
	436919,70
	1316961,23
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	66
	436856,42
	1316942,77
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	67
	436854,90
	1316946,09
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	68
	436831,73
	1316939,73
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	69
	436783,82
	1316926,54
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	70
	436761,09
	1316920,41
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	71
	436734,99
	1316913,44
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	72
	436727,95
	1316911,48
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	73
	436727,09
	1316915,39
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	74
	436735,88
	1316917,84
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	75
	436760,06
	1316924,27
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	76
	436782,77
	1316930,40
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	77
	436830,67
	1316943,59
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	78
	436857,11
	1316950,84
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	79
	436858,61
	1316947,58
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	80
	436918,58
	1316965,07
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	Обозначе-ние характер-ных точек границ
	Координаты, м
	Метод определения координат характерной точки
	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Мt), м
	Описание обозначения точки на местности
(при наличии)

	
	X
	Y
	
	
	

	81
	436955,49
	1316975,62
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	82
	436968,47
	1316979,01
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	83
	436994,50
	1316984,96
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	84
	437002,06
	1316954,19
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	85
	437011,44
	1316913,85
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	86
	437018,45
	1316884,22
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	87
	437028,62
	1316842,30
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	88
	437033,57
	1316821,23
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	89
	437045,06
	1316776,12
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	90
	437052,85
	1316742,86
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	91
	437059,81
	1316715,33
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	92
	437067,08
	1316688,50
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	93
	437068,54
	1316688,84
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	94
	437077,00
	1316657,26
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	95
	437085,23
	1316624,55
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	96
	437090,65
	1316603,68
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	97
	437098,62
	1316572,74
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	Обозначе-ние характер-ных точек границ
	Координаты, м
	Метод определения координат характерной точки
	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Мt), м
	Описание обозначения точки на местности
(при наличии)

	
	X
	Y
	
	
	

	98
	437111,42
	1316522,73
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	99
	437117,04
	1316501,54
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	100
	437120,11
	1316502,21
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	101
	437124,16
	1316490,13
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	102
	437134,83
	1316459,82
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	103
	437139,60
	1316446,33
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	104
	437147,32
	1316424,19
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	105
	437138,89
	1316421,79
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	1
	437140,99
	1316414,69
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	106
	436912,72
	1316521,09
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	107
	436908,89
	1316519,93
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	108
	436904,94
	1316532,95
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	109
	436898,72
	1316555,36
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	110
	436893,84
	1316575,55
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	111
	436886,21
	1316604,39
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	112
	436869,79
	1316666,99
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	113
	436870,75
	1316667,28
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	Обозначе-ние характер-ных точек границ
	Координаты, м
	Метод определения координат характерной точки
	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Мt), м
	Описание обозначения точки на местности
(при наличии)

	
	X
	Y
	
	
	

	114
	436861,77
	1316699,52
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	115
	436850,36
	1316740,69
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	116
	436837,36
	1316787,90
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	117
	436826,69
	1316825,23
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	118
	436814,34
	1316821,04
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	119
	436813,06
	1316824,83
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	120
	436829,39
	1316830,37
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	121
	436841,22
	1316788,96
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	122
	436854,21
	1316741,76
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	123
	436865,62
	1316700,59
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	124
	436875,66
	1316664,59
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	125
	436874,64
	1316664,28
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	126
	436890,08
	1316605,41
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	127
	436897,73
	1316576,48
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	128
	436902,59
	1316556,37
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	129
	436908,77
	1316534,11
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	106
	436912,72
	1316521,09
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-



ПРИЛОЖЕНИЕ 4
к приказу министерства
имущественных отношений
Самарской области
от 30.07.2024 № 1540

Границы охранной зоны существующей газораспределительной сети 
«Газопровод низкого давления по ул. Владимирская, Калинина, Жилина, Комсомольской, Советской, Пионерской, с. Белозерки»

	Местоположение охранной зоны:
Самарская область, муниципальный район Ставропольский, сельское поселение Верхние Белозерки, 
с. Верхние Белозерки

	Система координат МСК-63, зона 1

	Сведения о характерных точках границ объекта

	Обозначе-ние характер-ных точек границ
	Координаты, м
	Метод определения координат характерной точки
	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Мt), м
	Описание обозначения точки на местности
(при наличии)

	
	X
	Y
	
	
	

	1
	446466,55
	1308716,20
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	2
	446462,61
	1308715,52
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	3
	446455,59
	1308755,94
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	4
	446449,87
	1308791,19
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	5
	446445,66
	1308816,83
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	6
	446449,61
	1308817,46
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	7
	446449,93
	1308815,49
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	8
	446453,82
	1308791,84
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	9
	446459,54
	1308756,58
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	1
	446466,55
	1308716,20
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	10
	446077,65
	1308755,98
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	11
	446064,54
	1308753,66
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	Обозначе-ние характер-ных точек границ
	Координаты, м
	Метод определения координат характерной точки
	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Мt), м
	Описание обозначения точки на местности
(при наличии)

	
	X
	Y
	
	
	

	12
	446048,56
	1308751,06
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	13
	446022,59
	1308746,94
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	14
	446004,08
	1308744,16
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	15
	445963,89
	1308737,67
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	16
	445912,46
	1308729,86
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	17
	445901,35
	1308728,04
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	18
	445850,80
	1308720,03
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	19
	445813,75
	1308714,29
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	20
	445804,86
	1308713,06
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	21
	445738,08
	1308702,39
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	22
	445708,22
	1308697,51
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	23
	445690,86
	1308694,80
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	24
	445644,56
	1308687,76
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	25
	445643,96
	1308691,72
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	26
	445690,26
	1308698,76
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	27
	445707,60
	1308701,46
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	28
	445737,43
	1308706,34
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	Обозначе-ние характер-ных точек границ
	Координаты, м
	Метод определения координат характерной точки
	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Мt), м
	Описание обозначения точки на местности
(при наличии)

	
	X
	Y
	
	
	

	29
	445804,23
	1308717,01
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	30
	445813,20
	1308718,25
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	31
	445850,19
	1308723,98
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	32
	445900,72
	1308731,99
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	33
	445911,82
	1308733,81
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	34
	445963,29
	1308741,62
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	35
	446003,45
	1308748,11
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	36
	446022,00
	1308750,89
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	37
	446047,93
	1308755,01
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	38
	446063,90
	1308757,60
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	39
	446076,95
	1308759,92
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	10
	446077,65
	1308755,98
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	40
	446690,16
	1308872,19
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	41
	446648,59
	1308865,51
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	42
	446594,36
	1308857,39
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	43
	446558,91
	1308852,15
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	44
	446501,71
	1308843,40
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	Обозначе-ние характер-ных точек границ
	Координаты, м
	Метод определения координат характерной точки
	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Мt), м
	Описание обозначения точки на местности
(при наличии)

	
	X
	Y
	
	
	

	45
	446473,92
	1308839,30
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	46
	446441,14
	1308834,37
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	47
	446429,96
	1308832,71
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	48
	446400,02
	1308828,34
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	49
	446368,15
	1308823,59
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	50
	446342,84
	1308819,71
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	51
	446291,32
	1308812,07
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	52
	446252,09
	1308806,41
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	53
	446202,50
	1308799,07
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	54
	446139,94
	1308789,39
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	55
	446102,31
	1308784,00
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	56
	446076,07
	1308780,09
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	57
	446072,07
	1308779,50
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	58
	446061,44
	1308777,98
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	59
	446003,38
	1308769,63
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	60
	445963,31
	1308763,49
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	61
	445940,16
	1308759,87
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	Обозначе-ние характер-ных точек границ
	Координаты, м
	Метод определения координат характерной точки
	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Мt), м
	Описание обозначения точки на местности
(при наличии)

	
	X
	Y
	
	
	

	62
	445901,79
	1308753,93
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	63
	445852,73
	1308746,87
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	64
	445839,66
	1308744,96
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	65
	445807,29
	1308740,18
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	66
	445800,89
	1308739,07
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	67
	445744,74
	1308730,39
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	68
	445612,72
	1308710,01
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	69
	445597,88
	1308707,85
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	70
	445564,94
	1308703,12
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	71
	445564,37
	1308707,08
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	72
	445597,31
	1308711,81
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	73
	445612,11
	1308713,96
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	74
	445744,13
	1308734,35
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	75
	445800,21
	1308743,02
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	76
	445806,66
	1308744,13
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	77
	445839,08
	1308748,92
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	78
	445852,16
	1308750,83
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	Обозначе-ние характер-ных точек границ
	Координаты, м
	Метод определения координат характерной точки
	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Мt), м
	Описание обозначения точки на местности
(при наличии)

	
	X
	Y
	
	
	

	79
	445901,18
	1308757,88
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	80
	445939,55
	1308763,82
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	81
	445962,70
	1308767,44
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	82
	446002,81
	1308773,59
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	83
	446060,87
	1308781,94
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	84
	446075,38
	1308784,03
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	85
	446101,72
	1308787,95
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	86
	446139,37
	1308793,34
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	87
	446201,89
	1308803,02
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	88
	446251,51
	1308810,36
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	89
	446290,74
	1308816,03
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	90
	446342,26
	1308823,66
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	91
	446367,55
	1308827,54
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	92
	446399,42
	1308832,30
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	93
	446429,38
	1308836,67
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	94
	446440,56
	1308838,33
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	95
	446473,33
	1308843,25
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	Обозначе-ние характер-ных точек границ
	Координаты, м
	Метод определения координат характерной точки
	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Мt), м
	Описание обозначения точки на местности
(при наличии)

	
	X
	Y
	
	
	

	96
	446501,12
	1308847,36
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	97
	446558,31
	1308856,11
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	98
	446593,78
	1308861,34
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	99
	446648,00
	1308869,46
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	100
	446689,52
	1308876,14
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	101
	446723,15
	1308881,43
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	102
	446723,77
	1308877,48
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	40
	446690,16
	1308872,19
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	103
	446395,75
	1308935,33
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	104
	446391,87
	1308934,35
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	105
	446388,19
	1308948,83
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	106
	446377,27
	1309002,86
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	107
	446376,00
	1309007,83
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	108
	446371,96
	1309030,67
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	109
	446372,66
	1309030,84
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	110
	446370,45
	1309043,98
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	111
	446369,49
	1309043,76
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	Обозначе-ние характер-ных точек границ
	Координаты, м
	Метод определения координат характерной точки
	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Мt), м
	Описание обозначения точки на местности
(при наличии)

	
	X
	Y
	
	
	

	112
	446363,52
	1309082,87
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	113
	446381,61
	1309086,60
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	114
	446382,27
	1309082,65
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	115
	446368,04
	1309079,72
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	116
	446372,80
	1309048,59
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	117
	446373,70
	1309048,80
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	118
	446377,23
	1309027,84
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	119
	446376,55
	1309027,68
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	120
	446379,91
	1309008,68
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	121
	446381,18
	1309003,75
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	122
	446392,09
	1308949,72
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	103
	446395,75
	1308935,33
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	123
	446026,48
	1309077,14
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	124
	446012,97
	1309075,44
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	125
	445969,39
	1309068,45
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	126
	445950,07
	1309065,20
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	127
	445890,09
	1309055,67
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	Обозначе-ние характер-ных точек границ
	Координаты, м
	Метод определения координат характерной точки
	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Мt), м
	Описание обозначения точки на местности
(при наличии)

	
	X
	Y
	
	
	

	128
	445853,95
	1309049,83
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	129
	445793,80
	1309040,15
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	130
	445761,99
	1309035,02
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	131
	445726,51
	1309029,46
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	132
	445644,36
	1309016,44
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	133
	445617,48
	1309011,88
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	134
	445574,50
	1309005,16
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	135
	445518,26
	1308995,95
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	136
	445505,03
	1308993,53
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	137
	445503,55
	1308999,45
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	138
	445507,44
	1309000,42
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	139
	445508,00
	1308998,14
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	140
	445517,61
	1308999,89
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	141
	445573,88
	1309009,12
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	142
	445616,81
	1309015,82
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	143
	445643,73
	1309020,39
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	144
	445725,90
	1309033,41
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	Обозначе-ние характер-ных точек границ
	Координаты, м
	Метод определения координат характерной точки
	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Мt), м
	Описание обозначения точки на местности
(при наличии)

	
	X
	Y
	
	
	

	145
	445761,35
	1309038,97
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	146
	445793,17
	1309044,10
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	147
	445853,31
	1309053,77
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	148
	445889,46
	1309059,62
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	149
	445949,40
	1309069,14
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	150
	445968,75
	1309072,40
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	151
	446012,41
	1309079,40
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	152
	446025,79
	1309081,08
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	123
	446026,48
	1309077,14
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	153
	446367,80
	1309162,11
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	154
	446321,35
	1309154,64
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	155
	446287,76
	1309149,15
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	156
	446223,67
	1309138,60
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	157
	446161,71
	1309128,60
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	158
	446084,38
	1309116,06
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	159
	446053,44
	1309111,13
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	160
	446056,36
	1309092,65
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	Обозначе-ние характер-ных точек границ
	Координаты, м
	Метод определения координат характерной точки
	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Мt), м
	Описание обозначения точки на местности
(при наличии)

	
	X
	Y
	
	
	

	161
	446052,43
	1309091,93
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	162
	446049,49
	1309110,50
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	163
	446009,82
	1309104,13
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	164
	445956,44
	1309095,55
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	165
	445944,33
	1309093,50
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	166
	445903,04
	1309086,81
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	167
	445852,87
	1309079,03
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	168
	445776,79
	1309066,04
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	169
	445759,43
	1309063,16
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	170
	445740,08
	1309059,94
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	171
	445680,22
	1309049,83
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	172
	445671,75
	1309048,45
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	173
	445671,11
	1309052,39
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	174
	445679,58
	1309053,77
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	175
	445739,42
	1309063,89
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	176
	445756,83
	1309066,79
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	177
	445750,16
	1309110,37
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	Обозначе-ние характер-ных точек границ
	Координаты, м
	Метод определения координат характерной точки
	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Мt), м
	Описание обозначения точки на местности
(при наличии)

	
	X
	Y
	
	
	

	178
	445742,40
	1309157,41
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	179
	445739,95
	1309175,20
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	180
	445736,29
	1309198,83
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	181
	445733,24
	1309219,31
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	182
	445730,99
	1309234,61
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	183
	445728,25
	1309255,56
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	184
	445732,21
	1309256,08
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	185
	445734,95
	1309235,19
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	186
	445737,20
	1309219,89
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	187
	445740,24
	1309199,44
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	188
	445743,91
	1309175,75
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	189
	445746,35
	1309158,01
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	190
	445754,12
	1309110,97
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	191
	445760,78
	1309067,44
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	192
	445776,14
	1309069,99
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	193
	445852,20
	1309082,97
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	194
	445902,42
	1309090,77
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	Обозначе-ние характер-ных точек границ
	Координаты, м
	Метод определения координат характерной точки
	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Мt), м
	Описание обозначения точки на местности
(при наличии)

	
	X
	Y
	
	
	

	195
	445943,69
	1309097,45
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	196
	445955,77
	1309099,50
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	197
	446009,19
	1309108,08
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	198
	446048,88
	1309114,45
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	199
	446040,79
	1309167,55
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	200
	446013,64
	1309161,42
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	201
	446009,81
	1309183,57
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	202
	445992,84
	1309290,32
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	203
	445989,35
	1309312,93
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	204
	445987,62
	1309323,09
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	205
	445979,60
	1309374,01
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	206
	445975,27
	1309402,11
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	207
	445960,23
	1309399,92
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	208
	445933,20
	1309395,57
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	209
	445901,47
	1309390,59
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	210
	445850,86
	1309382,75
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	211
	445824,61
	1309378,96
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	Обозначе-ние характер-ных точек границ
	Координаты, м
	Метод определения координат характерной точки
	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Мt), м
	Описание обозначения точки на местности
(при наличии)

	
	X
	Y
	
	
	

	212
	445786,08
	1309372,82
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	213
	445753,67
	1309367,84
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	214
	445717,90
	1309362,23
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	215
	445699,84
	1309359,42
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	216
	445632,84
	1309348,93
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	217
	445565,41
	1309338,25
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	218
	445531,36
	1309332,99
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	219
	445530,84
	1309336,97
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	220
	445564,80
	1309342,20
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	221
	445632,22
	1309352,88
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	222
	445699,22
	1309363,37
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	223
	445717,29
	1309366,19
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	224
	445753,05
	1309371,79
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	225
	445785,48
	1309376,77
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	226
	445823,98
	1309382,92
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	227
	445850,29
	1309386,70
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	228
	445900,86
	1309394,55
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	Обозначе-ние характер-ных точек границ
	Координаты, м
	Метод определения координат характерной точки
	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Мt), м
	Описание обозначения точки на местности
(при наличии)

	
	X
	Y
	
	
	

	229
	445932,58
	1309399,52
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	230
	445959,60
	1309403,87
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	231
	445974,67
	1309406,06
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	232
	445971,71
	1309425,29
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	233
	445957,38
	1309423,19
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	234
	445907,61
	1309415,44
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	235
	445843,69
	1309405,17
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	236
	445798,11
	1309398,01
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	237
	445779,78
	1309395,11
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	238
	445753,78
	1309390,94
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	239
	445741,23
	1309388,96
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	240
	445708,67
	1309384,13
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	241
	445639,36
	1309372,78
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	242
	445607,83
	1309367,90
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	243
	445581,40
	1309363,59
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	244
	445532,09
	1309355,87
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	245
	445485,62
	1309348,71
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	Обозначе-ние характер-ных точек границ
	Координаты, м
	Метод определения координат характерной точки
	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Мt), м
	Описание обозначения точки на местности
(при наличии)

	
	X
	Y
	
	
	

	246
	445485,13
	1309351,45
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	247
	445463,24
	1309347,61
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	248
	445454,93
	1309346,08
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	249
	445440,99
	1309343,56
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	250
	445440,28
	1309347,49
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	251
	445454,20
	1309350,01
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	252
	445462,55
	1309351,55
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	253
	445488,38
	1309356,08
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	254
	445488,88
	1309353,26
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	255
	445531,48
	1309359,82
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	256
	445580,75
	1309367,54
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	257
	445607,21
	1309371,85
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	258
	445638,71
	1309376,72
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	259
	445708,09
	1309388,08
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	260
	445740,60
	1309392,91
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	261
	445753,15
	1309394,89
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	262
	445779,16
	1309399,06
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	Обозначе-ние характер-ных точек границ
	Координаты, м
	Метод определения координат характерной точки
	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Мt), м
	Описание обозначения точки на местности
(при наличии)

	
	X
	Y
	
	
	

	263
	445797,49
	1309401,96
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	264
	445843,06
	1309409,12
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	265
	445907,00
	1309419,40
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	266
	445956,80
	1309427,14
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	267
	445973,07
	1309429,53
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	268
	446002,73
	1309434,31
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	269
	446048,39
	1309441,52
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	270
	446074,77
	1309445,78
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	271
	446152,90
	1309458,25
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	272
	446225,50
	1309469,82
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	273
	446285,96
	1309479,28
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	274
	446328,07
	1309486,51
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	275
	446342,20
	1309488,86
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	276
	446389,39
	1309496,01
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	277
	446389,81
	1309493,74
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	278
	446419,47
	1309498,59
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	279
	446475,29
	1309507,68
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	Обозначе-ние характер-ных точек границ
	Координаты, м
	Метод определения координат характерной точки
	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Мt), м
	Описание обозначения точки на местности
(при наличии)

	
	X
	Y
	
	
	

	280
	446520,08
	1309515,05
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	281
	446593,89
	1309527,49
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	282
	446653,83
	1309537,23
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	283
	446692,66
	1309543,45
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	284
	446680,74
	1309620,08
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	285
	446673,14
	1309618,81
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	286
	446663,13
	1309672,46
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	287
	446649,68
	1309746,62
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	288
	446646,59
	1309761,18
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	289
	446685,05
	1309847,66
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	290
	446690,50
	1309860,01
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	291
	446690,35
	1309860,48
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	292
	446692,25
	1309861,10
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	293
	446694,15
	1309861,72
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	294
	446694,78
	1309859,80
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	295
	446688,71
	1309846,05
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	296
	446650,77
	1309760,74
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	Обозначе-ние характер-ных точек границ
	Координаты, м
	Метод определения координат характерной точки
	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Мt), м
	Описание обозначения точки на местности
(при наличии)

	
	X
	Y
	
	
	

	297
	446653,60
	1309747,39
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	298
	446667,06
	1309673,17
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	299
	446676,35
	1309623,40
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	300
	446684,07
	1309624,70
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	301
	446697,22
	1309540,13
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	302
	446654,46
	1309533,28
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	303
	446594,53
	1309523,54
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	304
	446520,74
	1309511,10
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	305
	446475,94
	1309503,74
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	306
	446420,11
	1309494,65
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	307
	446386,59
	1309489,16
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	308
	446386,16
	1309491,47
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	309
	446342,80
	1309484,90
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	310
	446328,73
	1309482,56
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	311
	446286,63
	1309475,34
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	312
	446226,12
	1309465,87
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	313
	446153,53
	1309454,30
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	Обозначе-ние характер-ных точек границ
	Координаты, м
	Метод определения координат характерной точки
	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Мt), м
	Описание обозначения точки на местности
(при наличии)

	
	X
	Y
	
	
	

	314
	446075,40
	1309441,83
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	315
	446049,03
	1309437,57
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	316
	446003,35
	1309430,36
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	317
	445975,67
	1309425,90
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	318
	445978,62
	1309406,64
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	319
	446006,61
	1309410,82
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	320
	446065,13
	1309420,28
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	321
	446084,02
	1309423,29
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	322
	446141,98
	1309432,54
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	323
	446182,02
	1309439,01
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	324
	446213,81
	1309443,97
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	325
	446254,67
	1309450,76
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	326
	446311,55
	1309459,64
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	327
	446311,81
	1309458,01
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	328
	446328,33
	1309460,59
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	329
	446350,75
	1309464,15
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	330
	446377,90
	1309468,56
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	Обозначе-ние характер-ных точек границ
	Координаты, м
	Метод определения координат характерной точки
	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Мt), м
	Описание обозначения точки на местности
(при наличии)

	
	X
	Y
	
	
	

	331
	446404,09
	1309472,52
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	332
	446430,45
	1309476,74
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	333
	446457,08
	1309480,71
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	334
	446473,96
	1309483,56
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	335
	446481,64
	1309484,51
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	336
	446506,06
	1309488,29
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	337
	446570,64
	1309498,34
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	338
	446628,76
	1309507,27
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	339
	446662,64
	1309512,35
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	340
	446692,83
	1309516,95
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	341
	446693,43
	1309513,00
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	342
	446663,23
	1309508,40
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	343
	446629,37
	1309503,32
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	344
	446571,26
	1309494,39
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	345
	446506,67
	1309484,33
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	346
	446482,19
	1309480,55
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	347
	446474,54
	1309479,61
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	Обозначе-ние характер-ных точек границ
	Координаты, м
	Метод определения координат характерной точки
	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Мt), м
	Описание обозначения точки на местности
(при наличии)

	
	X
	Y
	
	
	

	348
	446457,67
	1309476,75
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	349
	446431,08
	1309472,79
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	350
	446404,69
	1309468,57
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	351
	446378,54
	1309464,61
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	352
	446353,32
	1309460,52
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	353
	446359,44
	1309416,23
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	354
	446363,50
	1309386,49
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	355
	446367,60
	1309355,28
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	356
	446373,22
	1309315,11
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	357
	446375,95
	1309298,97
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	358
	446379,26
	1309299,42
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	359
	446379,82
	1309292,33
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	360
	446382,93
	1309272,69
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	361
	446378,97
	1309272,07
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	362
	446375,84
	1309291,86
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	363
	446375,60
	1309294,89
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	364
	446372,66
	1309294,49
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	Обозначе-ние характер-ных точек границ
	Координаты, м
	Метод определения координат характерной точки
	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Мt), м
	Описание обозначения точки на местности
(при наличии)

	
	X
	Y
	
	
	

	365
	446369,26
	1309314,50
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	366
	446363,63
	1309354,76
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	367
	446359,54
	1309385,95
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	368
	446355,48
	1309415,68
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	369
	446349,37
	1309459,88
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	370
	446328,94
	1309456,63
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	371
	446308,49
	1309453,45
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	372
	446308,23
	1309455,07
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	373
	446255,33
	1309446,82
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	374
	446214,43
	1309440,02
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	375
	446182,65
	1309435,06
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	376
	446142,61
	1309428,59
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	377
	446084,65
	1309419,34
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	378
	446065,77
	1309416,33
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	379
	446007,20
	1309406,86
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	380
	445979,23
	1309402,69
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	381
	445983,55
	1309374,62
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	Обозначе-ние характер-ных точек границ
	Координаты, м
	Метод определения координат характерной точки
	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Мt), м
	Описание обозначения точки на местности
(при наличии)

	
	X
	Y
	
	
	

	382
	445991,57
	1309323,71
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	383
	445993,29
	1309313,60
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	384
	445996,79
	1309290,93
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	385
	446013,76
	1309184,20
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	386
	446016,86
	1309166,25
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	387
	446044,10
	1309172,40
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	388
	446052,83
	1309115,08
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	389
	446083,76
	1309120,01
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	390
	446161,07
	1309132,55
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	391
	446223,04
	1309142,55
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	392
	446287,11
	1309153,10
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	393
	446320,71
	1309158,59
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	394
	446363,33
	1309165,45
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	395
	446358,84
	1309200,28
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	396
	446353,50
	1309247,01
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	397
	446349,69
	1309278,45
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	398
	446345,19
	1309316,00
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	Обозначе-ние характер-ных точек границ
	Координаты, м
	Метод определения координат характерной точки
	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Мt), м
	Описание обозначения точки на местности
(при наличии)

	
	X
	Y
	
	
	

	399
	446343,38
	1309329,31
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	400
	446347,34
	1309329,85
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	401
	446349,16
	1309316,47
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	402
	446353,66
	1309278,93
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	403
	446357,48
	1309247,46
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	404
	446362,81
	1309200,79
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	153
	446367,80
	1309162,11
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-
































ПРИЛОЖЕНИЕ 5
к приказу министерства
имущественных отношений
Самарской области
от 30.07.2024 № 1540

Границы охранной зоны существующей газораспределительной сети 
«Газопровод низкого давления по ул. Школьная, Озерная, Фрунзе, Чапаева, Кирова, Чкалова, Мичурина, К. Маркса, Колхозная, с. Узюково»

	Местоположение охранной зоны:
Самарская область, муниципальный район Ставропольский, сельское поселение Узюково

	Система координат МСК-63, зона 1

	Сведения о характерных точках границ объекта

	Обозначе-ние характер-ных точек границ
	Координаты, м
	Метод определения координат характерной точки
	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Мt), м
	Описание обозначения точки на местности
(при наличии)

	
	X
	Y
	
	
	

	1
	436230,93
	1341909,57
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	2
	436214,72
	1341893,62
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	3
	436225,00
	1341882,45
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	4
	436199,26
	1341856,46
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	5
	436202,39
	1341853,42
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	6
	436199,80
	1341850,94
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	7
	436192,62
	1341844,05
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	8
	436184,51
	1341836,41
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	9
	436175,70
	1341828,18
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	10
	436158,09
	1341811,54
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	11
	436125,46
	1341780,68
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	12
	436106,41
	1341762,64
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	Обозначе-ние характер-ных точек границ
	Координаты, м
	Метод определения координат характерной точки
	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Мt), м
	Описание обозначения точки на местности
(при наличии)

	
	X
	Y
	
	
	

	13
	436098,63
	1341754,93
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	14
	436074,30
	1341730,80
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	15
	436051,73
	1341708,39
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	16
	436043,11
	1341699,41
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	17
	436022,66
	1341677,71
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	18
	436021,59
	1341678,75
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	19
	436017,53
	1341674,92
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	20
	436014,78
	1341677,82
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	21
	436021,64
	1341684,31
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	22
	436022,55
	1341683,42
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	23
	436040,20
	1341702,15
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	24
	436048,85
	1341711,16
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	25
	436071,48
	1341733,64
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	26
	436095,81
	1341757,77
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	27
	436103,59
	1341765,48
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	28
	436122,71
	1341783,59
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	29
	436155,34
	1341814,45
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	Обозначе-ние характер-ных точек границ
	Координаты, м
	Метод определения координат характерной точки
	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Мt), м
	Описание обозначения точки на местности
(при наличии)

	
	X
	Y
	
	
	

	30
	436172,95
	1341831,09
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	31
	436181,78
	1341839,34
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	32
	436189,87
	1341846,96
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	33
	436196,63
	1341853,44
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	34
	436193,58
	1341856,41
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	35
	436219,47
	1341882,55
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	36
	436209,16
	1341893,75
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	37
	436225,12
	1341909,47
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	38
	436207,47
	1341925,66
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	39
	436184,24
	1341946,85
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	40
	436169,88
	1341959,92
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	41
	436153,68
	1341974,72
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	42
	436149,01
	1341978,95
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	43
	436147,16
	1341980,66
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	44
	436144,15
	1341977,65
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	45
	436138,22
	1341971,62
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	46
	436125,63
	1341959,00
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	Обозначе-ние характер-ных точек границ
	Координаты, м
	Метод определения координат характерной точки
	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Мt), м
	Описание обозначения точки на местности
(при наличии)

	
	X
	Y
	
	
	

	47
	436112,29
	1341945,75
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	48
	436105,47
	1341938,93
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	49
	436092,22
	1341925,74
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	50
	436069,79
	1341902,58
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	51
	436063,21
	1341895,87
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	52
	436049,01
	1341881,43
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	53
	436019,05
	1341850,75
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	54
	436012,39
	1341843,95
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	55
	435996,84
	1341828,10
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	56
	435974,64
	1341805,27
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	57
	435968,06
	1341798,65
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	58
	435952,85
	1341783,04
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	59
	435930,63
	1341759,95
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	60
	435927,75
	1341762,72
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	61
	435949,99
	1341785,83
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	62
	435965,22
	1341801,47
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	63
	435971,78
	1341808,05
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	Обозначе-ние характер-ных точек границ
	Координаты, м
	Метод определения координат характерной точки
	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Мt), м
	Описание обозначения точки на местности
(при наличии)

	
	X
	Y
	
	
	

	64
	435993,98
	1341830,90
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	65
	436009,53
	1341846,75
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	66
	436016,18
	1341853,55
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	67
	436046,16
	1341884,24
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	68
	436060,35
	1341898,67
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	69
	436066,92
	1341905,36
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	70
	436089,39
	1341928,57
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	71
	436102,64
	1341941,76
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	72
	436109,48
	1341948,59
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	73
	436122,79
	1341961,83
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	74
	436135,37
	1341974,43
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	75
	436141,32
	1341980,47
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	76
	436144,20
	1341983,36
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	77
	436134,77
	1341991,81
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	78
	436126,23
	1341999,65
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	79
	436120,20
	1342005,16
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	80
	436114,54
	1341999,31
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	Обозначе-ние характер-ных точек границ
	Координаты, м
	Метод определения координат характерной точки
	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Мt), м
	Описание обозначения точки на местности
(при наличии)

	
	X
	Y
	
	
	

	81
	436089,60
	1341972,90
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	82
	436083,20
	1341966,21
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	83
	436067,86
	1341949,77
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	84
	436048,78
	1341929,20
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	85
	436023,29
	1341902,22
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	86
	435998,99
	1341876,27
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	87
	435992,37
	1341869,21
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	88
	435965,96
	1341841,39
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	89
	435950,84
	1341825,25
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	90
	435931,03
	1341804,53
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	91
	435922,96
	1341796,33
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	92
	435911,68
	1341784,69
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	93
	435908,80
	1341787,48
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	94
	435920,11
	1341799,13
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	95
	435928,14
	1341807,30
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	96
	435947,93
	1341827,99
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	97
	435963,05
	1341844,15
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	Обозначе-ние характер-ных точек границ
	Координаты, м
	Метод определения координат характерной точки
	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Мt), м
	Описание обозначения точки на местности
(при наличии)

	
	X
	Y
	
	
	

	98
	435989,45
	1341871,95
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	99
	435996,07
	1341879,00
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	100
	436020,38
	1341904,97
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	101
	436045,85
	1341931,92
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	102
	436064,93
	1341952,50
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	103
	436080,31
	1341968,98
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	104
	436086,69
	1341975,64
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	105
	436111,66
	1342002,09
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	106
	436117,24
	1342007,85
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	107
	436108,04
	1342016,24
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	108
	436061,07
	1342058,86
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	109
	436011,18
	1342103,52
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	110
	436004,12
	1342109,92
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	111
	435996,87
	1342116,20
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	112
	435986,01
	1342106,48
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	113
	435974,55
	1342095,89
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	114
	435969,44
	1342087,19
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	Обозначе-ние характер-ных точек границ
	Координаты, м
	Метод определения координат характерной точки
	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Мt), м
	Описание обозначения точки на местности
(при наличии)

	
	X
	Y
	
	
	

	115
	435959,36
	1342070,17
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	116
	435946,86
	1342049,23
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	117
	435943,51
	1342044,02
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	118
	435938,29
	1342047,61
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	119
	435925,63
	1342031,08
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	120
	435920,50
	1342024,30
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	121
	435911,26
	1342012,15
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	122
	435890,70
	1342019,63
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	123
	435879,97
	1342023,23
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	124
	435872,92
	1342004,76
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	125
	435863,09
	1341978,24
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	126
	435859,34
	1341979,63
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	127
	435869,18
	1342006,19
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	128
	435877,61
	1342028,25
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	129
	435892,07
	1342023,39
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	130
	435909,86
	1342016,92
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	131
	435917,31
	1342026,72
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	Обозначе-ние характер-ных точек границ
	Координаты, м
	Метод определения координат характерной точки
	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Мt), м
	Описание обозначения точки на местности
(при наличии)

	
	X
	Y
	
	
	

	132
	435922,45
	1342033,51
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	133
	435937,43
	1342053,06
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	134
	435942,38
	1342049,65
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	135
	435943,45
	1342051,33
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	136
	435955,92
	1342072,21
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	137
	435965,08
	1342087,66
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	138
	435952,84
	1342096,66
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	139
	435928,73
	1342113,98
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	140
	435927,68
	1342114,75
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	141
	435914,76
	1342100,24
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	142
	435905,87
	1342079,99
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	143
	435898,33
	1342063,15
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	144
	435894,68
	1342064,79
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	145
	435902,20
	1342081,60
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	146
	435911,36
	1342102,43
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	147
	435924,80
	1342117,53
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	148
	435927,27
	1342119,95
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	Обозначе-ние характер-ных точек границ
	Координаты, м
	Метод определения координат характерной точки
	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Мt), м
	Описание обозначения точки на местности
(при наличии)

	
	X
	Y
	
	
	

	149
	435927,49
	1342119,80
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	150
	435928,73
	1342121,74
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	151
	435930,31
	1342124,42
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	152
	435928,80
	1342125,68
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	153
	435924,13
	1342129,80
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	154
	435918,68
	1342134,61
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	155
	435934,22
	1342170,31
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	156
	435936,21
	1342175,58
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	157
	435944,71
	1342198,48
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	158
	435946,36
	1342202,82
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	159
	435950,10
	1342201,41
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	160
	435948,46
	1342197,08
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	161
	435939,95
	1342174,17
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	162
	435937,93
	1342168,80
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	163
	435923,51
	1342135,69
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	164
	435926,77
	1342132,80
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	165
	435931,38
	1342128,74
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	Обозначе-ние характер-ных точек границ
	Координаты, м
	Метод определения координат характерной точки
	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Мt), м
	Описание обозначения точки на местности
(при наличии)

	
	X
	Y
	
	
	

	166
	435935,46
	1342125,30
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	167
	435932,15
	1342119,64
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	168
	435930,75
	1342117,46
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	169
	435940,88
	1342110,17
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	170
	435943,22
	1342113,37
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	171
	435946,45
	1342111,02
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	172
	435944,13
	1342107,84
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	173
	435955,21
	1342099,88
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	174
	435967,12
	1342091,13
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	175
	435971,40
	1342098,42
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	176
	435983,35
	1342109,46
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	177
	435994,69
	1342119,61
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	178
	435995,33
	1342121,49
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	179
	436003,01
	1342143,54
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	180
	436013,23
	1342172,22
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	181
	436020,51
	1342192,75
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	182
	436028,93
	1342216,33
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	Обозначе-ние характер-ных точек границ
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(при наличии)

	
	X
	Y
	
	
	

	183
	436029,55
	1342218,13
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	184
	436027,82
	1342218,61
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	185
	436030,63
	1342244,43
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	186
	436032,96
	1342266,27
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	187
	436034,03
	1342273,01
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	188
	436035,77
	1342282,61
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	189
	436039,09
	1342298,92
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	190
	436040,79
	1342306,22
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	191
	436040,37
	1342306,64
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	192
	436045,68
	1342319,01
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	193
	436050,31
	1342330,16
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	194
	436040,16
	1342339,37
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	195
	436029,97
	1342348,74
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	196
	436015,11
	1342362,46
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	197
	435986,21
	1342389,05
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	198
	435971,08
	1342402,96
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	199
	435966,48
	1342407,12
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	Обозначе-ние характер-ных точек границ
	Координаты, м
	Метод определения координат характерной точки
	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Мt), м
	Описание обозначения точки на местности
(при наличии)

	
	X
	Y
	
	
	

	200
	435943,86
	1342427,39
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	201
	435914,56
	1342453,79
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	202
	435909,11
	1342458,72
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	203
	435863,35
	1342500,21
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	204
	435853,92
	1342508,69
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	205
	435847,95
	1342514,00
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	206
	435849,78
	1342516,13
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	207
	435844,17
	1342520,56
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	208
	435846,64
	1342523,70
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	209
	435855,54
	1342516,69
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	210
	435853,55
	1342514,37
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	211
	435856,60
	1342511,66
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	212
	435866,03
	1342503,18
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	213
	435911,80
	1342461,69
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	214
	435917,23
	1342456,76
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	215
	435946,53
	1342430,37
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	216
	435969,17
	1342410,09
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	Обозначе-ние характер-ных точек границ
	Координаты, м
	Метод определения координат характерной точки
	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Мt), м
	Описание обозначения точки на местности
(при наличии)

	
	X
	Y
	
	
	

	217
	435972,33
	1342407,22
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	218
	435977,48
	1342412,61
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	219
	435988,58
	1342424,71
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	220
	435991,38
	1342427,54
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	221
	435976,37
	1342442,46
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	222
	435956,70
	1342461,95
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	223
	435940,76
	1342477,51
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	224
	435929,29
	1342488,96
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	225
	435910,54
	1342506,96
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	226
	435896,14
	1342520,98
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	227
	435881,47
	1342535,40
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	228
	435884,28
	1342538,25
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	229
	435898,93
	1342523,85
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	230
	435913,31
	1342509,84
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	231
	435932,11
	1342491,79
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	232
	435943,56
	1342480,37
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	233
	435959,51
	1342464,79
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	Обозначе-ние характер-ных точек границ
	Координаты, м
	Метод определения координат характерной точки
	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Мt), м
	Описание обозначения точки на местности
(при наличии)

	
	X
	Y
	
	
	

	234
	435979,19
	1342445,30
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	235
	435997,03
	1342427,57
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	236
	435991,48
	1342421,95
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	237
	435980,37
	1342409,85
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	238
	435975,28
	1342404,53
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	239
	435988,91
	1342391,99
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	240
	436017,82
	1342365,40
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	241
	436032,68
	1342351,69
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	242
	436042,85
	1342342,33
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	243
	436051,96
	1342334,07
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	244
	436064,40
	1342363,42
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	245
	436065,88
	1342366,87
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	246
	436071,98
	1342376,02
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	247
	436081,36
	1342389,95
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	248
	436088,44
	1342400,59
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	249
	436096,25
	1342407,98
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	250
	436109,27
	1342420,31
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	Обозначе-ние характер-ных точек границ
	Координаты, м
	Метод определения координат характерной точки
	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Мt), м
	Описание обозначения точки на местности
(при наличии)

	
	X
	Y
	
	
	

	251
	436126,57
	1342435,93
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	252
	436135,42
	1342442,30
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	253
	436150,09
	1342453,05
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	254
	436157,18
	1342458,33
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	255
	436177,80
	1342480,48
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	256
	436191,37
	1342494,90
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	257
	436209,61
	1342514,58
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	258
	436205,99
	1342516,99
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	259
	436196,48
	1342523,26
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	260
	436191,59
	1342526,29
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	261
	436176,38
	1342536,01
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	262
	436178,53
	1342539,38
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	263
	436193,70
	1342529,69
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	264
	436198,64
	1342526,63
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	265
	436208,21
	1342520,32
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	266
	436212,38
	1342517,54
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	267
	436227,34
	1342533,33
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	Обозначе-ние характер-ных точек границ
	Координаты, м
	Метод определения координат характерной точки
	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Мt), м
	Описание обозначения точки на местности
(при наличии)

	
	X
	Y
	
	
	

	268
	436244,51
	1342523,13
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	269
	436257,52
	1342515,28
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	270
	436291,31
	1342494,86
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	271
	436300,45
	1342489,30
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	272
	436301,38
	1342488,73
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	273
	436306,60
	1342496,43
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	274
	436310,06
	1342494,48
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	275
	436308,10
	1342490,99
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	276
	436307,84
	1342491,14
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	277
	436302,56
	1342483,35
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	278
	436298,37
	1342485,88
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	279
	436289,24
	1342491,43
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	280
	436255,46
	1342511,86
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	281
	436242,46
	1342519,69
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	282
	436228,05
	1342528,25
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	283
	436214,13
	1342513,58
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	284
	436194,29
	1342492,16
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	Обозначе-ние характер-ных точек границ
	Координаты, м
	Метод определения координат характерной точки
	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Мt), м
	Описание обозначения точки на местности
(при наличии)

	
	X
	Y
	
	
	

	285
	436180,73
	1342477,75
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	286
	436159,86
	1342455,34
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	287
	436152,45
	1342449,82
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	288
	436137,76
	1342439,05
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	289
	436129,08
	1342432,81
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	290
	436112,02
	1342417,40
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	291
	436099,00
	1342405,08
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	292
	436091,52
	1342398,00
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	293
	436084,68
	1342387,72
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	294
	436075,31
	1342373,80
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	295
	436069,41
	1342364,96
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	296
	436068,08
	1342361,86
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	297
	436054,55
	1342329,93
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	298
	436049,36
	1342317,43
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	299
	436045,19
	1342307,49
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	300
	436043,00
	1342298,06
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	301
	436039,71
	1342281,90
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	Обозначе-ние характер-ных точек границ
	Координаты, м
	Метод определения координат характерной точки
	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Мt), м
	Описание обозначения точки на местности
(при наличии)

	
	X
	Y
	
	
	

	302
	436037,99
	1342272,38
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	303
	436036,93
	1342265,74
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	304
	436034,61
	1342243,99
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	305
	436032,17
	1342221,55
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	306
	436034,71
	1342220,85
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	307
	436032,69
	1342214,99
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	308
	436024,28
	1342191,41
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	309
	436017,00
	1342170,88
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	310
	436006,79
	1342142,22
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	311
	435999,12
	1342120,19
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	312
	435998,95
	1342119,69
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	313
	436006,80
	1342112,88
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	314
	436013,85
	1342106,50
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	315
	436063,76
	1342061,82
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	316
	436110,74
	1342019,20
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	317
	436120,07
	1342010,69
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	318
	436124,92
	1342016,25
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	Обозначе-ние характер-ных точек границ
	Координаты, м
	Метод определения координат характерной точки
	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Мt), м
	Описание обозначения точки на местности
(при наличии)

	
	X
	Y
	
	
	

	319
	436138,72
	1342031,44
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	320
	436152,67
	1342047,62
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	321
	436155,70
	1342045,01
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	322
	436141,71
	1342028,79
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	323
	436127,93
	1342013,62
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	324
	436123,03
	1342007,99
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	325
	436128,94
	1342002,60
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	326
	436137,44
	1341994,79
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	327
	436147,06
	1341986,22
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	328
	436150,23
	1341983,27
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	329
	436156,60
	1341990,29
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	330
	436172,56
	1342008,07
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	331
	436185,48
	1342022,78
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	332
	436200,09
	1342039,82
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	333
	436211,09
	1342052,31
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	334
	436214,09
	1342049,67
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	335
	436203,12
	1342037,21
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	Обозначе-ние характер-ных точек границ
	Координаты, м
	Метод определения координат характерной точки
	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Мt), м
	Описание обозначения точки на местности
(при наличии)

	
	X
	Y
	
	
	

	336
	436188,48
	1342020,14
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	337
	436175,54
	1342005,39
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	338
	436159,56
	1341987,60
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	339
	436153,18
	1341980,57
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	340
	436156,38
	1341977,67
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	341
	436172,57
	1341962,88
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	342
	436186,94
	1341949,81
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	343
	436210,17
	1341928,60
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	1
	436230,93
	1341909,57
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	344
	436342,99
	1342776,40
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	345
	436336,12
	1342780,67
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	346
	436330,06
	1342770,41
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	347
	436325,15
	1342761,82
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	348
	436266,41
	1342763,94
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	349
	436258,30
	1342764,17
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	350
	436240,47
	1342781,05
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	351
	436228,59
	1342792,42
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	Обозначе-ние характер-ных точек границ
	Координаты, м
	Метод определения координат характерной точки
	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Мt), м
	Описание обозначения точки на местности
(при наличии)

	
	X
	Y
	
	
	

	352
	436197,79
	1342821,54
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	353
	436187,39
	1342831,34
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	354
	436180,65
	1342824,72
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	355
	436168,57
	1342812,56
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	356
	436166,45
	1342814,41
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	357
	436100,76
	1342875,30
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	358
	436081,91
	1342892,76
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	359
	436052,28
	1342920,23
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	360
	436025,52
	1342945,14
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	361
	436022,89
	1342947,53
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	362
	436025,82
	1342961,37
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	363
	436014,76
	1342969,08
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	364
	435977,61
	1342995,15
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	365
	435968,84
	1343001,30
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	366
	435961,89
	1343006,22
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	367
	435984,61
	1343026,00
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	368
	436022,56
	1343061,31
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	Обозначе-ние характер-ных точек границ
	Координаты, м
	Метод определения координат характерной точки
	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Мt), м
	Описание обозначения точки на местности
(при наличии)

	
	X
	Y
	
	
	

	369
	436055,64
	1343090,11
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	370
	436087,88
	1343117,45
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	371
	436139,95
	1343162,96
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	372
	436184,05
	1343201,44
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	373
	436199,39
	1343214,74
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	374
	436200,51
	1343215,74
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	375
	436203,17
	1343212,75
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	376
	436202,04
	1343211,75
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	377
	436186,67
	1343198,42
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	378
	436142,58
	1343159,95
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	379
	436090,51
	1343114,44
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	380
	436058,23
	1343087,06
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	381
	436025,23
	1343058,34
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	382
	435987,29
	1343023,02
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	383
	435968,36
	1343006,54
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	384
	435971,15
	1343004,57
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	385
	435979,91
	1342998,42
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	Обозначе-ние характер-ных точек границ
	Координаты, м
	Метод определения координат характерной точки
	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Мt), м
	Описание обозначения точки на местности
(при наличии)

	
	X
	Y
	
	
	

	386
	436017,05
	1342972,36
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	387
	436030,29
	1342963,13
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	388
	436027,28
	1342948,94
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	389
	436028,21
	1342948,10
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	390
	436055,01
	1342923,16
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	391
	436084,63
	1342895,69
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	392
	436103,48
	1342878,23
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	393
	436168,40
	1342818,06
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	394
	436177,81
	1342827,53
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	395
	436187,33
	1342836,89
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	396
	436200,54
	1342824,45
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	397
	436231,34
	1342795,33
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	398
	436243,23
	1342783,94
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	399
	436259,94
	1342768,13
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	400
	436266,53
	1342767,94
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	401
	436322,87
	1342765,90
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	402
	436326,59
	1342772,40
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	Обозначе-ние характер-ных точек границ
	Координаты, м
	Метод определения координат характерной точки
	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Мt), м
	Описание обозначения точки на местности
(при наличии)

	
	X
	Y
	
	
	

	403
	436333,70
	1342784,44
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	404
	436338,64
	1342792,77
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	405
	436351,69
	1342815,10
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	406
	436361,19
	1342831,42
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	407
	436373,47
	1342852,50
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	408
	436392,82
	1342885,55
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	409
	436406,36
	1342908,88
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	410
	436421,98
	1342935,57
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	411
	436436,14
	1342959,56
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	412
	436442,15
	1342967,52
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	413
	436469,89
	1342993,85
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	414
	436502,53
	1343024,97
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	415
	436523,18
	1343046,17
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	416
	436533,00
	1343056,91
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	417
	436541,85
	1343066,00
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	418
	436555,06
	1343080,10
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	419
	436574,37
	1343100,45
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	Обозначе-ние характер-ных точек границ
	Координаты, м
	Метод определения координат характерной точки
	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Мt), м
	Описание обозначения точки на местности
(при наличии)

	
	X
	Y
	
	
	

	420
	436582,89
	1343109,46
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	421
	436583,21
	1343110,06
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	422
	436591,42
	1343125,20
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	423
	436628,00
	1343193,28
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	424
	436624,52
	1343195,60
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	425
	436595,45
	1343214,45
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	426
	436608,08
	1343230,72
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	427
	436628,54
	1343255,96
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	428
	436654,16
	1343287,90
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	429
	436674,85
	1343313,90
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	430
	436688,50
	1343331,11
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	431
	436696,08
	1343340,78
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	432
	436725,12
	1343373,40
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	433
	436762,00
	1343414,19
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	434
	436769,45
	1343422,50
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	435
	436804,35
	1343462,12
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	436
	436810,63
	1343469,03
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	Обозначе-ние характер-ных точек границ
	Координаты, м
	Метод определения координат характерной точки
	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Мt), м
	Описание обозначения точки на местности
(при наличии)

	
	X
	Y
	
	
	

	437
	436831,39
	1343501,05
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	438
	436836,94
	1343509,50
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	439
	436844,57
	1343521,45
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	440
	436851,63
	1343532,49
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	441
	436873,40
	1343567,15
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	442
	436876,05
	1343576,43
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	443
	436872,57
	1343587,52
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	444
	436879,96
	1343602,77
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	445
	436894,94
	1343634,46
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	446
	436884,77
	1343641,16
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	447
	436872,09
	1343649,63
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	448
	436869,64
	1343651,17
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	449
	436872,35
	1343655,36
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	450
	436858,71
	1343664,95
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	451
	436839,14
	1343678,67
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	452
	436826,87
	1343687,52
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	453
	436822,98
	1343690,16
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	Обозначе-ние характер-ных точек границ
	Координаты, м
	Метод определения координат характерной точки
	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Мt), м
	Описание обозначения точки на местности
(при наличии)

	
	X
	Y
	
	
	

	454
	436819,10
	1343692,56
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	455
	436814,61
	1343695,02
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	456
	436792,26
	1343706,28
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	457
	436751,43
	1343726,56
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	458
	436731,32
	1343736,67
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	459
	436721,51
	1343741,67
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	460
	436714,79
	1343745,98
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	461
	436714,99
	1343746,33
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	462
	436707,31
	1343750,55
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	463
	436705,43
	1343747,92
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	464
	436687,79
	1343724,59
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	465
	436682,34
	1343718,13
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	466
	436679,29
	1343720,71
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	467
	436684,66
	1343727,08
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	468
	436702,21
	1343750,30
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	469
	436706,13
	1343755,77
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	470
	436717,09
	1343749,74
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	Обозначе-ние характер-ных точек границ
	Координаты, м
	Метод определения координат характерной точки
	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Мt), м
	Описание обозначения точки на местности
(при наличии)

	
	X
	Y
	
	
	

	471
	436719,61
	1343753,38
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	472
	436741,14
	1343784,32
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	473
	436745,61
	1343791,11
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	474
	436759,91
	1343811,95
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	475
	436781,90
	1343845,08
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	476
	436776,78
	1343848,90
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	477
	436772,13
	1343852,29
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	478
	436764,53
	1343857,70
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	479
	436771,02
	1343865,31
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	480
	436756,32
	1343875,46
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	481
	436748,00
	1343881,08
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	482
	436738,65
	1343887,63
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	483
	436727,74
	1343895,69
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	484
	436720,77
	1343901,46
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	485
	436693,78
	1343919,20
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	486
	436695,98
	1343922,55
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	487
	436723,15
	1343904,68
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	Обозначе-ние характер-ных точек границ
	Координаты, м
	Метод определения координат характерной точки
	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Мt), м
	Описание обозначения точки на местности
(при наличии)

	
	X
	Y
	
	
	

	488
	436730,21
	1343898,85
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	489
	436740,99
	1343890,88
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	490
	436748,64
	1343885,52
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	491
	436755,82
	1343895,60
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	492
	436764,54
	1343917,64
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	493
	436767,70
	1343926,82
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	494
	436768,87
	1343933,36
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	495
	436778,62
	1343976,98
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	496
	436789,52
	1343976,35
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	497
	436794,71
	1343975,84
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	498
	436806,83
	1343975,46
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	499
	436848,19
	1343967,85
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	500
	436848,99
	1343967,71
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	501
	436849,88
	1343976,28
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	502
	436850,42
	1343985,65
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	503
	436867,42
	1343984,15
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	504
	436877,18
	1343982,87
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	Обозначе-ние характер-ных точек границ
	Координаты, м
	Метод определения координат характерной точки
	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Мt), м
	Описание обозначения точки на местности
(при наличии)

	
	X
	Y
	
	
	

	505
	436893,40
	1343976,84
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	506
	436903,42
	1343967,94
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	507
	436950,77
	1343917,90
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	508
	436993,00
	1343869,84
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	509
	437004,20
	1343858,21
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	510
	437009,81
	1343852,39
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	511
	437018,40
	1343860,43
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	512
	437030,26
	1343851,88
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	513
	437064,49
	1343828,21
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	514
	437069,82
	1343835,37
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	515
	437086,54
	1343858,21
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	516
	437094,69
	1343869,37
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	517
	437108,14
	1343887,68
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	518
	437127,79
	1343915,16
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	519
	437142,81
	1343938,40
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	520
	437148,22
	1343947,25
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	521
	437152,80
	1343954,61
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	Обозначе-ние характер-ных точек границ
	Координаты, м
	Метод определения координат характерной точки
	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Мt), м
	Описание обозначения точки на местности
(при наличии)

	
	X
	Y
	
	
	

	522
	437128,27
	1343969,05
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	523
	437098,92
	1343986,98
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	524
	437089,09
	1343992,75
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	525
	437083,31
	1343996,31
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	526
	437085,40
	1343999,71
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	527
	437091,11
	1343996,20
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	528
	437101,01
	1343990,39
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	529
	437130,30
	1343972,50
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	530
	437154,75
	1343958,11
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	531
	437155,17
	1343958,69
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	532
	437158,99
	1343965,80
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	533
	437170,84
	1343986,97
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	534
	437174,35
	1343993,16
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	535
	437176,00
	1343996,16
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	536
	437190,06
	1344021,85
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	537
	437197,18
	1344034,61
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	538
	437205,32
	1344049,01
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	Обозначе-ние характер-ных точек границ
	Координаты, м
	Метод определения координат характерной точки
	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Мt), м
	Описание обозначения точки на местности
(при наличии)

	
	X
	Y
	
	
	

	539
	437212,58
	1344062,15
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	540
	437235,64
	1344102,52
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	541
	437260,91
	1344145,65
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	542
	437266,32
	1344155,24
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	543
	437270,88
	1344163,07
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	544
	437245,69
	1344178,24
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	545
	437218,33
	1344194,70
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	546
	437192,51
	1344210,66
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	547
	437183,72
	1344216,13
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	548
	437181,39
	1344219,81
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	549
	437158,18
	1344258,03
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	550
	437142,59
	1344282,58
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	551
	437130,29
	1344302,49
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	552
	437123,38
	1344311,55
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	553
	437092,57
	1344353,40
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	554
	437078,58
	1344374,33
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	555
	437066,80
	1344394,04
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	Обозначе-ние характер-ных точек границ
	Координаты, м
	Метод определения координат характерной точки
	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Мt), м
	Описание обозначения точки на местности
(при наличии)

	
	X
	Y
	
	
	

	556
	437050,11
	1344425,22
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	557
	437041,72
	1344440,66
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	558
	437042,25
	1344441,03
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	559
	437036,29
	1344452,46
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	560
	437026,93
	1344469,95
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	561
	437008,57
	1344501,08
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	562
	436987,96
	1344533,66
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	563
	436991,34
	1344535,80
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	564
	437011,99
	1344503,17
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	565
	437030,42
	1344471,91
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	566
	437039,83
	1344454,31
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	567
	437045,89
	1344442,71
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	568
	437047,33
	1344439,72
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	569
	437046,93
	1344439,44
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	570
	437053,64
	1344427,11
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	571
	437070,28
	1344396,01
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	572
	437081,96
	1344376,47
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	Обозначе-ние характер-ных точек границ
	Координаты, м
	Метод определения координат характерной точки
	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Мt), м
	Описание обозначения точки на местности
(при наличии)

	
	X
	Y
	
	
	

	573
	437095,85
	1344355,69
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	574
	437126,56
	1344313,98
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	575
	437133,59
	1344304,76
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	576
	437145,96
	1344284,73
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	577
	437161,60
	1344260,11
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	578
	437184,77
	1344221,94
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	579
	437186,60
	1344219,04
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	580
	437194,62
	1344214,07
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	581
	437220,39
	1344198,13
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	582
	437247,76
	1344181,67
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	583
	437272,96
	1344166,49
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	584
	437294,55
	1344200,74
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	585
	437309,24
	1344223,97
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	586
	437329,76
	1344256,26
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	587
	437341,18
	1344274,40
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	588
	437353,15
	1344293,31
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	589
	437360,49
	1344304,82
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	Обозначе-ние характер-ных точек границ
	Координаты, м
	Метод определения координат характерной точки
	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Мt), м
	Описание обозначения точки на местности
(при наличии)

	
	X
	Y
	
	
	

	590
	437363,98
	1344310,26
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	591
	437377,10
	1344331,43
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	592
	437379,90
	1344350,52
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	593
	437383,38
	1344375,13
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	594
	437386,19
	1344393,43
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	595
	437396,51
	1344397,87
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	596
	437399,70
	1344417,28
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	597
	437407,61
	1344460,36
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	598
	437412,37
	1344472,36
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	599
	437417,89
	1344486,20
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	600
	437431,50
	1344521,63
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	601
	437436,01
	1344538,14
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	602
	437426,78
	1344541,59
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	603
	437399,17
	1344551,90
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	604
	437400,57
	1344555,65
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	605
	437428,18
	1344545,34
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	606
	437437,04
	1344542,03
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	Обозначе-ние характер-ных точек границ
	Координаты, м
	Метод определения координат характерной точки
	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Мt), м
	Описание обозначения точки на местности
(при наличии)

	
	X
	Y
	
	
	

	607
	437441,59
	1344559,41
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	608
	437445,39
	1344573,18
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	609
	437455,50
	1344612,23
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	610
	437467,34
	1344662,78
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	611
	437470,04
	1344682,06
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	612
	437475,91
	1344714,45
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	613
	437479,82
	1344737,01
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	614
	437483,76
	1344736,32
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	615
	437479,85
	1344713,74
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	616
	437473,99
	1344681,42
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	617
	437471,27
	1344662,04
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	618
	437459,37
	1344611,23
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	619
	437449,25
	1344572,12
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	620
	437445,46
	1344558,39
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	621
	437440,34
	1344538,85
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	622
	437435,31
	1344520,38
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	623
	437421,60
	1344484,72
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	Обозначе-ние характер-ных точек границ
	Координаты, м
	Метод определения координат характерной точки
	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Мt), м
	Описание обозначения точки на местности
(при наличии)

	
	X
	Y
	
	
	

	624
	437416,09
	1344470,89
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	625
	437411,48
	1344459,25
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	626
	437403,65
	1344416,63
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	627
	437400,11
	1344395,06
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	628
	437389,81
	1344390,63
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	629
	437387,34
	1344374,57
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	630
	437383,86
	1344349,94
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	631
	437380,94
	1344330,02
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	632
	437367,35
	1344308,09
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	633
	437364,91
	1344304,29
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	634
	437372,56
	1344299,04
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	635
	437380,22
	1344293,64
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	636
	437382,29
	1344292,26
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	637
	437379,14
	1344287,02
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	638
	437367,89
	1344259,53
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	639
	437363,98
	1344250,52
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	640
	437360,05
	1344241,56
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	Обозначе-ние характер-ных точек границ
	Координаты, м
	Метод определения координат характерной точки
	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Мt), м
	Описание обозначения точки на местности
(при наличии)

	
	X
	Y
	
	
	

	641
	437356,39
	1344243,17
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	642
	437360,31
	1344252,11
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	643
	437364,18
	1344261,04
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	644
	437375,55
	1344288,82
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	645
	437376,90
	1344291,05
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	646
	437370,30
	1344295,74
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	647
	437362,75
	1344300,92
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	648
	437356,53
	1344291,17
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	649
	437344,56
	1344272,27
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	650
	437333,13
	1344254,12
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	651
	437312,62
	1344221,83
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	652
	437297,93
	1344198,61
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	653
	437275,32
	1344162,73
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	654
	437269,81
	1344153,28
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	655
	437264,36
	1344143,63
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	656
	437239,12
	1344100,54
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	657
	437216,08
	1344060,22
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	Обозначе-ние характер-ных точек границ
	Координаты, м
	Метод определения координат характерной точки
	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Мt), м
	Описание обозначения точки на местности
(при наличии)

	
	X
	Y
	
	
	

	658
	437209,72
	1344048,71
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	659
	437218,29
	1344043,27
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	660
	437237,40
	1344030,66
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	661
	437248,99
	1344050,00
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	662
	437264,18
	1344075,54
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	663
	437269,32
	1344084,17
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	664
	437276,32
	1344079,88
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	665
	437280,76
	1344077,17
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	666
	437278,67
	1344073,75
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	667
	437274,23
	1344076,47
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	668
	437270,69
	1344078,64
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	669
	437267,62
	1344073,49
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	670
	437252,42
	1344047,95
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	671
	437240,73
	1344028,43
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	672
	437265,65
	1344011,62
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	673
	437297,02
	1343990,53
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	674
	437305,82
	1343984,61
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	Обозначе-ние характер-ных точек границ
	Координаты, м
	Метод определения координат характерной точки
	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Мt), м
	Описание обозначения точки на местности
(при наличии)

	
	X
	Y
	
	
	

	675
	437306,43
	1343985,64
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	676
	437308,98
	1343984,07
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	677
	437308,83
	1343983,83
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	678
	437313,58
	1343979,94
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	679
	437324,85
	1343972,09
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	680
	437336,78
	1343963,50
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	681
	437334,44
	1343960,25
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	682
	437322,56
	1343968,81
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	683
	437311,17
	1343976,74
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	684
	437307,56
	1343979,70
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	685
	437307,10
	1343978,93
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	686
	437294,79
	1343987,21
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	687
	437263,41
	1344008,31
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	688
	437236,94
	1344026,17
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	689
	437216,15
	1344039,89
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	690
	437207,76
	1344045,21
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	691
	437200,67
	1344032,66
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	Обозначе-ние характер-ных точек границ
	Координаты, м
	Метод определения координат характерной точки
	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Мt), м
	Описание обозначения точки на местности
(при наличии)

	
	X
	Y
	
	
	

	692
	437193,57
	1344019,93
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	693
	437179,50
	1343994,24
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	694
	437178,75
	1343992,87
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	695
	437188,06
	1343987,05
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	696
	437206,52
	1343975,38
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	697
	437204,38
	1343972,00
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	698
	437185,94
	1343983,66
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	699
	437176,80
	1343989,37
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	700
	437174,33
	1343985,02
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	701
	437162,52
	1343963,91
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	702
	437157,58
	1343954,71
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	703
	437151,63
	1343945,16
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	704
	437146,17
	1343936,23
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	705
	437131,10
	1343912,91
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	706
	437111,37
	1343885,31
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	707
	437097,92
	1343867,01
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	708
	437089,77
	1343855,85
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	Обозначе-ние характер-ных точек границ
	Координаты, м
	Метод определения координат характерной точки
	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Мt), м
	Описание обозначения точки на местности
(при наличии)

	
	X
	Y
	
	
	

	709
	437073,03
	1343832,98
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	710
	437067,73
	1343825,85
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	711
	437048,52
	1343800,93
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	712
	437046,02
	1343797,83
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	713
	437038,06
	1343787,49
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	714
	437029,89
	1343778,05
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	715
	437014,83
	1343762,57
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	716
	437005,55
	1343766,15
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	717
	436959,38
	1343787,37
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	718
	436956,43
	1343788,48
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	719
	436941,17
	1343795,64
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	720
	436940,45
	1343796,00
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	721
	436921,80
	1343792,01
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	722
	436907,68
	1343788,99
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	723
	436897,62
	1343805,98
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	724
	436887,15
	1343823,26
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	725
	436882,22
	1343831,39
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	Обозначе-ние характер-ных точек границ
	Координаты, м
	Метод определения координат характерной точки
	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Мt), м
	Описание обозначения точки на местности
(при наличии)

	
	X
	Y
	
	
	

	726
	436869,62
	1343838,80
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	727
	436853,96
	1343848,01
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	728
	436855,98
	1343851,46
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	729
	436881,47
	1343836,48
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	730
	436885,12
	1343834,33
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	731
	436890,58
	1343825,33
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	732
	436901,06
	1343808,02
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	733
	436909,66
	1343793,50
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	734
	436920,96
	1343795,92
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	735
	436940,99
	1343800,21
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	736
	436942,92
	1343799,24
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	737
	436957,98
	1343792,16
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	738
	436960,92
	1343791,06
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	739
	437007,10
	1343769,84
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	740
	437013,80
	1343767,26
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	741
	437026,94
	1343780,76
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	742
	437034,96
	1343790,02
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	Обозначе-ние характер-ных точек границ
	Координаты, м
	Метод определения координат характерной точки
	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Мt), м
	Описание обозначения точки на местности
(при наличии)

	
	X
	Y
	
	
	

	743
	437042,91
	1343800,34
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	744
	437045,36
	1343803,37
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	745
	437062,06
	1343825,03
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	746
	437028,00
	1343848,58
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	747
	437018,73
	1343855,26
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	748
	437009,67
	1343846,78
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	749
	437001,32
	1343855,43
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	750
	436990,05
	1343867,13
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	751
	436947,82
	1343915,20
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	752
	436900,63
	1343965,06
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	753
	436891,30
	1343973,36
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	754
	436876,21
	1343978,96
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	755
	436866,98
	1343980,17
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	756
	436854,18
	1343981,30
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	757
	436853,87
	1343975,96
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	758
	436852,53
	1343963,05
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	759
	436847,46
	1343963,92
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	Обозначе-ние характер-ных точек границ
	Координаты, м
	Метод определения координат характерной точки
	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Мt), м
	Описание обозначения точки на местности
(при наличии)

	
	X
	Y
	
	
	

	760
	436806,40
	1343971,47
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	761
	436794,45
	1343971,84
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	762
	436789,21
	1343972,36
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	763
	436781,78
	1343972,79
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	764
	436772,79
	1343932,57
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	765
	436771,58
	1343925,82
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	766
	436768,29
	1343916,26
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	767
	436759,36
	1343893,68
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	768
	436751,94
	1343883,25
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	769
	436758,59
	1343878,75
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	770
	436776,94
	1343866,08
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	771
	436770,41
	1343858,43
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	772
	436774,49
	1343855,52
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	773
	436779,18
	1343852,11
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	774
	436787,33
	1343846,02
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	775
	436763,20
	1343809,68
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	776
	436748,95
	1343788,91
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	Обозначе-ние характер-ных точек границ
	Координаты, м
	Метод определения координат характерной точки
	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Мt), м
	Описание обозначения точки на местности
(при наличии)

	
	X
	Y
	
	
	

	777
	436744,45
	1343782,08
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	778
	436722,90
	1343751,10
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	779
	436720,23
	1343747,25
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	780
	436723,51
	1343745,14
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	781
	436733,11
	1343740,24
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	782
	436753,21
	1343730,14
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	783
	436794,06
	1343709,85
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	784
	436816,47
	1343698,56
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	785
	436821,12
	1343696,01
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	786
	436825,15
	1343693,52
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	787
	436829,16
	1343690,80
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	788
	436841,43
	1343681,95
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	789
	436861,01
	1343668,22
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	790
	436877,79
	1343656,42
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	791
	436875,20
	1343652,40
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	792
	436874,27
	1343652,99
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	793
	436886,97
	1343644,50
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	Обозначе-ние характер-ных точек границ
	Координаты, м
	Метод определения координат характерной точки
	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Мt), м
	Описание обозначения точки на местности
(при наличии)

	
	X
	Y
	
	
	

	794
	436900,04
	1343635,89
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	795
	436883,56
	1343601,03
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	796
	436876,86
	1343587,20
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	797
	436880,22
	1343576,51
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	798
	436877,81
	1343567,68
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	799
	436878,14
	1343567,17
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	800
	436855,00
	1343530,34
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	801
	436847,94
	1343519,29
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	802
	436840,28
	1343507,30
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	803
	436834,74
	1343498,87
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	804
	436813,81
	1343466,58
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	805
	436807,35
	1343459,48
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	806
	436772,43
	1343419,83
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	807
	436764,97
	1343411,50
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	808
	436728,11
	1343370,74
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	809
	436699,15
	1343338,22
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	810
	436691,64
	1343328,63
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	Обозначе-ние характер-ных точек границ
	Координаты, м
	Метод определения координат характерной точки
	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Мt), м
	Описание обозначения точки на местности
(при наличии)

	
	X
	Y
	
	
	

	811
	436677,98
	1343311,41
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	812
	436657,28
	1343285,40
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	813
	436631,65
	1343253,45
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	814
	436611,24
	1343228,27
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	815
	436601,28
	1343215,43
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	816
	436626,74
	1343198,93
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	817
	436633,24
	1343194,59
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	818
	436594,94
	1343123,29
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	819
	436587,39
	1343109,37
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	820
	436587,17
	1343108,58
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	821
	436595,02
	1343102,34
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	822
	436620,38
	1343081,96
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	823
	436643,59
	1343063,32
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	824
	436656,89
	1343052,41
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	825
	436647,49
	1343039,62
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	826
	436642,05
	1343043,89
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	827
	436644,90
	1343047,68
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	Обозначе-ние характер-ных точек границ
	Координаты, м
	Метод определения координат характерной точки
	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Мt), м
	Описание обозначения точки на местности
(при наличии)

	
	X
	Y
	
	
	

	828
	436639,51
	1343051,75
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	829
	436642,48
	1343054,52
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	830
	436649,55
	1343049,17
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	831
	436651,43
	1343051,73
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	832
	436641,09
	1343060,20
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	833
	436617,87
	1343078,84
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	834
	436592,53
	1343099,21
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	835
	436584,64
	1343105,48
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	836
	436577,27
	1343097,69
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	837
	436557,98
	1343077,37
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	838
	436544,72
	1343063,21
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	839
	436535,91
	1343054,16
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	840
	436526,08
	1343043,43
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	841
	436505,34
	1343022,12
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	842
	436472,64
	1342990,95
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	843
	436445,14
	1342964,84
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	844
	436439,47
	1342957,33
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	Обозначе-ние характер-ных точек границ
	Координаты, м
	Метод определения координат характерной точки
	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Мt), м
	Описание обозначения точки на местности
(при наличии)

	
	X
	Y
	
	
	

	845
	436425,43
	1342933,55
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	846
	436409,82
	1342906,87
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	847
	436396,27
	1342883,53
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	848
	436376,93
	1342850,48
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	849
	436364,64
	1342829,40
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	850
	436355,14
	1342813,08
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	851
	436342,08
	1342790,73
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	852
	436338,15
	1342784,11
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	853
	436345,10
	1342779,80
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	344
	436342,99
	1342776,40
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	854
	436842,49
	1344098,73
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	855
	436840,71
	1344099,65
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	856
	436839,89
	1344098,08
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	857
	436830,16
	1344103,71
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	858
	436833,89
	1344138,86
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	859
	436778,11
	1344145,57
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	860
	436778,33
	1344148,32
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	Обозначе-ние характер-ных точек границ
	Координаты, м
	Метод определения координат характерной точки
	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Мt), м
	Описание обозначения точки на местности
(при наличии)

	
	X
	Y
	
	
	

	861
	436780,32
	1344148,16
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	862
	436780,41
	1344149,32
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	863
	436790,19
	1344148,17
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	864
	436828,81
	1344143,60
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	865
	436838,30
	1344142,29
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	866
	436835,58
	1344117,73
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	867
	436834,40
	1344105,88
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	868
	436843,47
	1344100,63
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	854
	436842,49
	1344098,73
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-


























ПРИЛОЖЕНИЕ 6
к приказу министерства
имущественных отношений
Самарской области
от 30.07.2024 № 1540

Границы охранной зоны существующей газораспределительной сети 
«Газопровод низкого давления по ул. Новая, Школьная, Залетова, Партизанская, Центральная, с. Ташла»

	Местоположение охранной зоны:
Самарская область, муниципальный район Ставропольский, сельское поселение Мусорка, с. Ташла

	Система координат МСК-63, зона 1

	Сведения о характерных точках границ объекта

	Обозначе-ние характер-ных точек границ
	Координаты, м
	Метод определения координат характерной точки
	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Мt), м
	Описание обозначения точки на местности
(при наличии)

	
	X
	Y
	
	
	

	1
	444642,87
	1347342,75
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	2
	444641,04
	1347344,19
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	3
	444630,44
	1347332,35
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	4
	444621,15
	1347322,05
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	5
	444622,49
	1347320,72
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	6
	444619,68
	1347317,88
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	7
	444618,47
	1347319,08
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	8
	444614,37
	1347314,55
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	9
	444609,04
	1347308,38
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	10
	444597,24
	1347295,27
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	11
	444596,88
	1347295,59
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	12
	444591,37
	1347288,56
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	Обозначе-ние характер-ных точек границ
	Координаты, м
	Метод определения координат характерной точки
	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Мt), м
	Описание обозначения точки на местности
(при наличии)

	
	X
	Y
	
	
	

	13
	444584,43
	1347280,03
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	14
	444580,92
	1347275,58
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	15
	444570,55
	1347262,17
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	16
	444557,22
	1347245,75
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	17
	444549,03
	1347235,80
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	18
	444545,95
	1347238,34
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	19
	444554,13
	1347248,29
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	20
	444567,44
	1347264,69
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	21
	444577,76
	1347278,02
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	22
	444580,11
	1347281,00
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	23
	444576,26
	1347284,32
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	24
	444566,87
	1347292,90
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	25
	444566,64
	1347293,11
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	26
	444556,29
	1347280,93
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	27
	444539,98
	1347261,73
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	28
	444529,92
	1347270,27
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	29
	444521,99
	1347261,52
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	Обозначе-ние характер-ных точек границ
	Координаты, м
	Метод определения координат характерной точки
	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Мt), м
	Описание обозначения точки на местности
(при наличии)

	
	X
	Y
	
	
	

	30
	444523,93
	1347259,49
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	31
	444525,13
	1347260,90
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	32
	444528,18
	1347258,32
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	33
	444524,11
	1347253,50
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	34
	444517,67
	1347260,26
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	35
	444515,57
	1347257,79
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	36
	444514,02
	1347255,99
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	37
	444512,70
	1347254,47
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	38
	444510,41
	1347251,56
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	39
	444504,75
	1347255,83
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	40
	444479,94
	1347274,43
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	41
	444460,81
	1347288,73
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	42
	444453,54
	1347294,23
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	43
	444438,63
	1347305,15
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	44
	444429,53
	1347311,87
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	45
	444409,62
	1347326,83
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	46
	444391,86
	1347339,82
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	Обозначе-ние характер-ных точек границ
	Координаты, м
	Метод определения координат характерной точки
	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Мt), м
	Описание обозначения точки на местности
(при наличии)

	
	X
	Y
	
	
	

	47
	444376,74
	1347350,89
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	48
	444375,09
	1347352,08
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	49
	444365,40
	1347340,61
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	50
	444354,67
	1347327,72
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	51
	444346,00
	1347334,31
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	52
	444331,87
	1347345,34
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	53
	444331,13
	1347344,33
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	54
	444327,91
	1347346,70
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	55
	444328,72
	1347347,81
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	56
	444316,01
	1347357,79
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	57
	444291,15
	1347377,00
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	58
	444273,80
	1347390,44
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	59
	444272,72
	1347388,97
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	60
	444269,50
	1347391,34
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	61
	444270,64
	1347392,89
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	62
	444258,26
	1347402,48
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	63
	444245,42
	1347412,39
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	Обозначе-ние характер-ных точек границ
	Координаты, м
	Метод определения координат характерной точки
	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Мt), м
	Описание обозначения точки на местности
(при наличии)

	
	X
	Y
	
	
	

	64
	444243,95
	1347410,49
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	65
	444240,78
	1347412,93
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	66
	444242,25
	1347414,83
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	67
	444224,33
	1347428,68
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	68
	444196,00
	1347450,39
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	69
	444181,18
	1347461,70
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	70
	444177,98
	1347464,08
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	71
	444176,35
	1347462,11
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	72
	444172,64
	1347464,92
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	73
	444170,42
	1347466,56
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	74
	444164,13
	1347471,35
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	75
	444150,61
	1347481,52
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	76
	444140,90
	1347489,94
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	77
	444127,08
	1347501,17
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	78
	444106,76
	1347517,07
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	79
	444103,97
	1347519,35
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	80
	444097,23
	1347524,54
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	Обозначе-ние характер-ных точек границ
	Координаты, м
	Метод определения координат характерной точки
	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Мt), м
	Описание обозначения точки на местности
(при наличии)

	
	X
	Y
	
	
	

	81
	444080,56
	1347536,87
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	82
	444047,27
	1347562,76
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	83
	444018,34
	1347583,83
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	84
	444014,52
	1347586,63
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	85
	444016,88
	1347589,85
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	86
	444020,69
	1347587,07
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	87
	444049,67
	1347565,95
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	88
	444082,94
	1347540,09
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	89
	444099,67
	1347527,70
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	90
	444106,45
	1347522,48
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	91
	444109,22
	1347520,22
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	92
	444129,61
	1347504,27
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	93
	444143,47
	1347493,01
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	94
	444153,13
	1347484,64
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	95
	444166,55
	1347474,53
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	96
	444172,80
	1347469,78
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	97
	444175,05
	1347468,11
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	Обозначе-ние характер-ных точек границ
	Координаты, м
	Метод определения координат характерной точки
	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Мt), м
	Описание обозначения точки на местности
(при наличии)

	
	X
	Y
	
	
	

	98
	444175,71
	1347467,61
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	99
	444177,31
	1347469,55
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	100
	444183,61
	1347464,88
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	101
	444198,43
	1347453,57
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	102
	444226,78
	1347431,85
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	103
	444246,28
	1347416,78
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	104
	444260,71
	1347405,64
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	105
	444274,63
	1347394,85
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	106
	444293,59
	1347380,16
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	107
	444318,48
	1347360,93
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	108
	444332,71
	1347349,77
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	109
	444348,42
	1347337,49
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	110
	444354,04
	1347333,22
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	111
	444362,34
	1347343,19
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	112
	444371,86
	1347354,45
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	113
	444360,98
	1347362,47
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	114
	444346,79
	1347373,18
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	Обозначе-ние характер-ных точек границ
	Координаты, м
	Метод определения координат характерной точки
	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Мt), м
	Описание обозначения точки на местности
(при наличии)

	
	X
	Y
	
	
	

	115
	444341,09
	1347377,52
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	116
	444336,65
	1347380,80
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	117
	444318,61
	1347394,55
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	118
	444292,77
	1347414,57
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	119
	444281,83
	1347422,88
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	120
	444267,58
	1347433,68
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	121
	444260,81
	1347438,94
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	122
	444241,94
	1347454,16
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	123
	444221,09
	1347471,01
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	124
	444210,22
	1347479,33
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	125
	444201,37
	1347485,88
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	126
	444191,22
	1347493,11
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	127
	444180,67
	1347500,66
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	128
	444159,98
	1347516,18
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	129
	444149,97
	1347524,14
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	130
	444129,90
	1347539,87
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	131
	444116,34
	1347550,33
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	Обозначе-ние характер-ных точек границ
	Координаты, м
	Метод определения координат характерной точки
	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Мt), м
	Описание обозначения точки на местности
(при наличии)

	
	X
	Y
	
	
	

	132
	444103,32
	1347558,77
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	133
	444083,74
	1347573,08
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	134
	444073,26
	1347580,61
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	135
	444072,01
	1347579,07
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	136
	444033,64
	1347606,96
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	137
	444039,92
	1347619,39
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	138
	444030,76
	1347626,68
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	139
	444019,92
	1347635,26
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	140
	444007,09
	1347645,16
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	141
	443995,63
	1347654,73
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	142
	443989,47
	1347649,89
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	143
	443984,97
	1347653,13
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	144
	443961,97
	1347668,95
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	145
	443939,62
	1347685,00
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	146
	443939,78
	1347685,42
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	147
	443916,80
	1347701,10
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	148
	443901,20
	1347711,84
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	Обозначе-ние характер-ных точек границ
	Координаты, м
	Метод определения координат характерной точки
	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Мt), м
	Описание обозначения точки на местности
(при наличии)

	
	X
	Y
	
	
	

	149
	443884,50
	1347724,33
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	150
	443866,16
	1347738,75
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	151
	443853,32
	1347748,89
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	152
	443841,75
	1347757,90
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	153
	443838,77
	1347760,02
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	154
	443838,49
	1347759,60
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	155
	443835,92
	1347755,55
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	156
	443830,31
	1347745,57
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	157
	443830,01
	1347745,64
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	158
	443822,21
	1347731,96
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	159
	443812,19
	1347739,62
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	160
	443791,59
	1347754,41
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	161
	443777,70
	1347764,35
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	162
	443763,42
	1347774,41
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	163
	443749,26
	1347784,32
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	164
	443736,27
	1347793,39
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	165
	443737,85
	1347795,94
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	Обозначе-ние характер-ных точек границ
	Координаты, м
	Метод определения координат характерной точки
	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Мt), м
	Описание обозначения точки на местности
(при наличии)

	
	X
	Y
	
	
	

	166
	443718,76
	1347810,80
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	167
	443686,82
	1347834,52
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	168
	443678,53
	1347840,75
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	169
	443674,06
	1347844,03
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	170
	443673,51
	1347843,20
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	171
	443670,17
	1347845,18
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	172
	443653,08
	1347824,00
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	173
	443634,40
	1347800,62
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	174
	443627,44
	1347791,62
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	175
	443644,24
	1347780,72
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	176
	443667,03
	1347765,47
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	177
	443664,81
	1347762,15
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	178
	443642,07
	1347777,37
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	179
	443621,62
	1347790,63
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	180
	443631,28
	1347803,12
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	181
	443649,97
	1347826,51
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	182
	443667,70
	1347848,49
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	Обозначе-ние характер-ных точек границ
	Координаты, м
	Метод определения координат характерной точки
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	Описание обозначения точки на местности
(при наличии)

	
	X
	Y
	
	
	

	183
	443656,01
	1347857,62
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	184
	443640,01
	1347869,78
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	185
	443641,24
	1347871,49
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	186
	443635,24
	1347876,46
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	187
	443634,21
	1347875,23
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	188
	443631,14
	1347877,80
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	189
	443632,16
	1347879,01
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	190
	443622,78
	1347886,68
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	191
	443616,56
	1347878,62
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	192
	443613,40
	1347881,06
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	193
	443619,70
	1347889,24
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	194
	443613,31
	1347894,62
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	195
	443606,20
	1347900,35
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	196
	443594,72
	1347909,37
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	197
	443575,35
	1347923,99
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	198
	443573,56
	1347921,43
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	199
	443570,28
	1347923,72
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	Обозначе-ние характер-ных точек границ
	Координаты, м
	Метод определения координат характерной точки
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	Описание обозначения точки на местности
(при наличии)

	
	X
	Y
	
	
	

	200
	443572,16
	1347926,40
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	201
	443564,71
	1347932,02
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	202
	443564,19
	1347931,16
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	203
	443555,93
	1347942,11
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	204
	443556,06
	1347942,19
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	205
	443551,85
	1347947,27
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	206
	443544,58
	1347941,11
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	207
	443542,00
	1347944,16
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	208
	443549,35
	1347950,39
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	209
	443545,16
	1347955,79
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	210
	443539,58
	1347963,37
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	211
	443539,18
	1347964,03
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	212
	443535,05
	1347961,45
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	213
	443532,93
	1347964,85
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	214
	443537,08
	1347967,44
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	215
	443530,94
	1347977,08
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	216
	443522,72
	1347989,80
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	Обозначе-ние характер-ных точек границ
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	217
	443510,09
	1348010,10
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	218
	443508,82
	1348009,51
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	219
	443503,77
	1348019,29
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	220
	443496,73
	1348033,54
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	221
	443492,88
	1348041,47
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	222
	443485,80
	1348055,11
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	223
	443481,41
	1348063,88
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	224
	443478,71
	1348062,75
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	225
	443477,17
	1348066,44
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	226
	443479,65
	1348067,48
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	227
	443474,17
	1348078,83
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	228
	443466,57
	1348096,56
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	229
	443458,45
	1348116,68
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	230
	443453,74
	1348127,93
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	231
	443452,74
	1348127,50
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	232
	443451,18
	1348131,19
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	233
	443452,16
	1348131,60
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-
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	234
	443444,18
	1348149,66
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	235
	443442,41
	1348148,95
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	236
	443440,92
	1348152,66
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	237
	443442,63
	1348153,35
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	238
	443433,12
	1348177,37
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	239
	443428,45
	1348189,47
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	240
	443423,71
	1348201,94
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	241
	443422,37
	1348205,04
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	242
	443420,35
	1348204,16
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	243
	443418,76
	1348207,83
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	244
	443420,75
	1348208,70
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	245
	443417,55
	1348215,81
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	246
	443415,61
	1348220,03
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	247
	443419,25
	1348221,70
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	248
	443421,20
	1348217,45
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	249
	443425,24
	1348208,46
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	250
	443427,42
	1348203,45
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	Обозначе-ние характер-ных точек границ
	Координаты, м
	Метод определения координат характерной точки
	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Мt), м
	Описание обозначения точки на местности
(при наличии)

	
	X
	Y
	
	
	

	251
	443432,18
	1348190,91
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	252
	443436,84
	1348178,84
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	253
	443447,07
	1348153,01
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	254
	443456,66
	1348131,32
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	255
	443462,16
	1348118,18
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	256
	443470,25
	1348098,13
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	257
	443477,81
	1348080,49
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	258
	443484,15
	1348067,35
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	259
	443489,35
	1348056,95
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	260
	443496,46
	1348043,26
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	261
	443500,31
	1348035,32
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	262
	443507,33
	1348021,13
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	263
	443510,61
	1348014,76
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	264
	443511,61
	1348015,23
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	265
	443526,08
	1347991,98
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	266
	443534,32
	1347979,23
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	267
	443541,55
	1347967,86
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	Обозначе-ние характер-ных точек границ
	Координаты, м
	Метод определения координат характерной точки
	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Мt), м
	Описание обозначения точки на местности
(при наличии)

	
	X
	Y
	
	
	

	268
	443542,91
	1347965,59
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	269
	443548,33
	1347958,24
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	270
	443553,66
	1347951,36
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	271
	443562,24
	1347940,99
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	272
	443561,92
	1347940,81
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	273
	443563,81
	1347938,30
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	274
	443563,57
	1347937,90
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	275
	443597,19
	1347912,52
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	276
	443608,71
	1347903,47
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	277
	443615,89
	1347897,68
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	278
	443623,38
	1347891,36
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	279
	443636,27
	1347880,81
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	280
	443646,67
	1347872,19
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	281
	443645,53
	1347870,61
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	282
	443658,47
	1347860,77
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	283
	443672,11
	1347850,12
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	284
	443672,22
	1347850,25
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	Обозначе-ние характер-ных точек границ
	Координаты, м
	Метод определения координат характерной точки
	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Мt), м
	Описание обозначения точки на местности
(при наличии)

	
	X
	Y
	
	
	

	285
	443674,76
	1347848,48
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	286
	443680,94
	1347843,95
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	287
	443689,20
	1347837,73
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	288
	443721,22
	1347813,96
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	289
	443743,14
	1347796,89
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	290
	443741,66
	1347794,50
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	291
	443751,55
	1347787,60
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	292
	443765,73
	1347777,68
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	293
	443780,03
	1347767,60
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	294
	443793,92
	1347757,66
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	295
	443814,57
	1347742,83
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	296
	443821,00
	1347737,92
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	297
	443827,99
	1347750,18
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	298
	443828,28
	1347750,12
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	299
	443832,49
	1347757,60
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	300
	443834,12
	1347760,17
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	301
	443825,77
	1347766,21
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	Обозначе-ние характер-ных точек границ
	Координаты, м
	Метод определения координат характерной точки
	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Мt), м
	Описание обозначения точки на местности
(при наличии)

	
	X
	Y
	
	
	

	302
	443806,37
	1347780,34
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	303
	443796,42
	1347787,46
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	304
	443788,53
	1347793,40
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	305
	443780,56
	1347799,46
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	306
	443775,77
	1347803,11
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	307
	443766,22
	1347810,17
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	308
	443761,80
	1347813,51
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	309
	443749,44
	1347822,65
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	310
	443740,52
	1347829,06
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	311
	443727,86
	1347838,19
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	312
	443708,23
	1347852,64
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	313
	443698,72
	1347859,46
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	314
	443683,64
	1347870,51
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	315
	443669,00
	1347881,07
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	316
	443634,08
	1347907,28
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	317
	443612,72
	1347924,02
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	318
	443606,07
	1347929,52
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	Обозначе-ние характер-ных точек границ
	Координаты, м
	Метод определения координат характерной точки
	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Мt), м
	Описание обозначения точки на местности
(при наличии)

	
	X
	Y
	
	
	

	319
	443602,71
	1347932,42
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	320
	443591,37
	1347942,90
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	321
	443582,56
	1347952,19
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	322
	443573,09
	1347962,75
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	323
	443565,05
	1347971,90
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	324
	443554,99
	1347985,06
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	325
	443548,55
	1347994,77
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	326
	443544,22
	1348002,26
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	327
	443533,90
	1348020,88
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	328
	443525,68
	1348034,65
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	329
	443517,74
	1348052,14
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	330
	443504,04
	1348082,91
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	331
	443494,16
	1348105,09
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	332
	443501,11
	1348107,97
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	333
	443498,00
	1348115,64
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	334
	443493,60
	1348124,95
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	335
	443487,81
	1348122,29
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	Обозначе-ние характер-ных точек границ
	Координаты, м
	Метод определения координат характерной точки
	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Мt), м
	Описание обозначения точки на местности
(при наличии)

	
	X
	Y
	
	
	

	336
	443474,44
	1348152,03
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	337
	443477,12
	1348153,41
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	338
	443473,18
	1348162,95
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	339
	443464,89
	1348182,99
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	340
	443452,71
	1348212,65
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	341
	443449,31
	1348222,13
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	342
	443439,44
	1348263,29
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	343
	443443,33
	1348264,22
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	344
	443453,15
	1348223,27
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	345
	443456,44
	1348214,09
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	346
	443468,59
	1348184,52
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	347
	443476,88
	1348164,48
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	348
	443482,23
	1348151,54
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	349
	443479,65
	1348150,21
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	350
	443489,81
	1348127,61
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	351
	443495,53
	1348130,23
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	352
	443501,66
	1348117,24
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	Обозначе-ние характер-ных точек границ
	Координаты, м
	Метод определения координат характерной точки
	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Мt), м
	Описание обозначения точки на местности
(при наличии)

	
	X
	Y
	
	
	

	353
	443504,75
	1348109,66
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	354
	443505,20
	1348109,82
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	355
	443506,76
	1348105,91
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	356
	443503,05
	1348104,42
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	357
	443499,49
	1348102,97
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	358
	443507,69
	1348084,54
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	359
	443521,38
	1348053,80
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	360
	443528,44
	1348038,26
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	361
	443534,28
	1348041,01
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	362
	443535,99
	1348037,40
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	363
	443530,30
	1348034,71
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	364
	443537,37
	1348022,87
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	365
	443546,77
	1348005,91
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	366
	443549,96
	1348007,53
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	367
	443551,76
	1348003,96
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	368
	443548,74
	1348002,43
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	369
	443551,96
	1347996,88
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	Обозначе-ние характер-ных точек границ
	Координаты, м
	Метод определения координат характерной точки
	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Мt), м
	Описание обозначения точки на местности
(при наличии)

	
	X
	Y
	
	
	

	370
	443558,25
	1347987,38
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	371
	443568,14
	1347974,44
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	372
	443576,06
	1347965,43
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	373
	443584,01
	1347956,57
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	374
	443586,48
	1347959,40
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	375
	443589,50
	1347956,77
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	376
	443586,74
	1347953,61
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	377
	443594,18
	1347945,75
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	378
	443603,88
	1347936,78
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	379
	443606,78
	1347940,14
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	380
	443609,81
	1347937,52
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	381
	443606,86
	1347934,12
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	382
	443608,62
	1347932,60
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	383
	443615,23
	1347927,13
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	384
	443626,54
	1347918,26
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	385
	443629,75
	1347922,16
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	386
	443632,84
	1347919,62
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	Обозначе-ние характер-ных точек границ
	Координаты, м
	Метод определения координат характерной точки
	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Мt), м
	Описание обозначения точки на местности
(при наличии)

	
	X
	Y
	
	
	

	387
	443629,69
	1347915,80
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	388
	443636,48
	1347910,48
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	389
	443651,58
	1347899,15
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	390
	443654,12
	1347902,34
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	391
	443657,25
	1347899,85
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	392
	443654,78
	1347896,74
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	393
	443669,81
	1347885,47
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	394
	443671,99
	1347888,25
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	395
	443675,14
	1347885,79
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	396
	443673,03
	1347883,10
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	397
	443686,01
	1347873,74
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	398
	443701,05
	1347862,71
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	399
	443710,60
	1347855,86
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	400
	443728,55
	1347842,64
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	401
	443729,82
	1347844,48
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	402
	443733,12
	1347842,21
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	403
	443731,79
	1347840,29
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	Обозначе-ние характер-ных точек границ
	Координаты, м
	Метод определения координат характерной точки
	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Мt), м
	Описание обозначения точки на местности
(при наличии)

	
	X
	Y
	
	
	

	404
	443742,86
	1347832,31
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	405
	443750,09
	1347827,10
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	406
	443751,41
	1347829,12
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	407
	443754,76
	1347826,93
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	408
	443753,33
	1347824,74
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	409
	443764,21
	1347816,70
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	410
	443767,04
	1347814,56
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	411
	443768,53
	1347816,47
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	412
	443771,68
	1347814,01
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	413
	443770,24
	1347812,17
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	414
	443778,19
	1347806,29
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	415
	443781,40
	1347803,85
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	416
	443782,70
	1347805,52
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	417
	443785,86
	1347803,07
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	418
	443784,59
	1347801,42
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	419
	443790,94
	1347796,60
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	420
	443798,79
	1347790,68
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	Обозначе-ние характер-ных точек границ
	Координаты, м
	Метод определения координат характерной точки
	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Мt), м
	Описание обозначения точки на местности
(при наличии)

	
	X
	Y
	
	
	

	421
	443808,73
	1347783,58
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	422
	443814,45
	1347779,40
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	423
	443815,47
	1347780,85
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	424
	443818,74
	1347778,55
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	425
	443817,69
	1347777,05
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	426
	443828,11
	1347769,45
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	427
	443836,30
	1347763,53
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	428
	443837,84
	1347765,86
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	429
	443838,19
	1347765,56
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	430
	443838,50
	1347766,03
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	431
	443841,83
	1347763,82
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	432
	443841,35
	1347763,10
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	433
	443844,14
	1347761,10
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	434
	443855,80
	1347752,03
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	435
	443868,63
	1347741,90
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	436
	443885,38
	1347728,73
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	437
	443885,82
	1347729,29
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	Обозначе-ние характер-ных точек границ
	Координаты, м
	Метод определения координат характерной точки
	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Мt), м
	Описание обозначения точки на местности
(при наличии)

	
	X
	Y
	
	
	

	438
	443888,95
	1347726,79
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	439
	443888,55
	1347726,30
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	440
	443903,53
	1347715,09
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	441
	443919,05
	1347704,41
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	442
	443941,28
	1347689,24
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	443
	443945,40
	1347699,88
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	444
	443945,05
	1347699,76
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	445
	443942,14
	1347708,12
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	446
	443957,54
	1347747,31
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	447
	443965,38
	1347749,60
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	448
	443968,44
	1347757,15
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	449
	443977,76
	1347780,28
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	450
	443978,88
	1347783,19
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	451
	443964,90
	1347793,73
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	452
	443954,02
	1347802,09
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	453
	443933,37
	1347818,99
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	454
	443916,51
	1347832,76
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	Обозначе-ние характер-ных точек границ
	Координаты, м
	Метод определения координат характерной точки
	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Мt), м
	Описание обозначения точки на местности
(при наличии)

	
	X
	Y
	
	
	

	455
	443906,74
	1347840,68
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	456
	443888,96
	1347854,08
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	457
	443868,29
	1347868,61
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	458
	443848,58
	1347882,19
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	459
	443831,69
	1347893,62
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	460
	443830,28
	1347891,90
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	461
	443822,92
	1347896,69
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	462
	443812,47
	1347903,70
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	463
	443793,08
	1347916,81
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	464
	443775,42
	1347929,17
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	465
	443769,57
	1347933,24
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	466
	443751,69
	1347945,78
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	467
	443739,74
	1347954,66
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	468
	443725,50
	1347965,24
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	469
	443722,78
	1347961,42
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	470
	443716,38
	1347951,79
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	471
	443711,06
	1347944,72
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	Обозначе-ние характер-ных точек границ
	Координаты, м
	Метод определения координат характерной точки
	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Мt), м
	Описание обозначения точки на местности
(при наличии)

	
	X
	Y
	
	
	

	472
	443710,74
	1347944,90
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	473
	443708,94
	1347942,82
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	474
	443705,92
	1347945,45
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	475
	443707,49
	1347947,26
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	476
	443696,68
	1347956,53
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	477
	443696,02
	1347955,77
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	478
	443692,99
	1347958,38
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	479
	443693,64
	1347959,13
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	480
	443685,57
	1347966,05
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	481
	443684,39
	1347964,68
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	482
	443681,37
	1347967,30
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	483
	443682,54
	1347968,65
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	484
	443676,93
	1347973,46
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	485
	443673,43
	1347976,42
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	486
	443672,42
	1347975,21
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	487
	443669,34
	1347977,75
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	488
	443670,37
	1347979,01
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	Обозначе-ние характер-ных точек границ
	Координаты, м
	Метод определения координат характерной точки
	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Мt), м
	Описание обозначения точки на местности
(при наличии)

	
	X
	Y
	
	
	

	489
	443661,17
	1347986,79
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	490
	443659,92
	1347985,27
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	491
	443656,83
	1347987,80
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	492
	443658,12
	1347989,37
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	493
	443648,49
	1347997,52
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	494
	443625,34
	1348017,90
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	495
	443631,79
	1348023,60
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	496
	443631,22
	1348024,43
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	497
	443627,96
	1348031,81
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	498
	443625,76
	1348035,66
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	499
	443624,82
	1348035,12
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	500
	443622,85
	1348038,61
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	501
	443623,58
	1348039,02
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	502
	443623,43
	1348039,48
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	503
	443623,57
	1348039,55
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	504
	443620,77
	1348044,57
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	505
	443613,08
	1348058,21
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	Обозначе-ние характер-ных точек границ
	Координаты, м
	Метод определения координат характерной точки
	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Мt), м
	Описание обозначения точки на местности
(при наличии)

	
	X
	Y
	
	
	

	506
	443596,75
	1348087,11
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	507
	443578,78
	1348118,94
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	508
	443565,48
	1348142,27
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	509
	443559,65
	1348140,04
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	510
	443557,43
	1348145,98
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	511
	443552,61
	1348158,54
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	512
	443559,20
	1348161,57
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	513
	443557,67
	1348165,96
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	514
	443557,09
	1348165,75
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	515
	443555,74
	1348169,52
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	516
	443556,44
	1348169,77
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	517
	443553,11
	1348180,99
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	518
	443552,15
	1348180,65
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	519
	443550,84
	1348184,43
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	520
	443551,88
	1348184,79
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	521
	443543,45
	1348208,97
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	522
	443541,58
	1348208,31
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	Обозначе-ние характер-ных точек границ
	Координаты, м
	Метод определения координат характерной точки
	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Мt), м
	Описание обозначения точки на местности
(при наличии)

	
	X
	Y
	
	
	

	523
	443540,24
	1348212,07
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	524
	443542,12
	1348212,74
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	525
	443538,26
	1348223,53
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	526
	443536,09
	1348222,76
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	527
	443534,76
	1348226,53
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	528
	443536,88
	1348227,28
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	529
	443533,93
	1348235,07
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	530
	443526,92
	1348254,11
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	531
	443524,99
	1348253,45
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	532
	443523,70
	1348257,24
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	533
	443525,55
	1348257,87
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	534
	443524,70
	1348260,20
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	535
	443513,85
	1348289,28
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	536
	443504,43
	1348315,70
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	537
	443504,33
	1348316,08
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	538
	443508,20
	1348317,10
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	539
	443508,25
	1348316,89
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	Обозначе-ние характер-ных точек границ
	Координаты, м
	Метод определения координат характерной точки
	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Мt), м
	Описание обозначения точки на местности
(при наличии)

	
	X
	Y
	
	
	

	540
	443517,59
	1348290,68
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	541
	443528,46
	1348261,57
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	542
	443530,00
	1348257,33
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	543
	443537,68
	1348236,49
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	544
	443541,36
	1348226,75
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	545
	443546,57
	1348212,19
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	546
	443556,33
	1348184,18
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	547
	443560,80
	1348169,14
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	548
	443564,17
	1348159,45
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	549
	443557,69
	1348156,47
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	550
	443561,17
	1348147,38
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	551
	443561,98
	1348145,22
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	552
	443567,26
	1348147,23
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	553
	443582,26
	1348120,91
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	554
	443600,23
	1348089,08
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	555
	443616,56
	1348060,18
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	556
	443624,27
	1348046,52
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	Обозначе-ние характер-ных точек границ
	Координаты, м
	Метод определения координат характерной точки
	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Мt), м
	Описание обозначения точки на местности
(при наличии)

	
	X
	Y
	
	
	

	557
	443628,06
	1348039,70
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	558
	443631,54
	1348033,62
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	559
	443634,73
	1348026,39
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	560
	443637,10
	1348022,96
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	561
	443631,39
	1348017,91
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	562
	443651,07
	1348000,57
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	563
	443679,53
	1347976,50
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	564
	443710,19
	1347950,21
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	565
	443713,12
	1347954,10
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	566
	443719,48
	1347963,69
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	567
	443722,28
	1347967,62
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	568
	443718,22
	1347970,62
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	569
	443683,05
	1347997,44
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	570
	443677,63
	1348001,66
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	571
	443662,47
	1348013,76
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	572
	443664,29
	1348016,27
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	573
	443663,44
	1348016,90
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	Обозначе-ние характер-ных точек границ
	Координаты, м
	Метод определения координат характерной точки
	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Мt), м
	Описание обозначения точки на местности
(при наличии)

	
	X
	Y
	
	
	

	574
	443656,83
	1348021,78
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	575
	443656,56
	1348022,01
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	576
	443655,90
	1348021,74
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	577
	443632,31
	1348051,17
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	578
	443629,14
	1348055,18
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	579
	443617,39
	1348077,28
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	580
	443611,11
	1348089,59
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	581
	443603,12
	1348106,39
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	582
	443600,41
	1348113,76
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	583
	443594,25
	1348131,38
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	584
	443588,72
	1348146,34
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	585
	443585,72
	1348154,29
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	586
	443581,65
	1348164,99
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	587
	443574,26
	1348182,65
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	588
	443566,99
	1348199,95
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	589
	443560,26
	1348216,39
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	590
	443560,65
	1348216,60
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	Обозначе-ние характер-ных точек границ
	Координаты, м
	Метод определения координат характерной точки
	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Мt), м
	Описание обозначения точки на местности
(при наличии)

	
	X
	Y
	
	
	

	591
	443555,27
	1348233,78
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	592
	443549,85
	1348248,84
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	593
	443546,84
	1348257,30
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	594
	443538,81
	1348281,46
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	595
	443529,91
	1348307,73
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	596
	443517,49
	1348343,15
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	597
	443512,53
	1348357,81
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	598
	443505,32
	1348377,45
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	599
	443503,45
	1348382,93
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	600
	443507,23
	1348384,22
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	601
	443509,07
	1348378,83
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	602
	443516,30
	1348359,14
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	603
	443520,64
	1348346,33
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	604
	443521,80
	1348346,71
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	605
	443523,04
	1348342,91
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	606
	443521,94
	1348342,55
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	607
	443533,05
	1348310,87
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	Обозначе-ние характер-ных точек границ
	Координаты, м
	Метод определения координат характерной точки
	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Мt), м
	Описание обозначения точки на местности
(при наличии)

	
	X
	Y
	
	
	

	608
	443534,53
	1348311,34
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	609
	443535,75
	1348307,53
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	610
	443534,35
	1348307,09
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	611
	443541,96
	1348284,63
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	612
	443543,09
	1348285,02
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	613
	443544,38
	1348281,23
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	614
	443543,23
	1348280,84
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	615
	443549,92
	1348260,70
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	616
	443556,89
	1348263,81
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	617
	443579,91
	1348274,29
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	618
	443592,31
	1348280,04
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	619
	443591,48
	1348282,06
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	620
	443595,18
	1348283,58
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	621
	443595,95
	1348281,72
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	622
	443605,25
	1348285,99
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	623
	443614,19
	1348289,75
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	624
	443621,89
	1348293,53
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	Обозначе-ние характер-ных точек границ
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	X
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	625
	443609,72
	1348328,80
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	626
	443602,01
	1348350,60
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	627
	443587,09
	1348396,75
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	628
	443575,34
	1348438,59
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	629
	443570,61
	1348457,28
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	630
	443569,84
	1348460,34
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	631
	443565,29
	1348478,33
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	632
	443556,77
	1348476,17
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	633
	443551,43
	1348501,40
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	634
	443548,58
	1348515,55
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	635
	443548,24
	1348517,18
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	636
	443552,16
	1348517,99
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	637
	443552,50
	1348516,34
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	638
	443555,35
	1348502,23
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	639
	443559,82
	1348481,07
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	640
	443568,19
	1348483,19
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	641
	443573,72
	1348461,32
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	Обозначе-ние характер-ных точек границ
	Координаты, м
	Метод определения координат характерной точки
	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Мt), м
	Описание обозначения точки на местности
(при наличии)

	
	X
	Y
	
	
	

	642
	443574,49
	1348458,26
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	643
	443579,20
	1348439,62
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	644
	443590,92
	1348397,91
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	645
	443605,80
	1348351,88
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	646
	443613,50
	1348330,10
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	647
	443625,54
	1348295,23
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	648
	443645,57
	1348304,45
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	649
	443666,65
	1348314,33
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	650
	443669,44
	1348310,27
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	651
	443679,98
	1348318,08
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	652
	443694,48
	1348328,80
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	653
	443702,36
	1348334,45
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	654
	443700,64
	1348336,54
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	655
	443703,73
	1348339,08
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	656
	443705,53
	1348336,90
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	657
	443714,37
	1348344,27
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	658
	443713,93
	1348344,71
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	Обозначе-ние характер-ных точек границ
	Координаты, м
	Метод определения координат характерной точки
	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Мt), м
	Описание обозначения точки на местности
(при наличии)

	
	X
	Y
	
	
	

	659
	443716,78
	1348347,52
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	660
	443717,27
	1348347,02
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	661
	443721,85
	1348351,99
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	662
	443728,01
	1348359,15
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	663
	443728,83
	1348361,69
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	664
	443725,51
	1348362,26
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	665
	443726,19
	1348366,20
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	666
	443730,05
	1348365,54
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	667
	443732,63
	1348373,70
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	668
	443733,52
	1348376,49
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	669
	443729,31
	1348377,35
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	670
	443730,11
	1348381,27
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	671
	443734,51
	1348380,37
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	672
	443736,49
	1348379,97
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	673
	443738,67
	1348379,53
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	674
	443737,97
	1348377,31
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	675
	443736,44
	1348372,49
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	Обозначе-ние характер-ных точек границ
	Координаты, м
	Метод определения координат характерной точки
	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Мt), м
	Описание обозначения точки на местности
(при наличии)

	
	X
	Y
	
	
	

	676
	443733,34
	1348362,67
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	677
	443731,57
	1348357,15
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	678
	443724,83
	1348349,33
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	679
	443718,70
	1348342,67
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	680
	443706,49
	1348332,49
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	681
	443698,30
	1348326,62
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	682
	443706,42
	1348312,48
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	683
	443712,32
	1348315,23
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	684
	443725,51
	1348288,32
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	685
	443733,43
	1348272,48
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	686
	443742,49
	1348253,88
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	687
	443746,93
	1348245,07
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	688
	443756,32
	1348226,35
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	689
	443762,90
	1348213,63
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	690
	443766,94
	1348205,47
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	691
	443772,33
	1348194,52
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	692
	443768,73
	1348192,78
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	Обозначе-ние характер-ных точек границ
	Координаты, м
	Метод определения координат характерной точки
	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Мt), м
	Описание обозначения точки на местности
(при наличии)

	
	X
	Y
	
	
	

	693
	443763,35
	1348203,70
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	694
	443759,35
	1348211,79
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	695
	443753,63
	1348222,84
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	696
	443750,13
	1348221,22
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	697
	443748,45
	1348224,85
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	698
	443751,82
	1348226,41
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	699
	443743,35
	1348243,27
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	700
	443738,89
	1348252,13
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	701
	443729,86
	1348270,69
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	702
	443722,84
	1348284,71
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	703
	443720,50
	1348283,47
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	704
	443718,63
	1348287,01
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	705
	443721,06
	1348288,30
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	706
	443710,46
	1348309,94
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	707
	443704,79
	1348307,30
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	708
	443695,05
	1348324,25
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	709
	443682,36
	1348314,87
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	Обозначе-ние характер-ных точек границ
	Координаты, м
	Метод определения координат характерной точки
	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Мt), м
	Описание обозначения точки на местности
(при наличии)

	
	X
	Y
	
	
	

	710
	443668,50
	1348304,59
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	711
	443665,28
	1348309,27
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	712
	443647,24
	1348300,82
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	713
	443625,32
	1348290,73
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	714
	443626,51
	1348287,28
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	715
	443630,25
	1348276,91
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	716
	443635,17
	1348265,17
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	717
	443639,81
	1348267,07
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	718
	443641,33
	1348263,37
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	719
	443636,71
	1348261,48
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	720
	443643,53
	1348244,92
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	721
	443647,18
	1348236,27
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	722
	443649,51
	1348237,23
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	723
	443651,03
	1348233,53
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	724
	443648,74
	1348232,59
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	725
	443656,80
	1348213,50
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	726
	443662,11
	1348200,70
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	Обозначе-ние характер-ных точек границ
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	Метод определения координат характерной точки
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(при наличии)
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	727
	443669,16
	1348186,60
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	728
	443678,46
	1348168,16
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	729
	443685,37
	1348156,34
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	730
	443688,96
	1348151,28
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	731
	443702,73
	1348161,10
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	732
	443705,05
	1348157,84
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	733
	443691,30
	1348148,03
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	734
	443702,40
	1348132,79
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	735
	443707,47
	1348124,80
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	736
	443719,20
	1348107,41
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	737
	443725,48
	1348111,91
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	738
	443727,81
	1348108,66
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	739
	443721,53
	1348104,16
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	740
	443731,19
	1348091,40
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	741
	443739,24
	1348096,66
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	742
	443741,43
	1348093,31
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	743
	443733,70
	1348088,26
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-
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	744
	443740,70
	1348079,87
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	745
	443745,67
	1348073,93
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	746
	443761,81
	1348054,48
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	747
	443777,88
	1348035,55
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	748
	443782,09
	1348030,61
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	749
	443785,61
	1348035,40
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	750
	443793,47
	1348045,13
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	751
	443815,85
	1348077,42
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	752
	443824,63
	1348089,69
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	753
	443834,24
	1348100,39
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	754
	443838,39
	1348103,30
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	755
	443849,09
	1348110,54
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	756
	443857,32
	1348116,33
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	757
	443859,62
	1348113,05
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	758
	443851,33
	1348107,23
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	759
	443842,34
	1348101,14
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	760
	443844,89
	1348097,50
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-
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(при наличии)

	
	X
	Y
	
	
	

	761
	443846,04
	1348090,00
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	762
	443865,97
	1348075,29
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	763
	443883,24
	1348063,48
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	764
	443887,52
	1348069,19
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	765
	443899,82
	1348085,22
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	766
	443903,00
	1348082,78
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	767
	443890,72
	1348066,79
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	768
	443884,15
	1348058,01
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	769
	443863,65
	1348072,03
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	770
	443842,34
	1348087,76
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	771
	443841,08
	1348095,97
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	772
	443839,05
	1348098,87
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	773
	443836,91
	1348097,38
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	774
	443827,75
	1348087,18
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	775
	443819,13
	1348075,14
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	776
	443796,67
	1348042,73
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	777
	443788,78
	1348032,96
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	Обозначе-ние характер-ных точек границ
	Координаты, м
	Метод определения координат характерной точки
	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Мt), м
	Описание обозначения точки на местности
(при наличии)

	
	X
	Y
	
	
	

	778
	443782,33
	1348024,16
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	779
	443774,84
	1348032,96
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	780
	443758,73
	1348051,93
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	781
	443742,60
	1348071,36
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	782
	443737,62
	1348077,31
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	783
	443729,16
	1348087,46
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	784
	443717,07
	1348103,42
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	785
	443704,12
	1348122,60
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	786
	443699,09
	1348130,54
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	787
	443686,89
	1348147,28
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	788
	443682,01
	1348154,17
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	789
	443674,95
	1348166,25
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	790
	443665,58
	1348184,81
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	791
	443658,47
	1348199,04
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	792
	443653,12
	1348211,95
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	793
	443639,83
	1348243,39
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	794
	443632,25
	1348261,79
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	Обозначе-ние характер-ных точек границ
	Координаты, м
	Метод определения координат характерной точки
	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Мt), м
	Описание обозначения точки на местности
(при наличии)

	
	X
	Y
	
	
	

	795
	443626,52
	1348275,45
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	796
	443622,72
	1348285,98
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	797
	443621,69
	1348288,97
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	798
	443615,85
	1348286,11
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	799
	443606,86
	1348282,33
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	800
	443595,73
	1348277,22
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	801
	443581,57
	1348270,65
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	802
	443558,52
	1348260,16
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	803
	443551,22
	1348256,90
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	804
	443553,61
	1348250,20
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	805
	443559,07
	1348235,06
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	806
	443565,46
	1348214,61
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	807
	443565,34
	1348214,55
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	808
	443569,93
	1348203,32
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	809
	443572,27
	1348204,26
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	810
	443573,76
	1348200,55
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	811
	443571,46
	1348199,63
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	Обозначе-ние характер-ных точек границ
	Координаты, м
	Метод определения координат характерной точки
	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Мt), м
	Описание обозначения точки на местности
(при наличии)

	
	X
	Y
	
	
	

	812
	443577,95
	1348184,19
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	813
	443585,36
	1348166,47
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	814
	443588,76
	1348157,56
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	815
	443590,56
	1348158,22
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	816
	443591,95
	1348154,47
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	817
	443590,17
	1348153,82
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	818
	443592,47
	1348147,73
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	819
	443598,02
	1348132,70
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	820
	443603,43
	1348117,23
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	821
	443605,91
	1348118,44
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	822
	443607,65
	1348114,84
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	823
	443604,78
	1348113,45
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	824
	443606,81
	1348107,94
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	825
	443613,77
	1348093,31
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	826
	443616,65
	1348095,00
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	827
	443618,68
	1348091,55
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	828
	443615,54
	1348089,71
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	Обозначе-ние характер-ных точек границ
	Координаты, м
	Метод определения координат характерной точки
	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Мt), м
	Описание обозначения точки на местности
(при наличии)

	
	X
	Y
	
	
	

	829
	443620,92
	1348079,16
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	830
	443632,50
	1348057,37
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	831
	443635,43
	1348053,67
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	832
	443643,09
	1348044,12
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	833
	443644,28
	1348045,06
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	834
	443646,75
	1348041,92
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	835
	443645,59
	1348041,00
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	836
	443657,16
	1348026,56
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	837
	443657,33
	1348026,63
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	838
	443659,33
	1348024,91
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	839
	443665,82
	1348020,12
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	840
	443669,86
	1348017,14
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	841
	443667,95
	1348014,50
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	842
	443678,46
	1348006,12
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	843
	443681,88
	1348010,95
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	844
	443685,15
	1348008,63
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	845
	443681,60
	1348003,64
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	Обозначе-ние характер-ных точек границ
	Координаты, м
	Метод определения координат характерной точки
	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Мt), м
	Описание обозначения точки на местности
(при наличии)

	
	X
	Y
	
	
	

	846
	443685,47
	1348000,62
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	847
	443714,98
	1347978,12
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	848
	443717,85
	1347982,05
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	849
	443721,08
	1347979,69
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	850
	443718,16
	1347975,69
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	851
	443720,59
	1347973,84
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	852
	443726,24
	1347969,67
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	853
	443742,13
	1347957,87
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	854
	443754,03
	1347949,02
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	855
	443770,15
	1347937,72
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	856
	443779,54
	1347952,52
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	857
	443785,75
	1347948,14
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	858
	443783,44
	1347944,87
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	859
	443780,67
	1347946,83
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	860
	443773,43
	1347935,43
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	861
	443777,71
	1347932,44
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	862
	443795,32
	1347920,12
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	Обозначе-ние характер-ных точек границ
	Координаты, м
	Метод определения координат характерной точки
	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Мt), м
	Описание обозначения точки на местности
(при наличии)

	
	X
	Y
	
	
	

	863
	443814,69
	1347907,02
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	864
	443825,10
	1347900,05
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	865
	443829,46
	1347897,21
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	866
	443830,91
	1347898,97
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	867
	443850,85
	1347885,48
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	868
	443870,59
	1347871,88
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	869
	443891,31
	1347857,31
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	870
	443909,21
	1347843,83
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	871
	443917,10
	1347837,43
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	872
	443955,09
	1347913,34
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	873
	443946,31
	1347919,90
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	874
	443930,60
	1347931,39
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	875
	443917,92
	1347940,65
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	876
	443914,71
	1347936,59
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	877
	443893,45
	1347951,04
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	878
	443877,32
	1347961,76
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	879
	443870,24
	1347967,48
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	Обозначе-ние характер-ных точек границ
	Координаты, м
	Метод определения координат характерной точки
	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Мt), м
	Описание обозначения точки на местности
(при наличии)
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	Y
	
	
	

	880
	443846,27
	1347985,84
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	881
	443826,56
	1348000,58
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	882
	443828,96
	1348003,78
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	883
	443847,07
	1347990,23
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	884
	443850,94
	1347995,44
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	885
	443854,15
	1347993,05
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	886
	443850,26
	1347987,82
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	887
	443872,71
	1347970,63
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	888
	443879,69
	1347964,99
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	889
	443895,70
	1347954,35
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	890
	443913,88
	1347941,99
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	891
	443917,29
	1347946,29
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	892
	443918,98
	1347944,83
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	893
	443931,31
	1347935,83
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	894
	443935,98
	1347942,58
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	895
	443939,27
	1347940,31
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	896
	443934,54
	1347933,47
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	Обозначе-ние характер-ных точек границ
	Координаты, м
	Метод определения координат характерной точки
	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Мt), м
	Описание обозначения точки на местности
(при наличии)

	
	X
	Y
	
	
	

	897
	443948,71
	1347923,11
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	898
	443956,22
	1347917,49
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	899
	443956,73
	1347918,24
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	900
	443960,03
	1347915,98
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	901
	443959,45
	1347915,13
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	902
	443974,53
	1347903,94
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	903
	444022,57
	1347868,74
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	904
	444041,28
	1347855,21
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	905
	444061,16
	1347840,83
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	906
	444091,63
	1347818,03
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	907
	444111,34
	1347801,98
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	908
	444109,57
	1347799,34
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	909
	444113,61
	1347796,09
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	910
	444136,25
	1347777,56
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	911
	444136,78
	1347778,17
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	912
	444137,09
	1347777,93
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	913
	444153,22
	1347800,66
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	Обозначе-ние характер-ных точек границ
	Координаты, м
	Метод определения координат характерной точки
	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Мt), м
	Описание обозначения точки на местности
(при наличии)

	
	X
	Y
	
	
	

	914
	444169,57
	1347824,07
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	915
	444179,06
	1347838,81
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	916
	444174,88
	1347842,05
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	917
	444195,51
	1347869,58
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	918
	444213,31
	1347893,71
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	919
	444212,74
	1347894,15
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	920
	444192,17
	1347909,72
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	921
	444171,43
	1347925,95
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	922
	444156,46
	1347937,99
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	923
	444158,97
	1347941,11
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	924
	444173,89
	1347929,10
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	925
	444194,58
	1347912,91
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	926
	444213,59
	1347898,53
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	927
	444223,22
	1347911,37
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	928
	444234,53
	1347926,34
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	929
	444206,48
	1347947,73
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	930
	444182,26
	1347966,26
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	Обозначе-ние характер-ных точек границ
	Координаты, м
	Метод определения координат характерной точки
	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Мt), м
	Описание обозначения точки на местности
(при наличии)

	
	X
	Y
	
	
	

	931
	444175,28
	1347971,41
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	932
	444169,89
	1347975,43
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	933
	444159,05
	1347983,61
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	934
	444148,50
	1347991,66
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	935
	444146,75
	1347993,08
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	936
	444146,32
	1347993,36
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	937
	444148,53
	1347996,69
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	938
	444149,12
	1347996,30
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	939
	444150,97
	1347994,80
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	940
	444161,46
	1347986,80
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	941
	444172,29
	1347978,63
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	942
	444176,07
	1347975,81
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	943
	444178,12
	1347978,54
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	944
	444181,32
	1347976,13
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	945
	444179,28
	1347973,43
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	946
	444184,69
	1347969,44
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	947
	444206,05
	1347953,09
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	Обозначе-ние характер-ных точек границ
	Координаты, м
	Метод определения координат характерной точки
	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Мt), м
	Описание обозначения точки на местности
(при наличии)

	
	X
	Y
	
	
	

	948
	444207,79
	1347955,61
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	949
	444211,08
	1347953,33
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	950
	444209,80
	1347951,48
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	951
	444210,90
	1347950,48
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	952
	444210,41
	1347949,76
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	953
	444234,81
	1347931,16
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	954
	444237,21
	1347934,34
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	955
	444240,40
	1347931,93
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	956
	444237,99
	1347928,74
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	957
	444240,12
	1347927,10
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	958
	444226,42
	1347908,97
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	959
	444216,75
	1347896,08
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	960
	444218,81
	1347894,44
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	961
	444198,71
	1347867,18
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	962
	444180,44
	1347842,80
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	963
	444184,40
	1347839,72
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	964
	444172,89
	1347821,84
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	Обозначе-ние характер-ных точек границ
	Координаты, м
	Метод определения координат характерной точки
	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Мt), м
	Описание обозначения точки на местности
(при наличии)

	
	X
	Y
	
	
	

	965
	444156,48
	1347798,35
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	966
	444139,72
	1347774,72
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	967
	444149,70
	1347766,57
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	968
	444148,03
	1347764,51
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	969
	444154,82
	1347759,73
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	970
	444155,81
	1347761,20
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	971
	444159,13
	1347758,96
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	972
	444158,09
	1347757,43
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	973
	444176,34
	1347744,62
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	974
	444177,15
	1347745,83
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	975
	444180,48
	1347743,60
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	976
	444179,62
	1347742,32
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	977
	444189,60
	1347735,32
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	978
	444199,97
	1347728,11
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	979
	444202,57
	1347731,49
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	980
	444205,74
	1347729,05
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	981
	444211,73
	1347724,36
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	Обозначе-ние характер-ных точек границ
	Координаты, м
	Метод определения координат характерной точки
	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Мt), м
	Описание обозначения точки на местности
(при наличии)

	
	X
	Y
	
	
	

	982
	444216,82
	1347720,50
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	983
	444217,05
	1347720,83
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	984
	444220,35
	1347718,57
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	985
	444220,01
	1347718,08
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	986
	444228,40
	1347711,73
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	987
	444234,65
	1347706,67
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	988
	444252,78
	1347692,95
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	989
	444258,27
	1347700,16
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	990
	444261,45
	1347697,74
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	991
	444255,97
	1347690,54
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	992
	444272,82
	1347677,84
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	993
	444283,27
	1347669,93
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	994
	444283,69
	1347670,49
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	995
	444286,88
	1347668,08
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	996
	444286,47
	1347667,53
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	997
	444290,10
	1347664,83
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	998
	444309,65
	1347649,89
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	Обозначе-ние характер-ных точек границ
	Координаты, м
	Метод определения координат характерной точки
	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Мt), м
	Описание обозначения точки на местности
(при наличии)

	
	X
	Y
	
	
	

	999
	444317,41
	1347643,76
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	1000
	444325,67
	1347637,69
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	1001
	444326,26
	1347638,54
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	1002
	444329,55
	1347636,26
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	1003
	444328,87
	1347635,28
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	1004
	444331,07
	1347633,59
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	1005
	444343,59
	1347623,76
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	1006
	444342,87
	1347622,59
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	1007
	444352,68
	1347615,01
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	1008
	444353,70
	1347616,36
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	1009
	444356,88
	1347613,93
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	1010
	444355,87
	1347612,61
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	1011
	444360,53
	1347609,18
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	1012
	444361,87
	1347608,22
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	1013
	444362,69
	1347609,35
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	1014
	444365,93
	1347607,01
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	1015
	444365,09
	1347605,85
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	Обозначе-ние характер-ных точек границ
	Координаты, м
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	Y
	
	
	

	1016
	444375,31
	1347598,19
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	1017
	444382,92
	1347592,43
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	1018
	444399,30
	1347580,66
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	1019
	444412,15
	1347570,68
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	1020
	444413,69
	1347572,69
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	1021
	444416,87
	1347570,26
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	1022
	444415,31
	1347568,22
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	1023
	444432,81
	1347554,50
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	1024
	444433,87
	1347555,90
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	1025
	444437,06
	1347553,49
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	1026
	444435,97
	1347552,04
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	1027
	444456,72
	1347536,10
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	1028
	444457,33
	1347536,95
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	1029
	444460,56
	1347534,59
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	1030
	444459,89
	1347533,66
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	1031
	444473,43
	1347523,24
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	1032
	444474,16
	1347524,24
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	Обозначе-ние характер-ных точек границ
	Координаты, м
	Метод определения координат характерной точки
	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Мt), м
	Описание обозначения точки на местности
(при наличии)

	
	X
	Y
	
	
	

	1033
	444477,40
	1347521,90
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	1034
	444476,60
	1347520,79
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	1035
	444480,59
	1347517,70
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	1036
	444497,93
	1347504,31
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	1037
	444510,96
	1347494,27
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	1038
	444512,17
	1347495,70
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	1039
	444515,22
	1347493,11
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	1040
	444514,11
	1347491,81
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	1041
	444530,49
	1347478,86
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	1042
	444542,09
	1347469,81
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	1043
	444561,49
	1347454,92
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	1044
	444561,97
	1347454,55
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	1045
	444567,68
	1347461,99
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	1046
	444585,76
	1347486,01
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	1047
	444596,37
	1347499,51
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	1048
	444587,90
	1347506,88
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	1049
	444593,72
	1347514,12
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	Обозначе-ние характер-ных точек границ
	Координаты, м
	Метод определения координат характерной точки
	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Мt), м
	Описание обозначения точки на местности
(при наличии)

	
	X
	Y
	
	
	

	1050
	444600,40
	1347521,90
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	1051
	444576,35
	1347541,34
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	1052
	444570,60
	1347546,17
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	1053
	444545,54
	1347568,39
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	1054
	444539,00
	1347574,18
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	1055
	444534,13
	1347578,50
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	1056
	444535,00
	1347579,66
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	1057
	444526,90
	1347586,16
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	1058
	444513,74
	1347596,56
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	1059
	444487,74
	1347617,65
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	1060
	444481,53
	1347622,79
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	1061
	444455,64
	1347644,36
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	1062
	444424,89
	1347670,26
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	1063
	444423,38
	1347668,35
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	1064
	444412,30
	1347677,12
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	1065
	444404,89
	1347682,88
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	1066
	444388,99
	1347695,41
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	Обозначе-ние характер-ных точек границ
	Координаты, м
	Метод определения координат характерной точки
	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Мt), м
	Описание обозначения точки на местности
(при наличии)

	
	X
	Y
	
	
	

	1067
	444365,23
	1347714,41
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	1068
	444364,43
	1347714,93
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	1069
	444362,21
	1347712,22
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	1070
	444354,55
	1347717,79
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	1071
	444346,58
	1347723,69
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	1072
	444327,16
	1347739,04
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	1073
	444307,02
	1347754,99
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	1074
	444309,50
	1347758,13
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	1075
	444329,64
	1347742,18
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	1076
	444347,44
	1347728,10
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	1077
	444350,47
	1347732,05
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	1078
	444353,64
	1347729,62
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	1079
	444350,62
	1347725,68
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	1080
	444356,91
	1347721,03
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	1081
	444361,51
	1347717,68
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	1082
	444363,62
	1347720,24
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	1083
	444367,58
	1347717,65
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	Обозначе-ние характер-ных точек границ
	Координаты, м
	Метод определения координат характерной точки
	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Мt), м
	Описание обозначения точки на местности
(при наличии)

	
	X
	Y
	
	
	

	1084
	444391,47
	1347698,55
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	1085
	444405,76
	1347687,28
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	1086
	444406,42
	1347688,13
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	1087
	444409,59
	1347685,69
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	1088
	444408,91
	1347684,82
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	1089
	444414,79
	1347680,26
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	1090
	444422,72
	1347673,98
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	1091
	444424,30
	1347675,99
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	1092
	444456,66
	1347648,73
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	1093
	444468,99
	1347663,78
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	1094
	444503,71
	1347706,32
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	1095
	444507,58
	1347711,01
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	1096
	444506,13
	1347712,25
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	1097
	444522,63
	1347732,55
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	1098
	444523,92
	1347734,14
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	1099
	444504,25
	1347750,07
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	1100
	444488,62
	1347762,64
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	Обозначе-ние характер-ных точек границ
	Координаты, м
	Метод определения координат характерной точки
	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Мt), м
	Описание обозначения точки на местности
(при наличии)

	
	X
	Y
	
	
	

	1101
	444483,66
	1347766,66
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	1102
	444460,87
	1347785,58
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	1103
	444455,52
	1347789,88
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	1104
	444430,97
	1347810,17
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	1105
	444425,82
	1347814,18
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	1106
	444401,90
	1347833,52
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	1107
	444395,10
	1347838,89
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	1108
	444397,81
	1347841,84
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	1109
	444400,96
	1347839,36
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	1110
	444404,37
	1347836,66
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	1111
	444428,33
	1347817,29
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	1112
	444433,47
	1347813,29
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	1113
	444458,07
	1347792,97
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	1114
	444463,37
	1347788,69
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	1115
	444486,21
	1347769,74
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	1116
	444491,14
	1347765,74
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	1117
	444506,76
	1347753,19
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	Обозначе-ние характер-ных точек границ
	Координаты, м
	Метод определения координат характерной точки
	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Мt), м
	Описание обозначения точки на местности
(при наличии)

	
	X
	Y
	
	
	

	1118
	444526,47
	1347737,23
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	1119
	444539,99
	1347753,46
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	1120
	444560,15
	1347775,76
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	1121
	444555,35
	1347780,39
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	1122
	444554,49
	1347781,49
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	1123
	444528,85
	1347802,17
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	1124
	444515,66
	1347812,98
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	1125
	444515,45
	1347813,14
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	1126
	444500,63
	1347824,93
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	1127
	444489,25
	1347834,43
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	1128
	444475,80
	1347845,13
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	1129
	444462,47
	1347855,93
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	1130
	444462,30
	1347856,27
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	1131
	444450,26
	1347865,96
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	1132
	444437,93
	1347875,99
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	1133
	444437,62
	1347876,20
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	1134
	444434,94
	1347878,42
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	Обозначе-ние характер-ных точек границ
	Координаты, м
	Метод определения координат характерной точки
	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Мt), м
	Описание обозначения точки на местности
(при наличии)

	
	X
	Y
	
	
	

	1135
	444437,49
	1347881,50
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	1136
	444440,02
	1347879,41
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	1137
	444440,32
	1347879,21
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	1138
	444452,77
	1347869,08
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	1139
	444465,49
	1347858,84
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	1140
	444465,66
	1347858,49
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	1141
	444478,29
	1347848,26
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	1142
	444491,81
	1347837,50
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	1143
	444503,12
	1347828,06
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	1144
	444517,87
	1347816,33
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	1145
	444518,14
	1347816,12
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	1146
	444531,36
	1347805,28
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	1147
	444557,35
	1347784,32
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	1148
	444558,33
	1347783,08
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	1149
	444562,99
	1347778,57
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	1150
	444563,32
	1347778,86
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	1151
	444576,93
	1347767,99
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	Обозначе-ние характер-ных точек границ
	Координаты, м
	Метод определения координат характерной точки
	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Мt), м
	Описание обозначения точки на местности
(при наличии)

	
	X
	Y
	
	
	

	1152
	444582,16
	1347763,60
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	1153
	444602,95
	1347746,91
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	1154
	444603,35
	1347746,66
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	1155
	444616,88
	1347735,36
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	1156
	444629,34
	1347725,38
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	1157
	444629,75
	1347725,06
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	1158
	444636,47
	1347719,33
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	1159
	444643,41
	1347713,59
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	1160
	444641,50
	1347711,05
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	1161
	444642,79
	1347710,10
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	1162
	444644,56
	1347712,26
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	1163
	444655,54
	1347703,55
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	1164
	444655,83
	1347703,29
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	1165
	444667,87
	1347693,21
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	1166
	444672,73
	1347689,45
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	1167
	444681,85
	1347682,12
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	1168
	444682,12
	1347681,96
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	Обозначе-ние характер-ных точек границ
	Координаты, м
	Метод определения координат характерной точки
	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Мt), м
	Описание обозначения точки на местности
(при наличии)

	
	X
	Y
	
	
	

	1169
	444695,44
	1347670,98
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	1170
	444708,10
	1347660,86
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	1171
	444708,35
	1347660,68
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	1172
	444720,95
	1347650,59
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	1173
	444734,20
	1347639,90
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	1174
	444734,39
	1347639,73
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	1175
	444737,04
	1347637,62
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	1176
	444734,54
	1347634,49
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	1177
	444731,84
	1347636,65
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	1178
	444731,64
	1347636,82
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	1179
	444718,46
	1347647,46
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	1180
	444705,95
	1347657,48
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	1181
	444705,70
	1347657,65
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	1182
	444692,90
	1347667,89
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	1183
	444679,79
	1347678,69
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	1184
	444679,55
	1347678,84
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	1185
	444670,28
	1347686,29
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	Обозначе-ние характер-ных точек границ
	Координаты, м
	Метод определения координат характерной точки
	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Мt), м
	Описание обозначения точки на местности
(при наличии)

	
	X
	Y
	
	
	

	1186
	444665,36
	1347690,09
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	1187
	444653,21
	1347700,27
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	1188
	444652,97
	1347700,49
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	1189
	444645,16
	1347706,68
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	1190
	444643,50
	1347704,65
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	1191
	444639,16
	1347707,80
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	1192
	444635,96
	1347710,33
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	1193
	444637,92
	1347712,94
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	1194
	444633,88
	1347716,29
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	1195
	444627,23
	1347721,95
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	1196
	444626,83
	1347722,26
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	1197
	444614,32
	1347732,29
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	1198
	444601,01
	1347743,41
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	1199
	444600,64
	1347743,64
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	1200
	444579,59
	1347760,54
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	1201
	444574,44
	1347764,87
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	1202
	444563,55
	1347773,56
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	Обозначе-ние характер-ных точек границ
	Координаты, м
	Метод определения координат характерной точки
	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Мt), м
	Описание обозначения точки на местности
(при наличии)

	
	X
	Y
	
	
	

	1203
	444543,01
	1347750,83
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	1204
	444528,29
	1347733,17
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	1205
	444527,00
	1347731,58
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	1206
	444539,50
	1347721,55
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	1207
	444539,73
	1347721,37
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	1208
	444555,96
	1347708,08
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	1209
	444565,59
	1347700,24
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	1210
	444565,83
	1347700,07
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	1211
	444592,00
	1347678,83
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	1212
	444592,21
	1347678,66
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	1213
	444601,06
	1347671,30
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	1214
	444644,12
	1347635,87
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	1215
	444644,56
	1347635,56
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	1216
	444646,12
	1347634,41
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	1217
	444644,58
	1347632,77
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	1218
	444643,35
	1347633,92
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	1219
	444642,18
	1347632,34
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	Обозначе-ние характер-ных точек границ
	Координаты, м
	Метод определения координат характерной точки
	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Мt), м
	Описание обозначения точки на местности
(при наличии)

	
	X
	Y
	
	
	

	1220
	444641,96
	1347632,50
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	1221
	444641,72
	1347632,67
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	1222
	444598,50
	1347668,23
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	1223
	444589,71
	1347675,54
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	1224
	444589,48
	1347675,73
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	1225
	444563,42
	1347696,88
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	1226
	444563,17
	1347697,05
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	1227
	444553,43
	1347704,99
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	1228
	444537,25
	1347718,23
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	1229
	444537,00
	1347718,43
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	1230
	444524,48
	1347728,48
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	1231
	444511,70
	1347712,76
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	1232
	444513,18
	1347711,50
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	1233
	444506,81
	1347703,79
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	1234
	444472,08
	1347661,25
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	1235
	444459,73
	1347646,16
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	1236
	444464,89
	1347641,86
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	Обозначе-ние характер-ных точек границ
	Координаты, м
	Метод определения координат характерной точки
	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Мt), м
	Описание обозначения точки на местности
(при наличии)

	
	X
	Y
	
	
	

	1237
	444484,07
	1347625,87
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	1238
	444488,71
	1347622,04
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	1239
	444492,11
	1347626,32
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	1240
	444495,24
	1347623,83
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	1241
	444491,80
	1347619,51
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	1242
	444514,69
	1347600,93
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	1243
	444515,22
	1347601,57
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	1244
	444518,31
	1347599,04
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	1245
	444517,82
	1347598,44
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	1246
	444529,40
	1347589,29
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	1247
	444540,53
	1347580,36
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	1248
	444539,54
	1347579,05
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	1249
	444540,19
	1347578,47
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	1250
	444541,31
	1347579,69
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	1251
	444544,25
	1347576,98
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	1252
	444543,18
	1347575,82
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	1253
	444548,19
	1347571,38
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	Обозначе-ние характер-ных точек границ
	Координаты, м
	Метод определения координат характерной точки
	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Мt), м
	Описание обозначения точки на местности
(при наличии)

	
	X
	Y
	
	
	

	1254
	444573,22
	1347549,20
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	1255
	444578,87
	1347544,45
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	1256
	444604,84
	1347523,43
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	1257
	444614,63
	1347514,89
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	1258
	444627,55
	1347505,11
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	1259
	444642,75
	1347494,34
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	1260
	444653,62
	1347486,24
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	1261
	444654,01
	1347486,78
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	1262
	444657,25
	1347484,44
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	1263
	444656,85
	1347483,88
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	1264
	444667,45
	1347476,28
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	1265
	444667,92
	1347476,92
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	1266
	444671,16
	1347474,57
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	1267
	444670,67
	1347473,90
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	1268
	444687,44
	1347461,05
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	1269
	444687,74
	1347461,44
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	1270
	444690,93
	1347459,02
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	Обозначе-ние характер-ных точек границ
	Координаты, м
	Метод определения координат характерной точки
	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Мt), м
	Описание обозначения точки на местности
(при наличии)

	
	X
	Y
	
	
	

	1271
	444690,61
	1347458,60
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	1272
	444692,52
	1347457,12
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	1273
	444690,05
	1347453,96
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	1274
	444686,60
	1347456,66
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	1275
	444666,71
	1347471,89
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	1276
	444652,85
	1347481,82
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	1277
	444640,44
	1347491,08
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	1278
	444625,19
	1347501,89
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	1279
	444612,11
	1347511,78
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	1280
	444603,47
	1347519,32
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	1281
	444596,79
	1347511,57
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	1282
	444593,43
	1347507,37
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	1283
	444601,87
	1347500,03
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	1284
	444588,96
	1347483,60
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	1285
	444570,86
	1347459,55
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	1286
	444565,27
	1347452,28
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	1287
	444571,23
	1347448,70
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	Обозначе-ние характер-ных точек границ
	Координаты, м
	Метод определения координат характерной точки
	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Мt), м
	Описание обозначения точки на местности
(при наличии)

	
	X
	Y
	
	
	

	1288
	444580,40
	1347441,68
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	1289
	444580,68
	1347442,09
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	1290
	444583,97
	1347439,82
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	1291
	444583,58
	1347439,24
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	1292
	444591,91
	1347432,89
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	1293
	444617,15
	1347414,23
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	1294
	444617,49
	1347414,73
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	1295
	444620,81
	1347412,51
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	1296
	444620,37
	1347411,85
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	1297
	444642,52
	1347395,48
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	1298
	444642,96
	1347396,05
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	1299
	444646,14
	1347393,64
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	1300
	444645,74
	1347393,10
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	1301
	444653,20
	1347387,58
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	1302
	444665,93
	1347378,20
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	1303
	444668,69
	1347375,94
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	1304
	444679,03
	1347387,54
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	Обозначе-ние характер-ных точек границ
	Координаты, м
	Метод определения координат характерной точки
	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Мt), м
	Описание обозначения точки на местности
(при наличии)

	
	X
	Y
	
	
	

	1305
	444691,73
	1347401,96
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	1306
	444705,70
	1347417,65
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	1307
	444751,02
	1347468,48
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	1308
	444755,68
	1347473,59
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	1309
	444749,85
	1347478,85
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	1310
	444756,58
	1347486,71
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	1311
	444763,58
	1347494,95
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	1312
	444767,74
	1347499,67
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	1313
	444761,95
	1347504,47
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	1314
	444773,10
	1347517,20
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	1315
	444776,11
	1347514,56
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	1316
	444767,67
	1347504,92
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	1317
	444770,29
	1347502,74
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	1318
	444770,77
	1347503,34
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	1319
	444774,01
	1347500,81
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	1320
	444773,46
	1347500,11
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	1321
	444766,63
	1347492,36
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	Обозначе-ние характер-ных точек границ
	Координаты, м
	Метод определения координат характерной точки
	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Мt), м
	Описание обозначения точки на местности
(при наличии)

	
	X
	Y
	
	
	

	1322
	444759,62
	1347484,11
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	1323
	444755,42
	1347479,21
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	1324
	444761,34
	1347473,86
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	1325
	444754,01
	1347465,82
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	1326
	444746,71
	1347457,63
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	1327
	444747,14
	1347457,27
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	1328
	444744,53
	1347454,23
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	1329
	444744,05
	1347454,65
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	1330
	444710,04
	1347416,51
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	1331
	444711,22
	1347415,49
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	1332
	444708,61
	1347412,46
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	1333
	444707,38
	1347413,52
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	1334
	444694,74
	1347399,32
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	1335
	444683,37
	1347386,41
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	1336
	444684,71
	1347385,26
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	1337
	444682,11
	1347382,22
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	1338
	444680,71
	1347383,42
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	Обозначе-ние характер-ных точек границ
	Координаты, м
	Метод определения координат характерной точки
	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Мt), м
	Описание обозначения точки на местности
(при наличии)

	
	X
	Y
	
	
	

	1339
	444670,40
	1347371,84
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	1340
	444666,18
	1347367,11
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	1341
	444663,92
	1347368,86
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	1342
	444655,06
	1347359,43
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	1343
	444643,74
	1347347,15
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	1344
	444645,33
	1347345,91
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	1
	444642,87
	1347342,75
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	1345
	444665,67
	1347372,55
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	1346
	444666,02
	1347372,95
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	1347
	444663,48
	1347375,04
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	1348
	444650,83
	1347384,36
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	1349
	444589,53
	1347429,67
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	1350
	444579,64
	1347437,22
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	1351
	444568,98
	1347445,39
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	1352
	444561,18
	1347450,07
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	1353
	444559,00
	1347451,79
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	1354
	444539,65
	1347466,63
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	Обозначе-ние характер-ных точек границ
	Координаты, м
	Метод определения координат характерной точки
	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Мt), м
	Описание обозначения точки на местности
(при наличии)

	
	X
	Y
	
	
	

	1355
	444528,03
	1347475,71
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	1356
	444510,01
	1347489,95
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	1357
	444495,49
	1347501,14
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	1358
	444478,15
	1347514,54
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	1359
	444472,62
	1347518,81
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	1360
	444455,90
	1347531,68
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	1361
	444431,96
	1347550,08
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	1362
	444411,29
	1347566,29
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	1363
	444396,90
	1347577,45
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	1364
	444380,58
	1347589,19
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	1365
	444372,89
	1347595,00
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	1366
	444361,12
	1347603,82
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	1367
	444358,19
	1347605,94
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	1368
	444351,86
	1347610,59
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	1369
	444337,57
	1347621,63
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	1370
	444338,31
	1347622,82
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	1371
	444328,60
	1347630,45
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	Обозначе-ние характер-ных точек границ
	Координаты, м
	Метод определения координат характерной точки
	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Мt), м
	Описание обозначения точки на местности
(при наличии)

	
	X
	Y
	
	
	

	1372
	444324,92
	1347633,27
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	1373
	444314,99
	1347640,58
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	1374
	444307,17
	1347646,75
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	1375
	444287,67
	1347661,65
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	1376
	444282,47
	1347665,52
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	1377
	444270,41
	1347674,65
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	1378
	444251,96
	1347688,56
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	1379
	444232,19
	1347703,52
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	1380
	444225,93
	1347708,58
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	1381
	444209,31
	1347721,17
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	1382
	444204,57
	1347724,84
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	1383
	444202,19
	1347721,68
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	1384
	444199,24
	1347723,74
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	1385
	444187,32
	1347732,03
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	1386
	444154,19
	1347755,28
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	1387
	444142,24
	1347763,71
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	1388
	444144,09
	1347765,99
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	Обозначе-ние характер-ных точек границ
	Координаты, м
	Метод определения координат характерной точки
	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Мt), м
	Описание обозначения точки на местности
(при наличии)

	
	X
	Y
	
	
	

	1389
	444135,23
	1347773,23
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	1390
	444111,08
	1347793,00
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	1391
	444104,21
	1347798,52
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	1392
	444105,99
	1347801,18
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	1393
	444089,17
	1347814,88
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	1394
	444058,77
	1347837,63
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	1395
	444038,94
	1347851,97
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	1396
	444020,23
	1347865,50
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	1397
	443972,17
	1347900,72
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	1398
	443958,37
	1347910,95
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	1399
	443920,28
	1347834,85
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	1400
	443935,91
	1347822,09
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	1401
	443956,50
	1347805,22
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	1402
	443967,31
	1347796,93
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	1403
	443983,69
	1347784,57
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	1404
	443981,47
	1347778,78
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	1405
	443972,14
	1347755,65
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	Обозначе-ние характер-ных точек границ
	Координаты, м
	Метод определения координат характерной точки
	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Мt), м
	Описание обозначения точки на местности
(при наличии)

	
	X
	Y
	
	
	

	1406
	443967,41
	1347743,94
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	1407
	443962,05
	1347742,37
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	1408
	443948,53
	1347707,99
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	1409
	443950,71
	1347701,73
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	1410
	443950,36
	1347701,61
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	1411
	443944,49
	1347686,43
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	1412
	443964,24
	1347672,25
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	1413
	443987,31
	1347656,38
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	1414
	443989,37
	1347654,89
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	1415
	443993,89
	1347658,45
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	1416
	443995,16
	1347660,34
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	1417
	444009,60
	1347648,28
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	1418
	444022,40
	1347638,40
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	1419
	444033,26
	1347629,81
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	1420
	444044,96
	1347620,49
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	1421
	444038,74
	1347608,19
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	1422
	444071,30
	1347584,53
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	Обозначе-ние характер-ных точек границ
	Координаты, м
	Метод определения координат характерной точки
	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Мt), м
	Описание обозначения точки на местности
(при наличии)

	
	X
	Y
	
	
	

	1423
	444072,53
	1347586,05
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	1424
	444084,42
	1347577,51
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	1425
	444085,01
	1347578,38
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	1426
	444088,32
	1347576,13
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	1427
	444087,66
	1347575,17
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	1428
	444104,20
	1347563,08
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	1429
	444104,60
	1347563,51
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	1430
	444106,68
	1347562,09
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	1431
	444107,69
	1347563,42
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	1432
	444110,87
	1347561,00
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	1433
	444109,67
	1347559,42
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	1434
	444118,66
	1347553,60
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	1435
	444132,36
	1347543,02
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	1436
	444152,46
	1347527,27
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	1437
	444160,88
	1347520,58
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	1438
	444164,60
	1347525,28
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	1439
	444167,74
	1347522,80
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	Обозначе-ние характер-ных точек границ
	Координаты, м
	Метод определения координат характерной точки
	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Мt), м
	Описание обозначения точки на местности
(при наличии)

	
	X
	Y
	
	
	

	1440
	444164,05
	1347518,14
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	1441
	444181,40
	1347505,11
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	1442
	444182,60
	1347506,78
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	1443
	444185,85
	1347504,44
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	1444
	444184,63
	1347502,74
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	1445
	444193,54
	1347496,36
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	1446
	444203,75
	1347489,09
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	1447
	444210,91
	1347483,79
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	1448
	444211,93
	1347485,36
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	1449
	444215,29
	1347483,19
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	1450
	444214,12
	1347481,38
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	1451
	444223,56
	1347474,15
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	1452
	444244,45
	1347457,27
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	1453
	444263,26
	1347442,10
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	1454
	444268,46
	1347438,06
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	1455
	444269,50
	1347439,36
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	1456
	444272,62
	1347436,86
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	Обозначе-ние характер-ных точек границ
	Координаты, м
	Метод определения координат характерной точки
	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Мt), м
	Описание обозначения точки на местности
(при наличии)

	
	X
	Y
	
	
	

	1457
	444271,63
	1347435,63
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	1458
	444284,25
	1347426,06
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	1459
	444293,62
	1347418,94
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	1460
	444294,06
	1347419,51
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	1461
	444297,23
	1347417,06
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	1462
	444296,80
	1347416,51
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	1463
	444321,04
	1347397,73
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	1464
	444337,34
	1347385,29
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	1465
	444338,48
	1347387,02
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	1466
	444341,82
	1347384,81
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	1467
	444340,55
	1347382,89
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	1468
	444341,87
	1347381,92
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	1469
	444345,02
	1347386,25
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	1470
	444347,44
	1347389,74
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	1471
	444347,46
	1347389,99
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	1472
	444351,11
	1347395,28
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	1473
	444348,68
	1347397,38
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	Обозначе-ние характер-ных точек границ
	Координаты, м
	Метод определения координат характерной точки
	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Мt), м
	Описание обозначения точки на местности
(при наличии)

	
	X
	Y
	
	
	

	1474
	444351,64
	1347402,24
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	1475
	444355,06
	1347400,17
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	1476
	444353,86
	1347398,19
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	1477
	444356,44
	1347395,96
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	1478
	444351,36
	1347388,60
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	1479
	444351,34
	1347388,34
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	1480
	444348,30
	1347383,97
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	1481
	444345,07
	1347379,52
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	1482
	444349,20
	1347376,37
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	1483
	444363,35
	1347365,69
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	1484
	444375,93
	1347356,41
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	1485
	444377,47
	1347355,30
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	1486
	444378,57
	1347356,84
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	1487
	444381,82
	1347354,51
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	1488
	444380,70
	1347352,95
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	1489
	444394,22
	1347343,05
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	1490
	444412,02
	1347330,02
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	Обозначе-ние характер-ных точек границ
	Координаты, м
	Метод определения координат характерной точки
	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Мt), м
	Описание обозначения точки на местности
(при наличии)

	
	X
	Y
	
	
	

	1491
	444431,90
	1347315,09
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	1492
	444439,34
	1347309,60
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	1493
	444440,55
	1347311,35
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	1494
	444443,84
	1347309,08
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	1495
	444442,56
	1347307,22
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	1496
	444455,96
	1347297,41
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	1497
	444461,58
	1347293,16
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	1498
	444462,90
	1347294,99
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	1499
	444466,15
	1347292,65
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	1500
	444464,78
	1347290,75
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	1501
	444482,34
	1347277,63
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	1502
	444507,16
	1347259,02
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	1503
	444509,70
	1347257,11
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	1504
	444512,52
	1347260,38
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	1505
	444517,51
	1347266,26
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	1506
	444519,23
	1347264,43
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	1507
	444529,55
	1347275,83
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	Обозначе-ние характер-ных точек границ
	Координаты, м
	Метод определения координат характерной точки
	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Мt), м
	Описание обозначения точки на местности
(при наличии)

	
	X
	Y
	
	
	

	1508
	444539,52
	1347267,37
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	1509
	444553,24
	1347283,52
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	1510
	444563,38
	1347295,45
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	1511
	444560,95
	1347297,57
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	1512
	444567,13
	1347306,51
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	1513
	444569,85
	1347310,82
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	1514
	444557,58
	1347320,18
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	1515
	444543,21
	1347330,71
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	1516
	444534,41
	1347337,11
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	1517
	444535,24
	1347338,34
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	1518
	444529,20
	1347343,29
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	1519
	444512,98
	1347356,62
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	1520
	444515,52
	1347359,71
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	1521
	444531,74
	1347346,38
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	1522
	444540,59
	1347339,12
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	1523
	444539,89
	1347338,08
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	1524
	444545,58
	1347333,94
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	Обозначе-ние характер-ных точек границ
	Координаты, м
	Метод определения координат характерной точки
	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Мt), м
	Описание обозначения точки на местности
(при наличии)

	
	X
	Y
	
	
	

	1525
	444560,00
	1347323,36
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	1526
	444575,19
	1347311,79
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	1527
	444570,46
	1347304,30
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	1528
	444566,53
	1347298,62
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	1529
	444569,57
	1347295,86
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	1530
	444578,92
	1347287,32
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	1531
	444582,61
	1347284,13
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	1532
	444588,26
	1347291,08
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	1533
	444596,36
	1347301,42
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	1534
	444596,93
	1347300,91
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	1535
	444604,66
	1347309,49
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	1536
	444603,15
	1347310,71
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	1537
	444586,30
	1347323,55
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	1538
	444575,04
	1347331,10
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	1539
	444566,58
	1347336,88
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	1540
	444550,91
	1347347,53
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	1541
	444532,26
	1347360,51
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	Обозначе-ние характер-ных точек границ
	Координаты, м
	Метод определения координат характерной точки
	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Мt), м
	Описание обозначения точки на местности
(при наличии)

	
	X
	Y
	
	
	

	1542
	444524,06
	1347366,38
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	1543
	444512,98
	1347374,39
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	1544
	444515,96
	1347378,84
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	1545
	444510,83
	1347382,95
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	1546
	444507,98
	1347385,05
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	1547
	444507,30
	1347384,26
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	1548
	444504,34
	1347386,43
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	1549
	444493,70
	1347394,91
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	1550
	444486,09
	1347400,34
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	1551
	444469,87
	1347412,29
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	1552
	444456,10
	1347422,88
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	1553
	444447,09
	1347429,78
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	1554
	444437,62
	1347437,01
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	1555
	444431,42
	1347441,64
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	1556
	444385,46
	1347476,85
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	1557
	444367,73
	1347489,87
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	1558
	444359,92
	1347495,78
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	Обозначе-ние характер-ных точек границ
	Координаты, м
	Метод определения координат характерной точки
	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Мt), м
	Описание обозначения точки на местности
(при наличии)

	
	X
	Y
	
	
	

	1559
	444347,60
	1347505,04
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	1560
	444327,99
	1347519,59
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	1561
	444315,54
	1347528,76
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	1562
	444291,32
	1347546,96
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	1563
	444279,02
	1347556,71
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	1564
	444267,53
	1347565,41
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	1565
	444247,39
	1347580,81
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	1566
	444243,22
	1347584,01
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	1567
	444234,58
	1347590,63
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	1568
	444229,19
	1347594,83
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	1569
	444223,26
	1347599,36
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	1570
	444219,56
	1347602,13
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	1571
	444199,30
	1347617,78
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	1572
	444186,90
	1347627,26
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	1573
	444170,61
	1347639,77
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	1574
	444153,22
	1347653,21
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	1575
	444146,97
	1347658,06
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	Обозначе-ние характер-ных точек границ
	Координаты, м
	Метод определения координат характерной точки
	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Мt), м
	Описание обозначения точки на местности
(при наличии)

	
	X
	Y
	
	
	

	1576
	444128,42
	1347672,47
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	1577
	444111,26
	1347685,70
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	1578
	444113,71
	1347688,87
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	1579
	444130,87
	1347675,63
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	1580
	444147,81
	1347662,46
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	1581
	444149,60
	1347664,83
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	1582
	444152,80
	1347662,43
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	1583
	444150,97
	1347660,01
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	1584
	444155,67
	1347656,37
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	1585
	444171,46
	1347644,17
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	1586
	444173,66
	1347647,04
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	1587
	444176,83
	1347644,61
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	1588
	444174,63
	1347641,73
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	1589
	444189,33
	1347630,44
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	1590
	444200,20
	1347622,13
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	1591
	444202,41
	1347624,81
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	1592
	444205,50
	1347622,26
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	Обозначе-ние характер-ных точек границ
	Координаты, м
	Метод определения координат характерной точки
	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Мt), м
	Описание обозначения точки на местности
(при наличии)

	
	X
	Y
	
	
	

	1593
	444203,37
	1347619,69
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	1594
	444211,61
	1347613,33
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	1595
	444211,90
	1347613,71
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	1596
	444215,09
	1347611,29
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	1597
	444214,77
	1347610,88
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	1598
	444221,95
	1347605,33
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	1599
	444224,11
	1347603,72
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	1600
	444226,21
	1347606,38
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	1601
	444229,35
	1347603,90
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	1602
	444227,31
	1347601,30
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	1603
	444231,65
	1347597,99
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	1604
	444235,47
	1347595,01
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	1605
	444236,69
	1347596,51
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	1606
	444239,80
	1347594,00
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	1607
	444238,64
	1347592,56
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	1608
	444245,65
	1347587,18
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	1609
	444248,25
	1347585,19
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	Обозначе-ние характер-ных точек границ
	Координаты, м
	Метод определения координат характерной точки
	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Мt), м
	Описание обозначения точки на местности
(при наличии)

	
	X
	Y
	
	
	

	1610
	444250,31
	1347587,83
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	1611
	444253,46
	1347585,36
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	1612
	444251,42
	1347582,76
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	1613
	444269,95
	1347568,60
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	1614
	444281,50
	1347559,84
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	1615
	444293,76
	1347550,13
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	1616
	444316,40
	1347533,12
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	1617
	444317,84
	1347534,87
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	1618
	444320,93
	1347532,34
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	1619
	444319,61
	1347530,73
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	1620
	444330,37
	1347522,80
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	1621
	444350,00
	1347508,24
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	1622
	444360,74
	1347500,17
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	1623
	444361,65
	1347501,37
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	1624
	444364,84
	1347498,95
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	1625
	444363,93
	1347497,76
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	1626
	444370,10
	1347493,10
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	Обозначе-ние характер-ных точек границ
	Координаты, м
	Метод определения координат характерной точки
	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Мt), м
	Описание обозначения точки на местности
(при наличии)

	
	X
	Y
	
	
	

	1627
	444376,55
	1347488,36
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	1628
	444377,33
	1347489,36
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	1629
	444380,47
	1347486,89
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	1630
	444379,77
	1347485,99
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	1631
	444387,90
	1347480,02
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	1632
	444421,38
	1347454,37
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	1633
	444422,35
	1347455,77
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	1634
	444425,64
	1347453,49
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	1635
	444424,56
	1347451,93
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	1636
	444433,81
	1347444,84
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	1637
	444438,41
	1347441,41
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	1638
	444439,03
	1347442,28
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	1639
	444442,27
	1347439,93
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	1640
	444441,60
	1347439,00
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	1641
	444449,51
	1347432,96
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	1642
	444456,94
	1347427,28
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	1643
	444462,38
	1347434,45
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	Обозначе-ние характер-ных точек границ
	Координаты, м
	Метод определения координат характерной точки
	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Мt), м
	Описание обозначения точки на местности
(при наличии)

	
	X
	Y
	
	
	

	1644
	444465,57
	1347432,04
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	1645
	444460,11
	1347424,84
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	1646
	444472,24
	1347415,51
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	1647
	444488,42
	1347403,60
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	1648
	444496,11
	1347398,10
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	1649
	444505,15
	1347390,90
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	1650
	444505,52
	1347391,43
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	1651
	444507,16
	1347390,26
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	1652
	444507,35
	1347390,48
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	1653
	444513,27
	1347386,12
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	1654
	444521,33
	1347379,67
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	1655
	444518,45
	1347375,37
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	1656
	444524,73
	1347370,82
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	1657
	444526,42
	1347373,27
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	1658
	444529,71
	1347371,00
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	1659
	444527,98
	1347368,49
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	1660
	444534,54
	1347363,80
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	Обозначе-ние характер-ных точек границ
	Координаты, м
	Метод определения координат характерной точки
	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Мt), м
	Описание обозначения точки на местности
(при наличии)

	
	X
	Y
	
	
	

	1661
	444551,54
	1347351,96
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	1662
	444552,84
	1347353,80
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	1663
	444556,11
	1347351,50
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	1664
	444554,84
	1347349,69
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	1665
	444568,84
	1347340,18
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	1666
	444577,27
	1347334,42
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	1667
	444586,91
	1347327,95
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	1668
	444587,73
	1347329,20
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	1669
	444591,06
	1347326,99
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	1670
	444590,16
	1347325,63
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	1671
	444605,62
	1347313,85
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	1672
	444607,31
	1347312,49
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	1673
	444611,35
	1347317,16
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	1674
	444627,47
	1347335,03
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	1675
	444639,30
	1347348,25
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	1676
	444652,13
	1347362,14
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	1677
	444663,49
	1347374,24
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	Обозначе-ние характер-ных точек границ
	Координаты, м
	Метод определения координат характерной точки
	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Мt), м
	Описание обозначения точки на местности
(при наличии)

	
	X
	Y
	
	
	

	1345
	444665,67
	1347372,55
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-



















































ПРИЛОЖЕНИЕ 7
к приказу министерства
имущественных отношений
Самарской области
от 30.07.2024 № 1540

Границы охранной зоны существующей газораспределительной сети 
«ШГРП - 343 в с. Ягодное»
	Местоположение охранной зоны:
Самарская область, муниципальный район Ставропольский, сельское поселение Ягодное, с. Ягодное


	Система координат МСК-63, зона 1

	Сведения о характерных точках границ объекта

	Обозначе-ние характер-ных точек границ
	Координаты, м
	Метод определения координат характерной точки
	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Мt), м
	Описание обозначения точки на местности
(при наличии)

	
	X
	Y
	
	
	

	1
	432743,68
	1300384,48
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	2
	432722,22
	1300380,16
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	3
	432718,14
	1300400,40
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	4
	432739,60
	1300404,72
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	1
	432743,68
	1300384,48
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-























ПРИЛОЖЕНИЕ 8
к приказу министерства
имущественных отношений
Самарской области
от 30.07.2024 № 1540

Границы охранной зоны существующей газораспределительной сети 
«Газопровод низкого давления по улицам Грачева – Садовая, Грачева –Кооперативная, Первомайская, Полевая, Красноармейская, Грачева –Калинина, Набережная, Советская, с. Ягодное»

	Местоположение охранной зоны:
Самарская область, муниципальный район Ставропольский, сельское поселение Ягодное, с. Ягодное

	Система координат МСК-63, зона 1

	Сведения о характерных точках границ объекта

	Обозначе-ние характер-ных точек границ
	Координаты, м
	Метод определения координат характерной точки
	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Мt), м
	Описание обозначения точки на местности
(при наличии)

	
	X
	Y
	
	
	

	1
	434052,94
	1300921,68
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	2
	434047,87
	1300948,19
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	3
	434033,80
	1301021,04
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	4
	434019,03
	1301018,53
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	5
	434015,08
	1301040,94
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	6
	434005,17
	1301098,34
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	7
	434000,33
	1301127,63
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	8
	433995,68
	1301156,59
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	9
	433993,43
	1301169,48
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	10
	433991,40
	1301182,17
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	11
	433986,42
	1301213,72
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	12
	433980,80
	1301248,47
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	Обозначе-ние характер-ных точек границ
	Координаты, м
	Метод определения координат характерной точки
	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Мt), м
	Описание обозначения точки на местности
(при наличии)

	
	X
	Y
	
	
	

	13
	433978,89
	1301260,03
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	14
	433977,43
	1301269,97
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	15
	433977,20
	1301272,05
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	16
	433975,24
	1301272,09
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	17
	433961,45
	1301359,90
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	18
	433957,16
	1301386,47
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	19
	433954,23
	1301404,45
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	20
	433958,17
	1301405,09
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	21
	433960,56
	1301390,47
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	22
	433998,92
	1301393,64
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	23
	434040,15
	1301396,96
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	24
	434088,16
	1301400,46
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	25
	434088,45
	1301396,47
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	26
	434040,44
	1301392,97
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	27
	433999,24
	1301389,65
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	28
	433962,03
	1301386,58
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	29
	433962,02
	1301385,39
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	Обозначе-ние характер-ных точек границ
	Координаты, м
	Метод определения координат характерной точки
	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Мt), м
	Описание обозначения точки на местности
(при наличии)

	
	X
	Y
	
	
	

	30
	433961,41
	1301385,25
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	31
	433965,40
	1301360,54
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	32
	433978,67
	1301276,02
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	33
	433980,80
	1301275,98
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	34
	433981,40
	1301270,47
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	35
	433982,85
	1301260,61
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	36
	433984,75
	1301249,12
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	37
	433990,37
	1301214,36
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	38
	433995,35
	1301182,79
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	39
	433997,38
	1301170,12
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	40
	433999,62
	1301157,27
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	41
	434004,28
	1301128,27
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	42
	434009,12
	1301099,00
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	43
	434019,02
	1301041,62
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	44
	434022,27
	1301023,14
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	45
	434036,98
	1301025,64
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	46
	434051,80
	1300948,94
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	Обозначе-ние характер-ных точек границ
	Координаты, м
	Метод определения координат характерной точки
	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Мt), м
	Описание обозначения точки на местности
(при наличии)

	
	X
	Y
	
	
	

	47
	434056,87
	1300922,43
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	1
	434052,94
	1300921,68
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	48
	433197,67
	1300408,05
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	49
	433179,15
	1300405,43
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	50
	433164,34
	1300403,24
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	51
	433163,75
	1300407,20
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	52
	433178,56
	1300409,38
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	53
	433193,03
	1300411,43
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	54
	433189,61
	1300431,36
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	55
	433193,55
	1300432,03
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	48
	433197,67
	1300408,05
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	56
	433084,70
	1300140,58
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	57
	433007,91
	1300125,62
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	58
	433012,61
	1300101,35
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	59
	433039,00
	1300105,87
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	60
	433064,65
	1300110,11
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	61
	433066,25
	1300110,48
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	Обозначе-ние характер-ных точек границ
	Координаты, м
	Метод определения координат характерной точки
	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Мt), м
	Описание обозначения точки на местности
(при наличии)

	
	X
	Y
	
	
	

	62
	433067,14
	1300106,58
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	63
	433065,42
	1300106,18
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	64
	433039,68
	1300101,93
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	65
	433011,36
	1300097,08
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	66
	432970,72
	1300089,95
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	67
	432905,39
	1300078,59
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	68
	432901,53
	1300105,71
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	69
	432875,27
	1300101,14
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	70
	432806,52
	1300087,00
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	71
	432789,80
	1300083,19
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	72
	432765,26
	1300077,95
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	73
	432755,78
	1300113,74
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	74
	432748,86
	1300140,84
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	75
	432747,81
	1300140,72
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	76
	432734,33
	1300195,07
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	77
	432727,24
	1300193,92
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	78
	432719,36
	1300236,66
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	Обозначе-ние характер-ных точек границ
	Координаты, м
	Метод определения координат характерной точки
	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Мt), м
	Описание обозначения точки на местности
(при наличии)

	
	X
	Y
	
	
	

	79
	432714,06
	1300266,56
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	80
	432708,64
	1300297,64
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	81
	432701,69
	1300343,45
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	82
	432695,69
	1300383,69
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	83
	432725,45
	1300389,06
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	84
	432725,11
	1300391,32
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	85
	432720,78
	1300418,00
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	86
	432718,84
	1300431,54
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	87
	432688,46
	1300424,46
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	88
	432679,95
	1300469,79
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	89
	432676,28
	1300489,06
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	90
	432669,44
	1300536,26
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	91
	432662,84
	1300576,84
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	92
	432656,37
	1300616,56
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	93
	432645,73
	1300677,35
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	94
	432649,66
	1300678,09
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	95
	432660,31
	1300617,25
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	Обозначе-ние характер-ных точек границ
	Координаты, м
	Метод определения координат характерной точки
	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Мt), м
	Описание обозначения точки на местности
(при наличии)

	
	X
	Y
	
	
	

	96
	432666,79
	1300577,48
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	97
	432673,39
	1300536,90
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	98
	432680,22
	1300489,72
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	99
	432683,88
	1300470,54
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	100
	432691,63
	1300429,30
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	101
	432722,18
	1300436,43
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	102
	432724,45
	1300420,60
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	103
	432759,44
	1300426,63
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	104
	432796,97
	1300433,05
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	105
	432835,58
	1300439,80
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	106
	432842,99
	1300440,57
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	107
	432861,62
	1300442,97
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	108
	432890,43
	1300448,14
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	109
	432891,14
	1300444,20
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	110
	432862,13
	1300439,00
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	111
	432843,40
	1300436,59
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	112
	432836,13
	1300435,83
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	Обозначе-ние характер-ных точек границ
	Координаты, м
	Метод определения координат характерной точки
	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Мt), м
	Описание обозначения точки на местности
(при наличии)

	
	X
	Y
	
	
	

	113
	432797,65
	1300429,11
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	114
	432760,12
	1300422,68
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	115
	432725,06
	1300416,65
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	116
	432728,73
	1300393,97
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	117
	432729,64
	1300394,14
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	118
	432730,37
	1300390,20
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	119
	432729,35
	1300390,01
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	120
	432729,39
	1300389,74
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	121
	432755,05
	1300394,02
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	122
	432776,97
	1300397,59
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	123
	432814,08
	1300403,95
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	124
	432844,24
	1300409,38
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	125
	432884,55
	1300416,56
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	126
	432900,97
	1300418,74
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	127
	432906,61
	1300384,78
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	128
	432916,54
	1300333,20
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	129
	432924,39
	1300292,60
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	Обозначе-ние характер-ных точек границ
	Координаты, м
	Метод определения координат характерной точки
	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Мt), м
	Описание обозначения точки на местности
(при наличии)

	
	X
	Y
	
	
	

	130
	432928,26
	1300271,92
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	131
	432924,33
	1300271,19
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	132
	432920,47
	1300291,85
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	133
	432912,61
	1300332,45
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	134
	432902,68
	1300384,08
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	135
	432897,66
	1300414,27
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	136
	432885,16
	1300412,61
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	137
	432844,95
	1300405,44
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	138
	432814,75
	1300400,00
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	139
	432777,61
	1300393,65
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	140
	432755,71
	1300390,07
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	141
	432728,06
	1300385,47
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	142
	432700,22
	1300380,44
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	143
	432705,65
	1300344,05
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	144
	432712,58
	1300298,33
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	145
	432718,00
	1300267,26
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	146
	432723,30
	1300237,38
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	Обозначе-ние характер-ных точек границ
	Координаты, м
	Метод определения координат характерной точки
	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Мt), м
	Описание обозначения точки на местности
(при наличии)

	
	X
	Y
	
	
	

	147
	432730,47
	1300198,50
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	148
	432737,32
	1300199,61
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	149
	432750,79
	1300145,30
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	150
	432762,11
	1300147,27
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	151
	432763,60
	1300140,10
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	152
	432753,75
	1300137,86
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	153
	432759,65
	1300114,77
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	154
	432768,15
	1300082,66
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	155
	432788,97
	1300087,10
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	156
	432805,63
	1300090,90
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	157
	432874,52
	1300105,07
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	158
	432902,84
	1300110,00
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	159
	432912,44
	1300111,97
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	160
	432945,70
	1300117,71
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	161
	432946,38
	1300113,77
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	162
	432913,18
	1300108,04
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	163
	432905,46
	1300106,45
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	Обозначе-ние характер-ных точек границ
	Координаты, м
	Метод определения координат характерной точки
	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Мt), м
	Описание обозначения точки на местности
(при наличии)

	
	X
	Y
	
	
	

	164
	432908,77
	1300083,23
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	165
	432970,04
	1300093,89
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	166
	433008,67
	1300100,67
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	167
	433003,22
	1300128,78
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	168
	433083,94
	1300144,51
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	56
	433084,70
	1300140,58
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	169
	433138,02
	1300402,16
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	170
	433123,97
	1300398,61
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	171
	433122,11
	1300398,08
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	172
	433121,58
	1300399,95
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	173
	433117,19
	1300413,96
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	174
	433116,76
	1300413,85
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	175
	433114,49
	1300421,14
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	176
	433107,62
	1300446,95
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	177
	433106,78
	1300451,11
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	178
	433081,13
	1300446,27
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	179
	433068,58
	1300445,20
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	Обозначе-ние характер-ных точек границ
	Координаты, м
	Метод определения координат характерной точки
	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Мt), м
	Описание обозначения точки на местности
(при наличии)

	
	X
	Y
	
	
	

	180
	433034,23
	1300438,94
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	181
	432939,63
	1300422,17
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	182
	432921,76
	1300419,47
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	183
	432921,87
	1300418,61
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	184
	432921,32
	1300418,49
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	185
	432925,22
	1300396,26
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	186
	432932,30
	1300356,63
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	187
	432946,54
	1300359,21
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	188
	432955,86
	1300308,78
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	189
	432960,36
	1300283,16
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	190
	432964,94
	1300255,68
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	191
	432960,99
	1300255,04
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	192
	432956,42
	1300282,50
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	193
	432951,92
	1300308,08
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	194
	432943,33
	1300354,56
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	195
	432929,07
	1300351,97
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	196
	432921,28
	1300395,56
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	Обозначе-ние характер-ных точек границ
	Координаты, м
	Метод определения координат характерной точки
	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Мt), м
	Описание обозначения точки на местности
(при наличии)

	
	X
	Y
	
	
	

	197
	432916,72
	1300421,59
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	198
	432916,99
	1300421,65
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	199
	432911,54
	1300451,41
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	200
	432906,67
	1300481,22
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	201
	432903,10
	1300505,09
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	202
	432894,67
	1300560,55
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	203
	432891,26
	1300580,07
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	204
	432888,65
	1300597,31
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	205
	432879,94
	1300639,77
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	206
	432873,75
	1300677,96
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	207
	432867,41
	1300715,84
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	208
	432865,40
	1300725,69
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	209
	432861,80
	1300746,48
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	210
	432857,99
	1300764,18
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	211
	432851,71
	1300798,30
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	212
	432842,30
	1300852,31
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	213
	432838,29
	1300873,58
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	Обозначе-ние характер-ных точек границ
	Координаты, м
	Метод определения координат характерной точки
	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Мt), м
	Описание обозначения точки на местности
(при наличии)

	
	X
	Y
	
	
	

	214
	432833,21
	1300911,40
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	215
	432827,16
	1300944,85
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	216
	432820,33
	1300983,08
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	217
	432815,51
	1301017,48
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	218
	432812,81
	1301037,23
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	219
	432822,32
	1301044,01
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	220
	432832,07
	1301045,85
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	221
	432869,20
	1301052,48
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	222
	432919,10
	1301061,57
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	223
	432927,61
	1301063,14
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	224
	432928,26
	1301059,20
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	225
	432919,81
	1301057,63
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	226
	432869,90
	1301048,55
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	227
	432832,81
	1301041,92
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	228
	432823,92
	1301040,24
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	229
	432817,10
	1301035,38
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	230
	432819,47
	1301018,04
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	Обозначе-ние характер-ных точек границ
	Координаты, м
	Метод определения координат характерной точки
	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Мt), м
	Описание обозначения точки на местности
(при наличии)

	
	X
	Y
	
	
	

	231
	432824,28
	1300983,71
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	232
	432831,09
	1300945,56
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	233
	432837,16
	1300912,02
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	234
	432842,24
	1300874,22
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	235
	432846,25
	1300853,00
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	236
	432855,64
	1300799,03
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	237
	432861,92
	1300764,96
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	238
	432865,32
	1300749,13
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	239
	432889,60
	1300752,99
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	240
	432918,70
	1300757,54
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	241
	432960,00
	1300764,20
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	242
	432988,93
	1300769,32
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	243
	433024,41
	1300775,62
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	244
	433064,62
	1300782,31
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	245
	433059,74
	1300817,24
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	246
	433053,90
	1300855,15
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	247
	433049,88
	1300876,55
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	Обозначе-ние характер-ных точек границ
	Координаты, м
	Метод определения координат характерной точки
	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Мt), м
	Описание обозначения точки на местности
(при наличии)

	
	X
	Y
	
	
	

	248
	433050,52
	1300876,57
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	249
	433049,31
	1300882,76
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	250
	433048,90
	1300882,70
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	251
	433044,84
	1300903,52
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	252
	433039,08
	1300936,75
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	253
	433033,70
	1300967,68
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	254
	433028,85
	1300996,08
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	255
	433022,76
	1301031,33
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	256
	433017,42
	1301061,41
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	257
	433021,36
	1301062,11
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	258
	433026,70
	1301032,02
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	259
	433032,79
	1300996,76
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	260
	433037,64
	1300968,37
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	261
	433043,02
	1300937,44
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	262
	433048,76
	1300904,28
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	263
	433052,11
	1300887,14
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	264
	433052,52
	1300887,19
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	Обозначе-ние характер-ных точек границ
	Координаты, м
	Метод определения координат характерной точки
	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Мt), м
	Описание обозначения точки на местности
(при наличии)

	
	X
	Y
	
	
	

	265
	433055,34
	1300872,75
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	266
	433054,66
	1300872,73
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	267
	433057,84
	1300855,83
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	268
	433063,70
	1300817,80
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	269
	433069,12
	1300779,00
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	270
	433025,11
	1300771,68
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	271
	432989,62
	1300765,38
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	272
	432960,63
	1300760,25
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	273
	432919,32
	1300753,59
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	274
	432890,23
	1300749,04
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	275
	432866,08
	1300745,20
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	276
	432869,33
	1300726,43
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	277
	432871,35
	1300716,53
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	278
	432877,70
	1300678,59
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	279
	432883,87
	1300640,49
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	280
	432892,58
	1300598,02
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	281
	432895,20
	1300580,76
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	Обозначе-ние характер-ных точек границ
	Координаты, м
	Метод определения координат характерной точки
	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Мt), м
	Описание обозначения точки на местности
(при наличии)

	
	X
	Y
	
	
	

	282
	432898,62
	1300561,15
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	283
	432907,05
	1300505,68
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	284
	432910,61
	1300481,87
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	285
	432915,51
	1300452,10
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	286
	432937,45
	1300455,94
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	287
	433006,89
	1300467,69
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	288
	433028,11
	1300471,65
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	289
	433047,84
	1300475,99
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	290
	433058,31
	1300478,50
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	291
	433070,67
	1300484,40
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	292
	433072,39
	1300480,79
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	293
	433059,65
	1300474,71
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	294
	433048,70
	1300472,08
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	295
	433028,90
	1300467,72
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	296
	433007,55
	1300463,75
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	297
	432938,14
	1300452,00
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	298
	432916,22
	1300448,06
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	Обозначе-ние характер-ных точек границ
	Координаты, м
	Метод определения координат характерной точки
	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Мt), м
	Описание обозначения точки на местности
(при наличии)

	
	X
	Y
	
	
	

	299
	432920,75
	1300423,37
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	300
	432938,98
	1300426,12
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	301
	433033,53
	1300442,88
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	302
	433068,06
	1300449,17
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	303
	433080,59
	1300450,24
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	304
	433109,92
	1300455,78
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	305
	433111,51
	1300447,87
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	306
	433118,33
	1300422,25
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	307
	433119,46
	1300418,63
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	308
	433119,89
	1300418,73
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	309
	433124,83
	1300402,95
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	310
	433137,05
	1300406,04
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	169
	433138,02
	1300402,16
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	311
	432883,29
	1300530,14
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	312
	432879,36
	1300529,39
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	313
	432871,65
	1300569,61
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	314
	432864,57
	1300615,43
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	Обозначе-ние характер-ных точек границ
	Координаты, м
	Метод определения координат характерной точки
	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Мt), м
	Описание обозначения точки на местности
(при наличии)

	
	X
	Y
	
	
	

	315
	432860,24
	1300641,14
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	316
	432853,30
	1300682,26
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	317
	432848,11
	1300712,59
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	318
	432851,99
	1300713,23
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	319
	432857,24
	1300682,93
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	320
	432864,19
	1300641,81
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	321
	432868,52
	1300616,04
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	322
	432875,60
	1300570,29
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	311
	432883,29
	1300530,14
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	323
	433299,90
	1300817,60
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	324
	433258,45
	1300810,32
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	325
	433222,33
	1300803,87
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	326
	433122,35
	1300786,51
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	327
	433105,17
	1300783,80
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	328
	433109,44
	1300758,31
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	329
	433105,50
	1300757,65
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	330
	433101,18
	1300783,38
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	Обозначе-ние характер-ных точек границ
	Координаты, м
	Метод определения координат характерной точки
	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Мt), м
	Описание обозначения точки на местности
(при наличии)

	
	X
	Y
	
	
	

	331
	433094,72
	1300782,34
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	332
	433086,94
	1300824,08
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	333
	433079,80
	1300863,89
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	334
	433074,89
	1300894,48
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	335
	433067,61
	1300939,40
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	336
	433061,47
	1300974,73
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	337
	433053,61
	1301018,31
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	338
	433047,29
	1301057,66
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	339
	433042,90
	1301080,86
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	340
	433066,39
	1301085,56
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	341
	433107,85
	1301094,47
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	342
	433140,46
	1301101,21
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	343
	433190,06
	1301109,44
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	344
	433237,96
	1301117,94
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	345
	433238,66
	1301114,00
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	346
	433190,76
	1301105,50
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	347
	433141,19
	1301097,27
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	Обозначе-ние характер-ных точек границ
	Координаты, м
	Метод определения координат характерной точки
	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Мt), м
	Описание обозначения точки на местности
(при наличии)

	
	X
	Y
	
	
	

	348
	433108,66
	1301090,56
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	349
	433067,23
	1301081,65
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	350
	433047,56
	1301077,72
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	351
	433051,23
	1301058,35
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	352
	433057,56
	1301018,94
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	353
	433065,40
	1300975,43
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	354
	433071,55
	1300940,08
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	355
	433078,84
	1300895,12
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	356
	433083,75
	1300864,52
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	357
	433090,87
	1300824,78
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	358
	433097,94
	1300786,91
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	359
	433102,51
	1300787,64
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	360
	433121,73
	1300790,46
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	361
	433221,64
	1300807,81
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	362
	433257,75
	1300814,25
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	363
	433295,29
	1300820,85
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	364
	433291,40
	1300843,45
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	Обозначе-ние характер-ных точек границ
	Координаты, м
	Метод определения координат характерной точки
	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Мt), м
	Описание обозначения точки на местности
(при наличии)

	
	X
	Y
	
	
	

	365
	433284,79
	1300882,20
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	366
	433280,99
	1300906,55
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	367
	433268,56
	1300978,09
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	368
	433261,69
	1301016,36
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	369
	433259,58
	1301026,09
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	370
	433263,49
	1301026,94
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	371
	433265,62
	1301017,14
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	372
	433272,50
	1300978,77
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	373
	433284,94
	1300907,17
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	374
	433288,73
	1300882,87
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	375
	433295,35
	1300844,13
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	323
	433299,90
	1300817,60
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	376
	433106,53
	1300513,54
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	377
	433097,48
	1300499,12
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	378
	433094,24
	1300493,53
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	379
	433090,78
	1300495,54
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	380
	433094,05
	1300501,19
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	Обозначе-ние характер-ных точек границ
	Координаты, м
	Метод определения координат характерной точки
	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Мt), м
	Описание обозначения точки на местности
(при наличии)

	
	X
	Y
	
	
	

	381
	433102,48
	1300514,61
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	382
	433102,30
	1300518,86
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	383
	433100,99
	1300558,05
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	384
	433098,14
	1300578,24
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	385
	433092,76
	1300614,17
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	386
	433087,87
	1300645,52
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	387
	433082,34
	1300678,71
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	388
	433074,15
	1300725,09
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	389
	433070,18
	1300748,12
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	390
	433074,13
	1300748,80
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	391
	433078,09
	1300725,77
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	392
	433086,28
	1300679,40
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	393
	433091,82
	1300646,17
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	394
	433096,71
	1300614,78
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	395
	433102,10
	1300578,83
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	396
	433104,98
	1300558,40
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	397
	433106,29
	1300519,00
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	Обозначе-ние характер-ных точек границ
	Координаты, м
	Метод определения координат характерной точки
	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Мt), м
	Описание обозначения точки на местности
(при наличии)

	
	X
	Y
	
	
	

	376
	433106,53
	1300513,54
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	398
	432349,96
	1300994,45
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	399
	432348,40
	1300994,22
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	400
	432348,43
	1300993,99
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	401
	432346,44
	1300993,74
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	402
	432344,46
	1300993,50
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	403
	432343,95
	1300997,61
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	404
	432345,28
	1300997,80
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	405
	432340,13
	1301025,99
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	406
	432331,47
	1301072,73
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	407
	432327,22
	1301096,71
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	408
	432326,35
	1301096,54
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	409
	432325,59
	1301100,47
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	410
	432326,50
	1301100,65
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	411
	432323,65
	1301116,02
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	412
	432320,32
	1301135,26
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	413
	432305,41
	1301133,10
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	Обозначе-ние характер-ных точек границ
	Координаты, м
	Метод определения координат характерной точки
	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Мt), м
	Описание обозначения точки на местности
(при наличии)

	
	X
	Y
	
	
	

	414
	432301,35
	1301132,71
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	415
	432301,35
	1301133,14
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	416
	432300,30
	1301132,98
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	417
	432296,35
	1301132,36
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	418
	432295,52
	1301136,27
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	419
	432305,33
	1301137,82
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	420
	432305,33
	1301137,11
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	421
	432321,71
	1301139,50
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	422
	432323,60
	1301139,74
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	423
	432343,52
	1301142,20
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	424
	432344,02
	1301138,23
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	425
	432324,28
	1301135,79
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	426
	432327,59
	1301116,74
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	427
	432330,80
	1301099,41
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	428
	432335,40
	1301073,46
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	429
	432344,06
	1301026,71
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	398
	432349,96
	1300994,45
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-


ПРИЛОЖЕНИЕ 9
к приказу министерства
имущественных отношений
Самарской области
[bookmark: _GoBack]от 30.07.2024 № 1540

Границы охранной зоны существующей газораспределительной сети 
«Газопровод высокого давления на полигон от с. Ташелка до ответвления на с. В. Сускан»

	Местоположение охранной зоны:
Самарская область, муниципальный район Ставропольский, сельское поселение  Ташелка

	Система координат МСК-63, зона 1

	Сведения о характерных точках границ объекта

	Обозначе-ние характер-ных точек границ
	Координаты, м
	Метод определения координат характерной точки
	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Мt), м
	Описание обозначения точки на местности
(при наличии)

	
	X
	Y
	
	
	

	1
	454495,10
	1327862,46
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	2
	454493,53
	1327862,92
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	3
	454491,13
	1327863,50
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	4
	454490,89
	1327862,53
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	5
	454482,25
	1327864,69
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	6
	454441,70
	1327875,06
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	7
	454271,52
	1327912,33
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	8
	454131,27
	1327943,61
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	9
	454048,13
	1327957,08
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	10
	454015,71
	1327961,49
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	11
	453987,03
	1327964,26
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	12
	453879,34
	1327961,29
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	Обозначе-ние характер-ных точек границ
	Координаты, м
	Метод определения координат характерной точки
	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Мt), м
	Описание обозначения точки на местности
(при наличии)

	
	X
	Y
	
	
	

	13
	453767,02
	1327950,88
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	14
	453700,84
	1327944,35
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	15
	453644,28
	1327937,76
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	16
	453635,10
	1327936,63
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	17
	453621,89
	1327979,92
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	18
	453607,66
	1328025,86
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	19
	453600,67
	1328048,63
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	20
	453601,63
	1328048,93
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	21
	453601,06
	1328050,65
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	22
	453604,85
	1328051,91
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	23
	453605,46
	1328050,10
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	24
	453606,41
	1328050,39
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	25
	453613,39
	1328027,64
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	26
	453627,63
	1327981,67
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	27
	453639,37
	1327943,20
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	28
	453643,58
	1327943,72
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	29
	453700,20
	1327950,32
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	Обозначе-ние характер-ных точек границ
	Координаты, м
	Метод определения координат характерной точки
	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Мt), м
	Описание обозначения точки на местности
(при наличии)

	
	X
	Y
	
	
	

	30
	453766,47
	1327956,85
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	31
	453878,98
	1327967,28
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	32
	453987,24
	1327970,26
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	33
	454016,40
	1327967,45
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	34
	454049,01
	1327963,01
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	35
	454132,41
	1327949,50
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	36
	454272,81
	1327918,19
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	37
	454443,09
	1327880,90
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	38
	454483,70
	1327870,51
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	39
	454492,35
	1327868,35
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	40
	454492,10
	1327867,38
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	41
	454494,56
	1327866,79
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	42
	454496,23
	1327866,30
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-

	1
	454495,10
	1327862,46
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.1
	-











