
ПОЛОЖЕНИЕ

О ТЕРРИТОРИАЛЬНОМ ПЛАНИРОВАНИИ 

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЯГОДНОЕ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА СТАВРОПОЛЬСКИЙ 

САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

1. Общие положения

1.1. В соответствии с градостроительным законодательством Генеральный план сельского поселения Ягодное муниципального района Ставропольский Самарской области (далее – Генеральный план) является документом территориального планирования муниципального образования. Генеральным планом определено, исходя из совокупности социальных, экономических, экологических и иных факторов, назначение территорий сельского поселения Ягодное муниципального района Ставропольский Самарской области в целях обеспечения их устойчивого развития, развития инженерной, транспортной и социальной инфраструктур, обеспечения учета интересов граждан и их объединений, Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований.

1.2. Генеральный план разработан в соответствии с Конституцией Российской Федерации, Градостроительным кодексом Российской Федерации, Земельным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации», иными федеральными законами и нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами Самарской области, Уставом сельского поселения Ягодное муниципального района Ставропольский Самарской области, иными нормативными правовыми актами муниципального района Ставропольский Самарской области.

1.3. При осуществлении территориального планирования сельского поселения Ягодное учтены интересы Российской Федерации, Самарской области, муниципального района Ставропольский по реализации полномочий федеральных органов государственной власти, органов государственной власти Самарской области и органов местного самоуправления муниципального района Ставропольский, а также необходимость создания благоприятных условий для реализации на территории Самарской области приоритетных национальных проектов, федеральных и областных целевых программ, программ развития муниципального района Ставропольский.

1.4. Генеральный план разработан на основе стратегии социально-экономического развития Самарской области, одобренной постановлением Правительства Самарской области от 12.07.2017 № 441 «О Стратегии социально-экономического развития Самарской области на период до 2030 года», планов и программ комплексного социально-экономического развития муниципального района Ставропольский и сельского поселения Ягодное.

1.5. При подготовке Генерального плана учтены:

стратегии (программы) развития отдельных отраслей экономики, приоритетных национальных проектов, межгосударственных программ, программ социально-экономического развития Самарской области;

планы и программы комплексного социально-экономического развития сельского поселения Ягодное муниципального района Ставропольский Самарской области с учетом программ, принятых в установленном порядке и реализуемых за счет средств федерального бюджета, бюджета Самарской области, бюджета муниципального района Ставропольский, бюджета сельского поселения Ягодное муниципального района Ставропольский Самарской области;

решения органов государственной власти, органов местного самоуправления, иных главных распорядителей средств соответствующих бюджетов, предусматривающие создание на территории сельского поселения Ягодное объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения;

инвестиционные программы субъектов естественных монополий, организаций коммунального комплекса;

сведения, содержащиеся в федеральной государственной информационной системе территориального планирования;

Схема территориального планирования Самарской области, утвержденная постановлением Правительства Самарской области от 13.12.2007 № 261;

Схема территориального планирования муниципального района Ставропольский Самарской области, утвержденная решением Собрания представителей муниципального района Ставропольский Самарской области от 25.02.2010 № 295;

предложения заинтересованных лиц.

1.6. Генеральный план включает:

положение о территориальном планировании сельского поселения Ягодное;

карту границ населённых пунктов, входящих в состав сельского поселения Ягодное муниципального района Ставропольский Самарской области (М 1:25 000);

карту функциональных зон сельского поселения Ягодное муниципального района Ставропольский Самарской области (М 1:25000,      М 1:10000);

карты планируемого размещения объектов местного значения сельского поселения Ягодное муниципального района Ставропольский Самарской области.

1.7. Положение о территориальном планировании сельского поселения Ягодное муниципального района Ставропольский Самарской области включает:

сведения о видах, назначении и наименованиях планируемых для размещения объектов местного значения сельского поселения Ягодное, их основные характеристики, их местоположение (для объектов местного значения, не являющихся линейными объектами, указываются функциональные зоны), а также характеристики зон с особыми условиями использования территорий в случае, если установление таких зон требуется в связи с размещением данных объектов;

параметры функциональных зон, а также сведения о планируемых для размещения в них объектах федерального значения, объектах регионального значения, объектах местного значения муниципального района Ставропольский, объектов местного значения сельского поселения Ягодное, за исключением линейных объектов.

1.8. Карты планируемого размещения объектов местного значения сельского поселения Ягодное включают:

карта планируемого размещения объектов местного значения сельского поселения Ягодное муниципального района Ставропольский Самарской области (М 1:10000); 

карта планируемого размещения объектов транспортной инфраструктуры местного значения сельского поселения Ягодное муниципального района Ставропольский Самарской области (М 1:10000);

карта планируемого размещения объектов инженерной инфраструктуры местного значения сельского поселения Ягодное муниципального района Ставропольский Самарской области (М 1:10000).

1.9. На картах планируемого размещения объектов местного значения сельского поселения Ягодное отображаются планируемые для размещения объекты местного значения – объекты капитального строительства, иные объекты, территории, которые необходимы для осуществления органами местного самоуправления сельского поселения Ягодное полномочий по вопросам местного значения сельского поселения и в пределах переданных государственных полномочий в соответствии с федеральными законами, законами Самарской области, Уставом сельского поселения Ягодное и оказывают существенное влияние на социально-экономическое развитие сельского поселения Ягодное.

1.10. Виды объектов местного значения сельского поселения Ягодное, отображенные на картах планируемого размещения объектов местного значения сельского поселения Ягодное, соответствуют требованиям части 2.1 статьи 5 Закона Самарской области от 12.07.2006 № 90-ГД «О градостроительной деятельности на территории Самарской области».

 1.11. Реализация Генерального плана осуществляется путем выполнения мероприятий, которые предусмотрены программами социально-экономического развития и целевыми программами, утверждаемыми органами местного самоуправления сельского поселения Ягодное, и реализуемыми за счет средств местного бюджета, или нормативными правовыми актами Администрации сельского поселения Ягодное об установлении отдельных расходных обязательств, или инвестиционными программами организаций коммунального комплекса. Указанные мероприятия могут включать:

1) подготовку и утверждение документации по планировке территории в соответствии с Генеральным планом;

2) принятие в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, решений о резервировании земель, об изъятии, в том числе путем выкупа, земельных участков для муниципальных нужд, о переводе земель или земельных участков из одной категории в другую;

3) создание объектов местного значения сельского поселения Ягодное на основании документации по планировке территории.

1.12. Программы, реализуемые за счет средств бюджета сельского поселения Ягодное,  решения органов местного самоуправления  сельского поселения Ягодное, предусматривающие создание объектов местного значения сельского поселения Ягодное, инвестиционные программы субъектов естественных монополий, организаций коммунального комплекса, принятые до утверждения Генерального плана и предусматривающие создание объектов местного значения сельского поселения  Ягодное, подлежащих в соответствии с частью 2.1 статьи 5 Закона Самарской области от 12.07.2006 № 90-ГД «О градостроительной деятельности на территории Самарской области» отображению в Генеральном плане, но не предусмотренных Генеральным планом, подлежат в двухмесячный срок с даты утверждения Генерального плана приведению в соответствие с Генеральным планом.

1.13. В случае если программы, реализуемые за счет средств бюджета сельского поселения Ягодное, решения органов местного самоуправления  сельского поселения Ягодное, предусматривающие создание объектов местного значения сельского поселения Ягодное, инвестиционные программы субъектов естественных монополий, организаций коммунального комплекса принимаются после утверждения Генерального плана и предусматривают создание объектов местного значения сельского поселения Ягодное, подлежащих в соответствии с частью 2.1 статьи 5 Закона Самарской области от 12.07.2006 № 90-ГД «О градостроительной деятельности на территории Самарской области» отображению в Генеральном плане, но не предусмотренных Генеральным планом, в Генеральный план в пятимесячный срок с даты утверждения таких программ и принятия таких решений вносятся соответствующие изменения.

1.14. Указанные в настоящем Положении характеристики планируемых для размещения объектов местного значения сельского поселения Ягодное (площадь, протяженность, количество мест и иные) являются ориентировочными и подлежат уточнению в документации по планировке территории и в проектной документации на соответствующие объекты.

1.15. Вновь построенные, прошедшие реконструкцию или капитальный ремонт объекты должны соответствовать требованиям доступности для маломобильных групп населения (в том числе инвалидов-колясочников, инвалидов по слуху и зрению).

1.16. Характеристики зон с особыми условиями использования территории планируемых объектов местного значения сельского поселения Ягодное, в случае если установление таких зон требуется в связи с размещением данных объектов, определены в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Размеры санитарно-защитных зон планируемых объектов местного значения сельского поселения Ягодное, являющихся источниками воздействия на среду обитания, определены в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов», утвержденными Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ 
от 25.09.2007 № 74 (далее также – СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03)

Размеры санитарно-защитных зон планируемых объектов местного значения сельского поселения Ягодное, являющихся источниками воздействия на среду обитания, для которых СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 не установлены размеры санитарно-защитной зоны и рекомендуемые разрывы, а также размеры санитарно-защитных зон планируемых объектов местного значения сельского поселения Ягодное I - III класса опасности определяются проектами ориентировочного размера санитарно-защитной зоны соответствующих объектов. 

1.17. Отображение на картах Генерального плана планируемых для размещения объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения муниципального района Ставропольский не определяет их местоположение, а осуществляется в целях определения функциональных зон их размещения. 

1.18. Отображение на картах Генерального плана существующих и планируемых объектов, не являющихся объектами федерального значения, объектами регионального значения, объектами местного значения, осуществляется в информационных целях.

2. Сведения о видах, назначении и наименованиях планируемых для размещения 

объектов местного значения сельского поселения Ягодное муниципального района Ставропольский                           Самарской области, их основные характеристики и местоположение

2.1. Объекты местного значения в сфере физической культуры и массового спорта

	№

п/п
	Назначение и

наименование объекта
	Местоположение

объекта
	Вид работ, который

планируется в целях

размещения объекта
	Срок,

до которого планируется размещение объекта, г.
	Основные характеристики объекта
	Характеристики зон с особыми условиями использования территорий

	
	
	
	
	
	Площадь земельного

участка, га
	Площадь объекта, кв.м
	Иные характеристики
	

	1.
	Физкультурно-оздоровительный комплекс
	село Ягодное, в том числе: 
	строительство
	2020
	
	
	
	Установление зон с особыми условиями использования территорий в связи с размещением объекта не требуется

	
	
	ул. Центральная
	
	
	
	1500
	бассейн
	

	
	
	ул. Советская
	
	
	
	1500
	бассейн
	

	2.
	Плоскостные спортивные сооружения
	село Ягодное, в том числе:
	строительство
	-
	
	
	
	

	
	
	площадка № 2
	
	2020
	0,5
	
	
	

	
	
	площадка № 5
	
	2020
	0,5
	
	
	

	
	
	ул. Ставропольская
	
	2020
	0,5
	
	
	

	
	
	площадка № 3
	
	2020
	0,1
	
	
	

	
	
	площадка № 3
	
	2020
	0,1
	
	
	

	
	
	площадка № 7
	
	2020
	0,5
	
	
	

	3.
	Плоскостное спортивное сооружение и детский игровой комплекс
	село Ягодное, в том числе
	строительство
	2020
	
	
	
	

	
	
	площадка № 1
	
	
	0,5/0,03
	
	
	

	
	
	площадка № 5
	
	
	0,5/0,03
	
	
	

	
	
	площадка № 7
	
	
	0,5/0,03
	
	
	

	4.
	Детский игровой комплекс
	село Ягодное, в том числе 
	строительство
	
	
	
	
	

	
	
	 ул. Энергетиков
	
	2020
	0,03
	
	
	

	
	
	площадка № 3
	
	2020
	0,03
	
	
	

	
	
	площадка № 3
	
	2020
	0,03
	
	
	


2.2. Объекты местного значения в сфере культуры

	№

п/п
	Назначение и

наименование объекта
	Местоположение

объекта
	Вид работ, который

планируется в целях

размещения объекта
	Срок,

до которого планируется размещение объекта, г.
	Основные характеристики объекта
	Характеристики зон с особыми условиями использования территорий (ЗСО)

	
	
	
	
	
	Площадь земельного

участка
	Площадь объекта, кв.м
	Иные характеристики
	

	1.
	Объект культуры 
	село Ягодное, в том числе:
	строительство
	2020
	
	
	
	Установление зон с особыми условиями использования территорий в связи с размещением объекта не требуется



	
	
	площадка № 2
	
	
	
	450 кв.м.
	250 мест
	

	
	
	между ул. 2-я Лесная и ул. Манежная
	
	
	
	450 кв.м.
	250 мест
	

	
	
	площадка № 7
	
	
	
	450 кв.м.
	250 мест
	

	2.
	Здание дома культуры
	село Ягодное на ул. Советская, 63А
	реконструкция
	2025
	
	-
	200 мест
	


2.3. Объекты местного значения в сфере обеспечения первичных мер пожарной безопасности                                                    в границах населенных пунктов

	№

п/п
	Назначение и

наименование объекта
	Местоположение

объекта
	Вид работ, который

планируется в целях

размещения объекта
	Срок,

до которого планируется размещение объекта, г.
	Основные характеристики объекта
	Характеристики зон с особыми условиями использования территорий (ЗСО)

	
	
	
	
	
	Площадь земельного

участка
	Площадь объекта, кв. м
	Иные характеристики
	

	1. 
	Пожарный пирс 
	Село Ягодное, центральный спуск к р. Волга
	строительство
	2022
	-
	150
	-
	Установление зон с особыми условиями использования территорий в связи с размещением объекта не требуется


2.4. Объекты местного значения в сфере электроснабжения

	№

п/п
	Назначение и

наименование объекта
	Местоположение

объекта
	Вид работ, который

планируется в целях

размещения объекта
	Срок,

до которого планируется размещение объекта, г.
	Основные характеристики объекта
	Характеристики зон с особыми условиями использования территорий (ЗСО)

	
	
	
	
	
	Протяженность, км
	Иные характеристики
	

	1.
	Воздушные линии электропередачи
	село Ягодное в том числе:

площадка №1
	Строительство
	2033

 
	11,1
	10кВ

10кВ

 
	В соответствии с Правилами установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон, утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 24.02.2009 № 160, размер охранной зоны – 10 м по обе стороны от крайних проводов (5 м – для линий с самонесущими или изолированными проводами, размещенных в границах населенных пунктов)

	
	
	площадка №2
	
	
	5,8
	
	

	
	
	площадка №3
	
	
	3,1
	
	

	
	
	площадка№4
	
	
	3,1
	
	

	
	
	площадка №5
	
	
	10,1
	
	

	
	
	площадка №6
	
	
	6,4


	
	

	
	
	площадка №7
	
	
	9,2
	
	

	
	
	площадка №8
	
	
	0,2
	
	

	
	
	площадка №9
	
	
	0,4
	
	

	2.
	Комплектные  трансформаторные подстанции
	село Ягодное в том 

числе:
	Строительство

Строительство
	2033

2033
	
	
	В соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 размер санитарно-защитной зоны устанавливается в зависимости от типа (открытые, закрытые), мощности на основании расчетов физического воздействия на атмосферный воздух, а также результатов натурных измерений

	
	
	Площадка №1


	
	
	
	11шт мощностью 160кВА,

8шт мощностью250кВА,

3шт мощностью (2х160)кВА
	

	
	
	Площадка №3


	
	
	
	5шт мощностью 160кВА,

1шт (2х63)кВА
	

	
	
	Площадка №4


	
	
	
	4шт мощностью 160кВА,

2шт мощностью(2х160)кВА, 1шт мощностью40кВА
	

	
	
	Площадка №5


	
	
	
	17шт мощностью160 кВА,

1щт мощностью(2х160) кВА,

1шт мощностью 63 кВА,

2шт мощностью 40 кВА
	

	
	
	Площаадка №6


	
	
	
	10шт мощностью 160 кВА,

3шт мощностью (2х63) кВА,

3шт мощностью 40 кВА
	

	
	
	Площаадка №7


	
	
	
	12шт мощностью 160 кВА,

3 шт мощностью 250 кВА,

1 шт мощностью 2х160 кВА,

6 шт мощностью (2х63) кВА,

2шт мощностью 40 кВА
	

	
	
	Площаадка №8
	
	
	
	2шт мощностью 160 кВА
	

	
	
	Площаадка №9
	
	
	
	1шт мощностью 100 кВА
	


2.5. Объекты местного значения в сфере водоснабжения

	№

п/п
	Назначение и

наименование объекта
	Местоположение

объекта
	Вид работ, который

планируется в целях

размещения объекта
	Срок,

до которого планируется размещение объекта, г.
	Основные характеристики объекта
	Характеристики зон с особыми условиями использования территорий (ЗСО)

	
	
	
	
	
	Протяженность, км
	Иные характеристики
	

	1.
	Сети водопровода


	село Ягодное, в том числе
	строительство
	
	
	-
	В соответствии с СанПиН 2.1.4.1110-02 ширину санитарно-защитной полосы следует принимать по обе стороны от крайних линий водопровода:

при отсутствии грунтовых вод - не менее 10 м при диаметре водоводов до 1000 мм и не менее 20 м при диаметре водоводов более 1000 мм; при наличии грунтовых вод - не менее 50 м вне зависимости от диаметра водоводов.

	
	
	площадка № 1
	
	
	32,85
	
	

	
	
	площадка № 3
	
	
	0,8
	
	

	
	
	площадка № 4
	
	
	8,75
	
	

	
	
	площадка № 5
	
	
	18
	
	

	
	
	площадка № 6, в том числе на ул.Любимая, Успешная, Образцовая, пер.Уникальный от пер. Светлый до пер.Дальний, на пер. Светлый от ул.Раздольная до ул. Родная, на пер. Дальний от ул.Раздольная от ул.Родная
	
	
	6,6
	
	

	
	
	площадка № 7
	
	
	11,05
	
	

	
	
	площадка № 8
	
	
	0,3
	
	

	
	
	площадка № 9
	
	
	1,2
	
	

	2.
	Водозабор
	село Ягодное, в том числе
	строительство
	
	
	
	В соответствии с СанПиН 2.1.4.1110-02 радиус 1-ого пояса ЗСО от 30 до 50 м в зависимости от защищенности подземных вод. Размеры 2-ого и 3-его поясов ЗСО определяются на основании гидрогеологических расчетов

	
	
	площадка № 1
	
	
	
	артезианская скважина, 15 шт Q=100 куб.м/сут
	

	
	
	площадка № 3
	
	
	
	артезианская скважина, 3 шт Q=100 куб.м/сут
	

	
	
	площадка № 4
	
	
	
	артезианская скважина, 4 шт Q=100 куб.м/сут
	

	
	
	площадка № 5
	
	
	
	артезианская скважина, 11 шт Q=100 куб.м/сут
	

	
	
	площадка № 6
	
	
	
	артезианская скважина, 9 шт Q=100 куб.м/сут
	

	
	
	площадка № 7
	
	
	
	артезианская скважина, 

18 шт Q=100 куб.м/сут
	


2.6. Объекты местного значения в сфере водоотведения
	№

п/п
	Назначение и

наименование объекта
	Местоположение

объекта
	Вид работ, который

планируется в целях

размещения объекта
	Срок,

до которого планируется размещение объекта, г.
	Основные характеристики объекта
	Характеристики зон с особыми условиями использования территорий (ЗСО)

	
	
	
	
	
	Протяженность, км
	Иные характеристики
	

	1.
	Канализационные очистные сооружения
	село Ягодное, в том числе:
	строительство
	2020
	
	
	В соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 ориентировочный размер санитарно-защитной зоны объекта – 200 м

	
	
	площадка № 4
	
	
	
	Q=240 м3/сут
	

	
	
	площадка № 5
	
	
	
	Q=960 м3/сут
	

	
	
	площадка № 6
	
	
	
	Q=650 м3/сут
	

	
	
	площадка № 7
	
	
	
	Q=900 м3/сут
	

	2.
	Канализационные сети
	село Ягодное, в том числе:
	строительство
	
	
	
	В соответствии с табл. 15 СП 42.13330 определяется на стадии проекта планировки территории

	
	
	площадка № 4
	
	
	8,5
	
	

	
	
	площадка № 5
	
	
	19
	
	

	
	
	площадка № 6
	
	
	4,15
	
	

	
	
	площадка № 7
	
	
	6,75
	
	

	3.
	Канализационная насосная станция
	село Ягодное, в том числе:
	
	
	
	
	В соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 ориентировочный размер санитарно-защитной зоны объекта – 15 м

	
	
	площадка № 4
	
	
	
	Q=240 м3/сут
	

	
	
	площадка № 5
	
	
	
	Q=500-950 м3/сут, 2 шт.
	

	
	
	площадка № 6
	
	
	
	Q=300-650 м3/сут, 2 шт.
	

	
	
	площадка № 7
	
	
	
	Q=900 м3/сут
	


2.7. Объекты местного значения в сфере газоснабжения

	№

п/п
	Назначение и

наименование объекта
	Местоположение

объекта
	Вид работ, который

планируется в целях

размещения объекта
	Срок,

до которого планируется размещение объекта, г.
	Основные характеристики объекта
	Характеристики зон с особыми условиями использования территорий (ЗСО)

	
	
	
	
	
	Протяженность, км
	Иные характеристики
	

	1.
	Газопровод 
	село Ягодное, в том числе:
	строительство
	-
	
	
	В соответствии с Правилами охраны газораспределительных сетей, утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 20.11.2000 № 878, вдоль трасс наружных газопроводов охранные зоны устанавливаются в виде территории, ограниченной условными линиями, проходящими на расстоянии 2 метров с каждой стороны газопровода; вдоль трасс подземных газопроводов из полиэтиленовых труб при использовании медного провода для обозначения трассы газопровода - в виде территории, ограниченной условными линиями, проходящими на расстоянии 3 метров от газопровода со стороны провода и 2 метров - с противоположной стороны

	
	
	площадка № 1
	
	
	46,45
	P=1,2 МПа  Р=3кПа
	

	
	
	площадка № 2
	
	
	6,5
	P=1,2 МПа  Р=3кПа
	

	
	
	площадка № 3
	
	
	7,35
	P=1,2 МПа  Р=3кПа
	

	
	
	площадка № 4
	
	
	22,250
	P=1,2 МПа  Р=3кПа
	

	
	
	площадка № 5
	
	
	14,250
	P=1,2 МПа  Р=3кПа
	

	
	
	площадка № 6, в том числе на ул.Любимая, Успешная, Образцовая, пер.Уникальный от пер.Светлый до пер.Дальний, на пер.Светлый от ул.Раздольная до ул.Родная, на пер.Дальний от ул.Раздольная до ул.Родная
	
	
	20,4
	P=1,2 МПа  Р=3кПа
	

	
	
	площадка № 7
	
	
	25,2
	P=1,2 МПа  Р=3кПа
	

	
	
	площадка № 8
	
	
	0,5
	Р=3кПа
	

	
	
	площадка № 9
	
	
	1,0
	Р=3кПа
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	2.
	Шкафной газорегуляторный пункт (ШГРП)
	село Ягодное, в том числе:
	строительство
	-
	
	
	В соответствии с Правилами охраны газораспределительных сетей, утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 20.11.2000 № 878, охранная зона устанавливается в виде территории, ограниченной замкнутой линией, проведенной на расстоянии 10 метров от границ объекта

	
	
	площадка № 1
	
	
	
	6 шт.
	

	
	
	площадка № 3
	
	
	
	2 шт.
	

	
	
	площадка № 4
	
	
	
	1 шт.
	

	
	
	площадка № 6
	
	
	
	6 шт.
	

	
	
	площадка № 7
	
	
	
	2 шт.
	

	
	
	площадка № 5
	
	
	
	5 шт.
	


2.8. Объекты местного значения в сфере транспортной инфраструктуры
	№

п/п
	Назначение и

наименование объекта
	Местоположение

объекта
	Вид работ, который

планируется в целях

размещения объекта
	Срок,

до которого планируется размещение объекта, г.
	Основные характеристики объекта
	Характеристики зон с особыми условиями использования территорий (ЗСО)

	
	
	
	
	
	Протяженность, км
	Иные характеристики
	

	1.
	Улицы и автомобильные дороги местного значения
	село Ягодное, в том числе:
	строительство
	2033
	
	
	Установление зон с особыми условиями использования территорий в связи с размещением объекта не требуется

	
	
	площадка № 1
	
	
	-
	главные улицы – 3,5 км

основные улицы – 21,2 км

второстепенные улицы – 4,0 км 
	

	
	
	площадка № 2
	
	
	-
	главные улицы – 1,7 км

основные улицы –  7,6 км второстепенные улицы – 2,8 км 
	

	
	
	площадка № 3
	
	
	-
	главные улицы – 0,6 км

основные улицы –  10,2 км 
	

	
	
	площадка № 4
	
	
	-
	главные улицы – 1,0 км

основные улицы –  8,9 км, 

второстепенные улицы – 2,0 км
	

	
	
	площадка № 5
	
	
	-
	главные улицы – 2,8 км

основные улицы –  14,4 км
	

	
	
	площадка № 6, в том числе ул.Любимая, Успешная, Образцовая, пер.Уникальный от пер. Светлый до пер. Дальний, на пер.Светлый от ул.Раздольная до ул.Родная, на пер.Дальний от ул.Раздольная до ул. Родная
	
	
	19,9
	основная улица
	

	
	
	площадка № 7
	
	
	-
	главные улицы – 8,8 км

основные улицы –  16,7 км
	

	
	
	площадка № 8
	
	
	1,4
	основная улица
	

	
	
	площадка № 9
	
	
	2,1
	основная улица
	

	
	
	площадка № 10
	
	
	1,2
	основная улица
	

	
	
	площадка № 11
	
	
	1,6
	основная улица
	


3. Параметры функциональных зон, а также сведения о планируемых для размещения в них объектах регионального значения, объектах местного значения муниципального района Ставропольский, объектах местного значения сельского поселения Ягодное, за исключением линейных объектов

	Вид зоны 

(подзоны)
	Площадь, га
	Коэффициент застройки
	Коэффициент плотности застройки
	Максимальная этажность застройки
	Максимальный размер санитарно-защитной зоны расположенных или планируемых к расположению в зоне объектов (метров)

(устанавливается только для производственных, сельскохозяйственных зон и зон специального назначения)

	Жилые зоны (Ж)
	2 147,66
	0,2-0,3
	0.4-0,6
	4
	-

	
	объекты местного значения муниципального района:

	
	- ОВОП общей площадью 200 кв.м. в селе Ягодное, ул. площадка №2 (строительство);

- ФАП в селе Ягодное, мкр. «Ладья Благополучия» (строительство);

- дошкольное образовательное учреждение на 150 мест  в селе Ягодное на площадке № 2 (строительство);

- дошкольное образовательное учреждение на 140 мест  в селе Ягодное на площадке № 3 (строительство);

- общеобразовательное учреждение на 550 мест в селе Ягодное на площадке № 2 (строительство);

- дошкольное образовательное учреждение на 128 мест  в селе Ягодное, ул. Ворошилова, 31 (строительство);

- дошкольное образовательное учреждение на 300 мест  в селе Ягодное на ул. Энтузиастов, 7 (строительство);

- дошкольное образовательное учреждение на 140 мест  в селе Ягодное на площадке № 5 (строительство);

- дошкольное образовательное учреждение на 140 мест  в селе Ягодное на площадке № 7 (строительство);

- дошкольное образовательное учреждение на 140 мест в селе Ягодное на площадке № 10 (строительство);

- дошкольное образовательное учреждение на 140 мест в селе Ягодное на площадке № 11 (строительство);

- пристрой к общеобразовательной школе в селе Ягодное, ул. Вознесенского, 32 А (строительство/реконструкция);

- общеобразовательное учреждение на 600 места  в селе Ягодное, ул. Солнечная, 36 (строительство);

- общеобразовательное учреждение на 825 мест  в селе Ягодное на площадке № 5 (строительство);

- общеобразовательное учреждение (начальная школа) на 300 мест в селе Ягодное на  площадке № 7 (строительство);

- общеобразовательное учреждение в селе Ягодное на площадке № 11 (строительство);

- отделение связи, площадка №7 (строительство);

	
	объекты местного значения сельского поселения:

	
	- объект культуры на 250 мест общей площадью 450 кв.м. в селе Ягодное на площадке № 2 (строительство);

- объект культуры на 250 мест общей площадью 450 кв.м. в селе Ягодное на площадке № 7 (строительство);
- плоскостные спортивные сооружения площадью 0,5 га в селе Ягодное на площадке № 2 (строительство);

- плоскостные спортивные сооружения площадью 0,1 га в селе Ягодное на площадке № 3 (строительство);
- плоскостные спортивные сооружения площадью 0,1 га в селе Ягодное на площадке № 3 (строительство);

- детский игровой комплекс площадью 0,03 га в селе Ягодное на площадке № 3 (строительство);

- детский игровой комплекс площадью 0,03 га в селе Ягодное на площадке № 3 (строительство);

- плоскостные спортивные сооружения площадью 0,5 га в селе Ягодное на площадке № 7 (строительство);

- плоскостные спортивные сооружения площадью 0,5 га и детский игровой комплекс площадью 0,03 га в селе Ягодное на площадке № 7 (строительство);

- плоскостные спортивные сооружения площадью 0,5 га в селе Ягодное на площадке № 5 (строительство);

- плоскостные спортивные сооружения площадью 0,5 га и детский игровой комплекс площадью 0,03 га в селе Ягодное на площадке № 5 (строительство);
- плоскостные спортивные сооружения площадью 0,5 га в селе Ягодное на ул. Ставропольская (строительство);
- комплектные  трансформаторные подстанции в селе Ягодное, в том числе на площадке №6 трансформаторная подстанция 10/0,4кВ на земельном участке к.н. 63:32:1603003:6;

- водозабор в селе Ягодное;
- шкафные газорегуляторные пункты (ШГРП-6 шт.) в селе Ягодное, площадка № 1;

- шкафные газорегуляторные пункты (ШГРП-2 шт.) в селе Ягодное, площадка № 3;

- шкафной газорегуляторный пункт (ШГРП) в селе Ягодное, площадка № 4;

- шкафные газорегуляторные пункты (ШГРП-6 шт.) в селе Ягодное, площадка № 6, в том числе на земельных участках к.н. 63:32:1603003:6, 63:32:1603003:21;

- шкафные газорегуляторные пункты (ШГРП-2 шт.) в селе Ягодное, площадка № 7;

- шкафные газорегуляторные пункты (ШГРП-5 шт.) в селе Ягодное, площадка № 5.

	Развитие жилой зоны до 2033 года в селе Ягодное планируется на следующих площадках: 
на площадке № 1 общей площадью территории – 322,9 га, расположенной севернее села, планируется размещение 1567 участков под индивидуальное жилищное строительство, ориентировочная общая площадь жилищного фонда – 239 550 кв.м, расчетная численность населения – 5485 человек;

на площадке № 2 общей площадью территории – 125 га, расположенной южнее села, планируется размещение 1942 участков под индивидуальное жилищное строительство и блокированную жилую застройку, ориентировочная общая площадь жилищного фонда – 
252 000 кв.м, расчетная численность населения - 6228 человек; 

на площадке № 3 общей площадью территории – 69,6 га, расположенной юго-восточнее села, планируется размещение 286 участков под индивидуальное жилищное строительство, ориентировочная общая площадь жилищного фонда – 42 900 кв.м, расчетная численность населения – 1001 человек;

на площадке № 4 общей площадью территории – 70,7 га, расположенной юго-восточнее села, планируется размещение 353 участков под индивидуальное жилищное строительство, ориентировочная общая площадь жилищного фонда – 52 950 кв.м, расчетная численность населения – 1236 человек;

на площадке № 5 общей площадью территории – 290,3 га, расположенной юго-восточнее села, планируется размещение 1336 участков под индивидуальное жилищное строительство, ориентировочная общая площадь жилищного фонда –204 900 кв.м, расчетная численность населения – 4781 человек;

на площадке № 6 общей площадью территории – 193 га, расположенной юго-восточнее села, планируется размещение 965 участков под индивидуальное жилищное строительство, ориентировочная общая площадь жилищного фонда –144 750 кв.м, расчетная численность населения – 4732 человека, в том числе:

- земельный участок с к.н. 63:32:1603003:17, площадью 5,6010 га;

- земельный участок с к.н. 63:32:1603003:6, площадью 5,5993 га;

- земельный участок с к.н. 63:32:1603003:16, площадью 5,6003 га;

- земельный участок с к.н. 63:32:1603003:21, площадью 5,6002 га;

- земельный участок с к.н. 63:32:1603003:20, площадью 5,5997 га;

- земельный участок с к.н. 63:32:1603003:3, площадью 5,6002 га;

на площадке № 7 общей площадью территории – 286,9 га, расположенной юго-восточнее села, планируется размещение 1352 участков под индивидуальное жилищное строительство, ориентировочная общая площадь жилищного фонда – 202 750 кв.м, расчетная численность населения – 157 человек;

на площадке № 8 общей площадью территории – 8,9 га, расположенной восточнее села, планируется размещение 45 участков под индивидуальное жилищное строительство, ориентировочная общая площадь жилищного фонда – 6 750 кв.м, расчетная численность населения – 700 человек;

на площадке № 9 общей площадью территории – 2,6 га, расположенной восточнее села, планируется размещение 14 участков под индивидуальное жилищное строительство, ориентировочная общая площадь жилищного фонда – 2 100 кв.м, расчетная численность населения – 49 человек.

на площадке № 10 общей площадью территории – 104,81 га, расположенной восточнее села, планируется размещение 582 участков под индивидуальное жилищное строительство, ориентировочная общая площадь жилищного фонда – 87 300 кв.м, расчетная численность населения – 2 037 человек;

на площадке № 11 общей площадью территории – 143,79 га, расположенной восточнее села, планируется размещение 798 участков под индивидуальное жилищное строительство, ориентировочная общая площадь жилищного фонда – 119 700 кв.м, расчетная численность населения – 2 793 человека. Площадка № 11 включает в себя земельные участки с к.н. 63:32:1602001:86, 63:32:1602001:85.


	Общественно-деловые зоны (О)
	35,84
	0,8-1,0
	2,4-3,0
	4
	-

	
	объекты местного значения муниципального района:

	
	- ОВОП общей площадью 200 кв.м. в селе Ягодное, ул. Цветочная/ул. Грачева (строительство);

- здание музыкальной школы в селе Ягодное, ул. Советская, 52 (строительство);

- отделение связи на ул. Солнечная (строительство);

	
	объекты местного значения сельского поселения:

	
	- объект культуры на 250 мест общей площадью 450 кв.м. в селе Ягодное между ул. 2-я Лесная и ул. Манежная (строительство); 

- здание дома культуры в селе Ягодное на ул. Советская, 63А (реконструкция, увеличение  до 200 мест); 

- физкультурно-оздоровительный комплекс с бассейном общей площадью 1500 кв.м. в селе Ягодное на ул. Советская, 63-В (строительство);

- физкультурно-оздоровительный комплекс с бассейном общей площадью 1500 кв.м. в селе Ягодное на      ул. Центральная (строительство);

- плоскостные спортивные сооружения площадью 0,5 га и детский игровой комплекс площадью 0,03 га в селе Ягодное на площадке № 1 (строительство);

- детский игровой комплекс площадью 0,03 га в селе Ягодное на ул. Энергетиков (строительство).

	Производственные зоны, зоны инженерной и транспортной инфраструктуры (П)
	73,42
	0,6-0,8*
	1,8-2,4*
	-
	Определяется классом опасности объекта

	
	объекты регионального значения муниципального района:

	
	- пожарное депо на 4 автомашины в селе Ягодное, ул.Греческая / ул.Центральная. 

	
	объекты местного значения сельского поселения:

	
	- канализационные очистные сооружения в селе Ягодное.

	Зоны сельскохозяйственного использования (Сх)
	11 262,89
	0,6**
	1,8**
	-
	Определяется классом опасности объекта

	Зоны рекреационного назначения (Р)
	3 157,42
	-
	-
	-
	-

	Зоны специального назначения (Сп)
	6,51
	-
	-
	-
	Определяется классом опасности объекта


Примечание:

* для промышленных предприятий минимальную плотность застройки, (%) принимать в соответствии с СП 18.13330.2011

** для сельскохозяйственных предприятий минимальную плотность застройки, (%) принимать в соответствии с СП 19.13330.2011
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